************************************************************
** NLD *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  installatie-readme
*                                                           
************************************************************


************************************************************
* INHOUDSOPGAVE
************************************************************
Dit document bevat de volgende paragrafen:

1.  Overzicht
2.  Systeemvereisten
3.  Inhoud van het distributiepakket
4.  Lijst van beschikbare markeringsopties op de 
    opdrachtregel
5.  Inhoud van de uitgepakte bestanden
6.  Software installeren in Interactieve modus
7.  Software installeren in Stille modus    
8.  INF-bestanden installeren voorafgaand aan de 
    OS-installatie
    8a. WINDOWS* 2000 INF-bestanden installeren voorafgaand 
    aan de OS-installatie
    8B. WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME INF-bestanden 
    installeren voorafgaand aan de OS-installatie
    8C. WINDOWS* 95 INF-bestanden installeren voorafgaand 
    aan de OS-installatie
9.  De INF-bestanden installeren na de installatie van OS
    9A. WINDOWS* 2000 INF-bestanden installeren na de
        OS-installatie 
    9B. WINDOWS* 95/WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME
        NF-bestanden installeren na de OS-installatie 
10. Installatie van de software verifiëren
11. Versienummer van de software identificeren
12. Problemen oplossen

************************************************************
* 1.  OVERZICHT
************************************************************
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility  
installeert op het doelsysteem de Windows* INF-bestanden 
waarin voor het besturingssysteem wordt aangegeven hoe
de chipsetonderdelen worden geconfigureerd.  Dit is 
noodzakelijk voor de juiste werking van de volgende 
functies:

   - Core PCI- en ISAPNP-diensten
   - AGP-ondersteuning
   - Ondersteuning van IDE/ATA33/ATA66-opslag
   - Ondersteuning van USB
   - Identificatie van Intel Chipset-onderdelen in 
     Apparaatbeheer

Deze software kan worden geïnstalleerd in drie modi: 
Interactief, Stil en Zonder toezicht. In de Interactieve 
modus moet de gebruiker tijdens de installatie gegevens 
invoeren; in de Stille modus en de modus Zonder toezicht 
hoeft dat niet.

Deze software biedt daarnaast nog een aantal 
markeringsopties voor de opdrachtregel waarmee uitgebreidere
installatiefuncties mogelijk zijn.  De markeringen op de 
opdrachtregel zijn niet hoofdlettergevoelig.  Zie paragraaf 
4 voor een uitgebreide beschrijving van deze markeringen.

Belangrijke opmerking:
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility wordt 
gedistribueerd in twee formaten - zelf-uitpakkende 
.EXE-bestanden (INFINST_xxx.EXE) of gecomprimeerde
.ZIP-bestanden (INFINST_xxx.ZIP).  De syntax op de 
opdrachtregel kan verschillend zijn al naargelang welk 
distributieformaat wordt uitgevoerd.  Zie paragraaf 4 
voor meer bijzonderheden.

************************************************************
* 2.  SYSTEEMVEREISTEN
************************************************************
1.  De software in dit distributiepakket werkt met de 
    volgende chipset-configuraties:

          
          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset

              
2.  Alvorens deze software te installeren moet een van de 
    volgende besturingssystemen volledig op het systeem 
    geïnstalleerd zijn en gedraaid worden:

    Windows* 95      4.00.950   (Oorspronkelijke release)
    Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 zonder USB-supplement)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 met USB-supplement)
    Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.5 met of zonder 
                                 USB-supplement)
    Windows* 98      4.10.1998  (Oorspronkelijke release)
    Windows* 98                  tweede editie
                     4.10.2222  (Oorspronkelijke release)
    Windows* ME      4.90.3000  (Oorspronkelijke release)
    Windows* 2000    5.00.2195  (Oorspronkelijke release)
    Windows* XP      5.10.2465  (Beta 2)

Om te bekijken welk besturingssysteem op het 
doelsysteem is geïnstalleerd, voert u de volgende 
stappen uit:

    a.  Klik op Start.
    b.  Selecteer Instellingen.
    c.  Selecteer Configuratiescherm.
    d.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
    e.  Klik op het tabblad Algemeen.
    f.  Controleer welk besturingssysteem is 
        geïnstalleerd door de systeeminformatie te lezen.
               
3.  Het wordt aanbevolen om deze software te installeren 
    op systemen met ten minste 32Mb geheugen voor 
    Windows* 9x en Windows* ME. Voor Windows* 2000 is ten 
    minste 64Mb geheugen nodig.

4.  Het wordt aanbevolen dat er voldoende vrije ruimte is 
    mop de vaste schijf in de directory <TEMP> 
    (vaak C:\WINDOWS\TEMP) van het systeem om deze software 
    te kunnen installeren.

5.  Controleer de systeemeisen.  Het besturingssysteem 
    moet volledig zijn geïnstalleerd en op het systeem 
    actief zijn voordat deze software kan draaien.

6.  Sluit alle geopende toepassingen.  Er kunnen anders 
    problemen ontstaan. 

7.  Het wordt aanbevolen om het installatiehulpprogramma 
    voor de Intel(R) Chipset Software op de doelcomputer 
    te installeren alvorens de overige drivers te 
    installeren.



Controleer bij uw systeembeheerder welk besturingssysteem 
en welke Intel-chipset in uw systeem worden gebruikt.  

************************************************************
* 3.  INHOUD VAN HET DISTRIBUTIEPAKKET
************************************************************
Het Intel(R) Chipset Software Installation Utility pakket 
bevat de volgende onderdelen:

    Bestand(en)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -of- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.TXT

RELNOTES.TXT is alleen beschikbaar in het Engels.


   *** OPMERKING:  Alleen de bestanden die betrekking hebben 
                   op de momenteel gedetecteerde apparaten 
                   worden naar het systeem gekopieerd. 
                   Raadpleeg voor een volledige lijst van de 
                   .INF-bestanden het bestand RELNOTES.HTM.

                   Als de optie -A wordt
                   gekozen, worden geen bestanden 
                   gekopieerd naar de directory 
                   <Windows>\INF. Zie paragraaf 4 
                   voor meer bijzonderheden.
                   

************************************************************
*  4.  OVERZICHT VAN BESCHIKBARE MARKERINGSOPTIES OP DE 
*      OPDRACHTREGEL
************************************************************
De Intel(R) Chipset Software Installation Utility
ondersteunt verscheidene markeringen waarmee op de 
opdrachtregel kan worden aangegeven hoe een installatie 
moet worden uitgevoerd.  Alle markeringen en parameters op
de opdrachtregel moeten worden gescheiden door een 
spatie, behalve bij de taalcode na de markering '-L'.

Omdat er voor de Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility verschillende distributieformaten beschikbaar 
zijn, kan de syntax van de markeringen op de 
opdrachtregel verschillen:

1. Zelf-uitpakkende .EXE-distributie:
     Als u deze software installeert met de 
     .EXE-distributie, moet een extra '-A' worden
     toegevoegd aan de programma-aanroep 
     INFINST_xxx.EXE (d.w.z.: INFINST_ENU.EXE -A) om
     de parameters op de opdrachtregel met succes toe
     te kunnen passen.  De extra markering '-A' voor
     het zelf-uitpakkende .EXE-pakket is VERSCHILLEND
     van de markeringsoptie '-A' die hieronder wordt
     beschreven.  

     Voorbeeld: Om INF-bestanden uit te pakken met de
                hieronder beschreven markering '-A'
                moet het installatieprogramma als volgt
                worden aangeroepen:

                INFINST_ENU.EXE -A -A (optioneel -P)

2. Gecomprimeerde .ZIP-distributie:
      Als u deze software installeert met 
      .ZIP-distributie, is het niet nodig aan de
      programma-aanroep SETUP.EXE extra markeringen 
      toe te voegen om op de opdrachtregel markeringen 
      te kunnen toepassen.

      Voorbeeld: Om INF-bestanden uit te pakken met
                 de hieronder beschreven markering '-A'
                 moet het installatieprogramma als volgt
                 worden aangeroepen:

                 SETUP.EXE -A (optioneel -P)

Hieronder volgt een overzicht van alle beschikbare 
markeringen die op de opdrachtregel kunnen worden 
gebruikt in combinatie met de programma-aanroep.  
Merk op dat de markeringen '-L' en '-S' op de 
opdrachtregel aan het eind van de markeringen 
MOETEN worden ingevoerd.

Markering       Beschrijving
----            -----------
-?              Help-markering. Toont een overzicht 
                van de beschikbare markeringen die op
                de opdrachtregel kunnen worden 
                gebruikt. Deze parameter werkt 
                alleen in de Interactieve modus.  

-A              Pakt INF-bestanden, README.TXT en
                instructies uit voor een OEM 
                voorinstallatie (PRELOAD.TXT) naar
                "C:\Program Files\Intel\InfInst" of
                de <Installatiepad>-directory die is
                opgegeven met de markering '-P'. Deze
                INF-bestanden worden door de software 
                NIET naar het systeem geïnstalleerd.
                Deze markering kan alleen worden 
                gecombineerd met de markeringsoptie 
                '-P'. Alle andere opties worden 
                genegeerd als de markering '-A' is
                ingevoerd. Deze parameter werkt in de
                Stille modus of in de Interactieve 
                modus.

-B              Laat het systeem na installatie 
                automatisch opnieuw opstarten. Deze
                markering wordt genegeerd als de 
                markering '-A' is ingevoerd.  Deze
                parameter werkt in de Stille modus of
                in de Interactieve modus.

-L<LangCode>    Zorgt ervoor dat de gebruikersinterface 
                InstallShield tijdens setup in de 
                opgegeven taal wordt weergegeven.  
                Merk op dat er GEEN spaties mogen staan 
                tussen de'-L' en de viercijferige 
                taalcode (zie hieronder).  
                Deze markering en de markering '-S' moeten 
                op de opdrachtregel worden geplaatst aan
                het einde van de markeringen. Deze 
                parameter werkt alleen in de 
                Interactieve modus.


-OVER AUD       Dient voor het tenietdoen van de standaard 
                werking van de installeerder wat betreft 
                het bijwerken van het AudioController
                -apparaat.

-P <Installatiepad>   
                Geeft de locatie aan van de harde 
                schijf waarnaar de 
                INF-programmabestanden
                worden gekopieerd.  Als deze markering 
                op de opdrachtregel niet wordt ingevoerd,
                dan wordt ervan uitgegaan dat de 
                <Installatiepad>-directory standaard de
                volgende is:
                
                C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                Als deze markering wordt gebruikt zonder
                de optie '-A', dan wordt alleen
                README.TXT gekopieerd naar 
                <Installatiepad>.  De naam van de 
                directory mag spaties bevatten.  Is dit 
                het geval, dan moet de directory-naam 
                echter wel omsloten worden door een paar
                dubbele aanhalingstekens("). Deze 
                parameter werkt in de Stille modus of in
                de Interactieve modus.

-S              Activeert het installatieprogramma in de
                stille modus. Er wordt geen gebruikers-
                interface weergegeven. Deze markering en de 
                markering '-L' moeten aan het einde van de 
                markeringenlijst op de opdrachtregel worden
                geplaatst.

                
Hieronder vindt u de taalcodes die worden gebruikt met 
de markering '-L':

    Taal                       <Taalcode>
    --------                   ----------
    Chinees (Vereenvoudigd)       0804
    Chinees (Traditioneel)        0404
    Deens                         0006
    Nederlands                    0013
    Engels (US)                   0009
    Fins                          000B
    Frans (Canadees)              0C0C
    Frans (Standaard)             040C
    Duits                         0007
    Italiaans                     0010
    Japans                        0011
    Koreaans                      0012
    Noors                         0014
    Pools                         0015
    Portugees (Braziliaans)       0416
    Portugees (Standaard)         0816
    Russisch                      0019
    Spaans                        000A
    Zweeds                        001D
    Thais                         001E


************************************************************
* 5.  INHOUD VAN DE UITGEPAKTE BESTANDEN
************************************************************
INF-bestanden worden na het uitvoeren van het programma 
Intel(R) Chipset Software Installation Utility met een
'-A'-markering (d.w.z. "INFINST_ENU.EXE -A -A" of 
"SETUP.EXE -A") naar de vaste schijf gekopieerd.  De 
locatie van de INF-bestanden is afhankelijk van de vraag of
een '-P'-markering is opgegeven samen met de 
'-A'-markering:

1.  Als er GEEN '-P'-markering is opgegeven, worden de 
    INF-bestanden naar de volgende directory gekopieerd:  
    "C:\Program Files\Intel\INFINST"

2.  Als er WEL een '-P'-markering is opgegeven, worden de 
    INF-bestanden gekopieerd naar de locatie die direct na
    de '-P'-markering wordt genoemd.  

    In paragraaf 4 vindt u meer informatie over het gebruik
    van markeringen.

Na het uitpakken van de INF-bestanden worden de 
INF-bestanden en onderdelen gekopieerd naar de <INF Extract
Directory>. Deze bestanden en onderdelen zijn 
gecategoriseerd volgens de Intel(R)-chipsettypen. In de
volgende tabel vindt u de locatie van de INF-bestanden
volgens chipset:

   OPMERKING: De INF-bestanden zijn ontworpen om ALLEEN
              apparaten bij te werken die niet worden 
              ondersteund door de corresponderende 
              besturingssystemen.

   OPMERKING: "<INF Extract Directory>" wordt in de rest
              van deze paragraaf afgekort tot
              "<IED>".

Voor elke subdirectory van <IED> (bijvoorbeeld 440MX, 
ICH, ICH2 of PIIXX) worden de INF-bestanden verder 
onderverdeeld volgens de besturingssystemen waarvoor 
ze zijn ontworpen:

       Win95Old\  --->  bevat INF-bestanden ontworpen
                        voor UITSLUITEND de 
                        Oorspronkelijke release en 
                        OSR1-versies van Windows* 95.
       Win95Cur\  --->  bevat INF-bestanden ontworpen
                        voor UITSLUITEND de OSR2- en 
                        latere versies van Windows* 95.
       Win98\     --->  bevat INF-bestanden ontworpen 
                        UITSLUITEND voor Windows* 98.
       Win98SE\   --->  bevat INF-bestanden ontworpen 
                        UITSLUITEND voor Windows* 98 
                        tweede editie.
       Win2000\   --->  bevat INF-bestanden ontworpen 
                        UITSLUITEND voor Windows* 2000.
       WinME\     --->  bevat INF-bestanden ontworpen 
                        UITSLUITEND voor Windows* ME.
       WinXP\     --->  bevat INF-bestanden ontworpen 
                        UITSLUITEND voor Windows* XP.

OPMERKINGEN:

1.  Bestanden in de directory <IED>\440MX\ zijn 
    bestemd voor Intel(R) 440MX chipsetplatforms.
2.  Bestanden in de directory <IED>\ICH\ zijn ontworpen 
    voor Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
    Intel(R) 840 en Intel(R) 815 chipsetplatforms.
3.  Bestanden in de directory <IED>\ICH2\ zijn ontworpen 
    voor Intel(R) chipsetplatforms met Intel(R) 
    82801BA-componenten.
4.  Bestanden in de directory <IED>\ICH2M\ zijn bestemd 
    voor Intel(R) Chipset-platforms met 
    Intel(R) 82801BAM-componenten.
5.  Bestanden in de directory <IED>\ICH3M\ zijn bestemd 
    voor Intel(R) Chipset-platforms met 
    Intel(R) 82801CAM-componenten.
6.  Bestanden in de directory <IED>\PIIXX\ zijn ontworpen
    voor Intel(R) 430TX PCIset, Intel(R) 440BX,
    Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, 
    Intel(R) 440LX en Intel(R) 440ZX AGPset platforms.
7.  INFPrelo.INF maakt een CUSTOM.INF-sjabloon dat de 
    INF-bestanden voor Intel(R)-chipsets installeert 
    tijdens de installatie van OS.  OEMs kunnen dit 
    bestand opnemen in de SETUP-directory voor de OEM 
    Preload Kit. (Raadpleeg paragraaf 8 voor meer details.)

************************************************************
* 6.  SOFTWARE INSTALLEREN IN INTERACTIEVE MODUS
************************************************************

1.  Controleer of aan alle systeemvereisten voldaan wordt 
    zoals beschreven in paragraaf 2.

2.  Start het installatieprogramma InstallShield*:
    Zelf-uitpakkende .EXE-distributie: INFINST_xxx.EXE
    Gecomprimeerde .ZIP-distributie:   SETUP.EXE

3.  U wordt verzocht akkoord te gaan met de 
    licentie-overeenkomst.  Als u niet akkoord 
    gaat, zal het installatieprogramma worden beëindigd 
    voordat de bestanden worden uitgepakt.
    
4.  Voer de instructies op het scherm uit en gebruik de
    standaardinstellingen om de setup te voltooien zodra 
    het besturingssysteem opnieuw is opgestart.

5.  Hiermee is de installatie van de Intel(R) Chipset 
    Software Installation Utility voltooid.  

************************************************************
* 7. SOFTWARE INSTALLEREN IN STILLE MODUS
************************************************************

1.  Controleer of aan alle systeemvereisten voldaan wordt 
    zoals beschreven in sectie 2.

2.  Start het installatieprogramma InstallShield:
    Voor stille installatie met automatisch opnieuw 
    opstarten:
       Zelf-uitpakkende .EXE-distributie: 
                               INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Gecomprimeerde .ZIP-distributie: 
                               SETUP.EXE -b -s
    - OF -
    Voor stille installatie zonder automatisch opnieuw
    opstarten:
       Zelf-uitpakkende .EXE-distributie:
                               INFINST_xxx.EXE -a -s
       Gecomprimeerde .ZIP-distributie : 
                               SETUP.EXE -s

3.  Het hulpprogramma voert de benodigde updates uit en
    registreert de installatiestatus in
    de volgende registersleutel van het systeem:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Als het hulpprogramma is opgeroepen met de
    "-b"-markering, zal het systeem automatisch
    opnieuw worden opgestart wanneer de update
    met succes is uitgevoerd.

    OPMERKING:  Het systeem MOET worden opgestart 
                om alle apparaat-updates te kunnen
                activeren.

5.  Verifieer de 'install'-waarde in de bij stap 4 
    opgegeven registersleutel om te controleren of 
    de installatie met succes is uitgevoerd.

    In de volgende tabel staat een beschrijving 
    van de verschillende parameterwaarden:

    Value      Type      Data          Beschrijving
    ------     ----      ----          -----------
    "install"  String    "success"     De installatie 
                                       is met succes 
                                       uitgevoerd.
                         "fail"        De installatie
                                       is niet met succes
                                       uitgevoerd.
                                       Er zijn geen 
                                       INF-bestanden 
                                       gekopieerd naar 
                                       het systeem.

    "reboot"   String    "Yes"         Het systeem moet
                                       opnieuw worden 
                                       opgestart om het 
                                       installeren te 
                                       voltooien.
                         "No"          Het is niet nodig 
                                       het systeem op te
                                       starten om het
                                       installeren te 
                                       voltooien.
                                
    "version"  String    <varieert>    Huidige 
                                       versienummer 
                                       van de 
                                       Intel(R) Chipset 
                                       Software 
                                       Installation 
                                       Utility
                                         

************************************************************
* 8.  INF-BESTANDEN INSTALLEREN VOORAFGAAND AAN DE 
*     OS-INSTALLATIE
************************************************************
1.  Kopieer de OS-installatiebestanden vanuit de 
    installatie-directory naar een directory op de vaste 
    schijf. Deze procedure vereist een grote hoeveelheid 
    schijfruimte. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat er 
    voldoende schijfruimte is voordat u begint met kopiëren. 
    Naar de directory’s wordt als volgt verwezen:

      Windows* 2000  :  <WIN2000 Setup Directory>
      Windows* 98    :  <WIN98 Setup Directory>
      Windows* 98 SE :  <WIN98SE Setup Directory>
      Windows* ME    :  <WINMe Setup Directory>
      Windows* 95    :  <Win95 Setup Directory>

************************************************************
* 8A.  WINDOWS* 2000 INF-BESTANDEN INSTALLEREN VOORAFGAAND 
*      AAN DE OS-INSTALLATIE
************************************************************
OPMERKING: De distributie-cd van de Windows* 2000 OEM
           Preload Kit bevat een installatiedirectory met 
           alle OS-basisinstallatiebestanden en 
           installatieprogramma's (WINNT.EXE en WINNT32.EXE).  

De naam van de directory kan variëren afhankelijk van de 
distributie-cd (bijvoorbeeld \I386\).


1.  Maak de volgende directorystructuur onder de <WIN2000
    Setup Directory>: 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Kopieer de Windows* 2000 INF-bestanden van <INF Extract
    Directory>\XXXX\Win2000 naar de directory die is 
    gemaakt in bovenstaande stap 1:

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

    Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
               betreffende chipset.
               Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.

3.  Maak de volgende directorystructuur onder de <WIN2000 
    Setup Directory>: 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Kopieer de Windows* 2000 INF-bestanden EN de 
    catalogusbestanden (.CAT) van <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win2000 naar de directory 
    die is gemaakt in bovenstaande stap 3:

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de betreffende
               chipset. Zie paragraaf 8 voor meer 
               bijzonderheden.

5.  U kunt het standaard Windows* 2000-
    installatie-antwoordbestand UNATTEND.TXT dat zich 
    bevindt in <WIN2000 Setup Directory> aanpassen, of u 
    kunt een aangepast antwoordbestand maken.  
    Het antwoordbestand moet de volgende informatie 
    bevatten:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Een voorbeeldantwoordbestand voor het voorladen van 
    de Intel(R) INF-bestanden is beschikbaar: <INF 
    Extract Directory>\XXXX\
    Win2000\INFAnswr.TXT
    
    Raadpleeg voor meer informatie over 
    Windows* 2000-antwoordbestanden en installaties zonder 
    toezicht de Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended 
    Setup. Raadpleeg voor meer informatie over de map 
    \$OEM$ de Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation
    Kit (OPK) User Guide, als u een computerproducent 
    bent. Raadpleeg anders de Microsoft* Windows 2000 
    Deployment Guide.

6.  Voer "WINNT.EXE /u:<naam antwoordbestand> /s:<WIN2000
    Setup Directory>" uit als u Windows* 2000 wilt 
    installeren.


************************************************************
* 8B.  WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME INF-BESTANDEN 
*      INSTALLEREN VOORAFGAAND AAN DE OS-INSTALLATIE
************************************************************
OPMERKING: De distributie-cd van de OEM Preload Kit voor 
           Windows* 98, Windows* 98 tweede editie of 
           Windows* ME bevat een installatiedirectory met 
           alle OS-basisinstallatiebestanden (*.CAB) en het
           installatieprogramma (SETUP.EXE).

De naam van de directory kan variëren afhankelijk van de 
distributie-cd (bijvoorbeeld \WIN98\).   


1.  Kopieer de Windows* 98 INF-bestanden van
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98 naar de 
    installatiedirectory die is opgegeven in bovenstaande
    stap 1 als u bezig bent met het voorladen van 
    Windows* 98.
       - of -
    Kopieer de Windows 98 tweede editie INF-bestanden van
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE naar de 
    installatiedirectory die is opgegeven in bovenstaande
    stap 1 als u bezig bent met het voorladen van 
    Windows 98 tweede editie.
       - of -
    Kopieer de Windows* 98 ME INF-bestanden van
    <INF Extract Directory>\XXXX\WinME naar de 
    installatiedirectory die is opgegeven in bovenstaande
    stap 1 als u bezig bent met het voorladen van 
    Windows* ME.
            
    Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
               betreffende chipset.
               Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.

2.  Afhankelijk van de inhoud van <WIN98 Setup Directory> 
    zijn er twee mogelijkheden:

    Mogelijkheid A: Het bestand CUSTOM.INF IS NIET aanwezig 
                    in de <WIN98 Setup Directory>.

            In dit geval dient u de naam 
            INFPRELO.INF te wijzigen in CUSTOM.INF.
                    
    Mogelijkheid B: CUSTOM.INF IS WEL aanwezig in 
                    <WIN98 Setup Directory>.

            In dit geval neemt u de inhoud van INFPRELO.INF
            op in het bestaande CUSTOM.INF-bestand.  
            Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen
            voor "General Customizations for Preloaded 
            Systems" in de Microsoft OEM Preload Kit.

3.  Voer SETUP.EXE uit als u Windows* 98 wilt installeren.


************************************************************
* 8C.  WINDOWS 95 INF-BESTANDEN INSTALLEREN VOORAFGAAND AAN 
*      DE OS-INSTALLATIE
************************************************************
OPMERKING: De distributie-cd van de OEM Preload Kit voor
           Windows* 95 bevat een installatiedirectory met
           alle OS-basisinstallatiebestanden (*.CAB) en het
           installatieprogramma van Windows 95 (SETUP.EXE).  

De naam van de directory kan variëren afhankelijk van de 
distributie-cd (bijvoorbeeld \WIN95\).

OPMERKING:  De bestanden van Windows* 95 zijn ontworpen om
            uitsluitend met Windows* 95 (alle versies) te 3
            werken.

1.  Als u Windows* 95 Oorspronkelijke release of OSR1 
    installeert, kopieert u de Windows* 95 INF-bestanden 
    van <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old naar de 
    installatiedirectory die is opgegeven in bovenstaande
    stap 1 en gaat u verder naar stap 3. Anders gaat u naar
    stap 2.

    Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
               betreffende chipset.
               Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.

2.  Als u Windows 95 OSR2 of hoger installeert, kopieert u 
    de Windows 95 INF-bestanden van <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win95Cur naar de installatiedirectory
    die is opgegeven in bovenstaande stap 1.  

    BELANGRIJK:  Kopieer de bestanden in <INF Extract 
                 Directory>\XXXX\Win95Cur\USB\ NIET op 
                 dit moment naar de installatiedirectory
                 uit stap 1, ook niet als u van plan bent
                 na de OS-installatie het USB-supplement 
                 te installeren.

    Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
               betreffende chipset.
               Zie paragraaf 2 voor meer bijzonderheden.

3.  Afhankelijk van de inhoud van <WIN95 Setup Directory>
    zijn er twee mogelijkheden:

    Mogelijkheid A: CUSTOM.INF IS NIET aanwezig in 
                    <WIN98 Setup Directory>.

            In dit geval dient u de naam INFPRELO.INF
            te wijzigen in CUSTOM.INF.

    Mogelijkheid B: CUSTOM.INF IS WEL aanwezig in
                    <WIN95 Setup Directory>.

            In dit geval neemt u de inhoud van INFPRELO.INF
            op in het bestaande CUSTOM.INF-bestand.  
            Raadpleeg voor meer informatie de richtlijnen
            voor "General Customizations for Preloaded 
            Systems" in de Microsoft OEM Preload Kit.

4.  Voer SETUP.EXE uit als u Windows* 95 wilt installeren.

    Als u Windows* 95 Oorspronkelijke release, OSR1 of OSR2 
    zonder USB-supplement installeert, is de installatie
    nu voltooid.

    Stap 5 en verder zijn alleen nodig als u Windows* 95 
    OSR2 of een volgende versie installeert EN als u van
    plan bent het USB-supplement te installeren.  
    Raadpleeg de paragraaf Systeemvereisten voor meer 
    informatie.

5.  Voer Apparaatbeheer uit ter voorbereiding van het 
    bijwerken van het USB-apparaatstuurprogramma:

    a.  Klik op Start.
    b.  Selecteer Instellingen.
    c.  Selecteer Configuratiescherm.
    d.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
    e.  Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
    f.  Klik op de knop Apparaten weergeven op verbinding.
    g.  Klik op Plug en Play-BIOS.
    h.  Klik op PCI.
    i.  Klik op PCI universele seriële bus.
    j.  Klik op Verwijderen.

6.  Als u een Intel(R) 82440MX Chipset-platform bijwerkt,
    kopieert u 440MXUSB.INF van <INF Extract 
    Directory>\440MX\Win95Cur\USB naar <WINDOWS 
    Directory>\INF en gaat u verder naar stap 11. Anders 
    gaat u naar stap 8.

7.  Als u een Intel(R) 810, Intel(R) 820 of Intel(R) 840
    Chipset-platform bijwerkt, kopieert u ICHxUSB.INF van
    <INF Extract Directory>\ICH\Win95Cur\USB naar 
    <WINDOWS Directory>\INF en gaat u verder naar stap 10.
    Anders gaat u naar stap 9.

8.  Als u een Intel(R) Chipset-platform met 
    "ICH2"-onderdelen bijwerkt, kopieert u ICH2USB.INF 
    van <INF Extract Directory>\ICH2\Win95Cur\USB naar 
    <WINDOWS Directory>\INF en gaat u verder naar stap
    10. Anders gaat u naar stap 10.

9.  Als u een Intel(R) Chipset-platform met PIIX3- of 
    PIIX4-onderdelen bijwerkt, kopieert u PIIXXUSB.INF
    van <INF Extract Directory>\PIIXX\Win95Cur\USB 
    directory naar <WINDOWS Directory>\INF.

10. Installeer het uitvoerbare bestand van het 
    Windows* 95 USB-supplement. Volg de opdrachten 
    op het scherm om het systeem opnieuw te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.


************************************************************
* 9.  DE INF-BESTANDEN INSTALLEREN NA DE INSTALLATIE VAN OS
************************************************************
************************************************************
* 9A.  WINDOWS* 2000 INF-BESTANDEN INSTALLEREN NA DE 
*      OS-INSTALLATIE
************************************************************
Sommige Intel-chipsetplatforms worden al ondersteund door 
Windows* 2000, dus het is misschien niet nodig om de 
INF-bestanden van deze software te gebruiken voor het 
bijwerken van Windows 2000.

In de volgende stappen wordt de installatieprocedure van
de Windows* 2000 INF-bestanden beschreven.  Mogelijk moet 
u deze stappen herhalen voor het bijwerken van alle 
Intel-chipsetapparaten die niet worden ondersteund door 
Windows* 2000.

    1.  Kopieer de inhoud van de directory <INF Extract 
        Directory>\XXXX\Win2000 naar de rootdirectory van 
        de diskette (A:\).
        
        Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
                   betreffende chipset.
                   Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.
    2.  Sluit alle programma's die op het systeem worden
        uitgevoerd.
    3.  Klik op Start.
    4.  Selecteer Instellingen.
    5.  Selecteer Configuratiescherm.
    6.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
    7.  Klik op het tabblad Hardware.
    8.  Klik op de knop Apparaatbeheer.
    9.  Selecteer "Apparaten op verbinding" onder het 
        menu Beeld.
    10. Klik op MPS Uniprocessor PC -OF- MPS 
        Multiprocessor PC.
        OPMERKING:  Op een bepaald systeem wordt slechts 
                    een van bovenstaande items weergegeven.
    11. Klik op PCI-bus.
    12. Klik met de rechtermuisknop op de regel met de 
        beschrijving
            PCI-standaard host CPU-brug
            - of -
            PCI-standaard ISA-brug
            - of -
            PCI-standaard PCI-naar-PCI-brug
            - of -
            PCI Systeembeheer-bus
            - of -
            Standaard dubbele PCI IDE-controller
            - of -
            Standaard universele hostcontroller voor 
            PCI naar USB
            (deze regel is geselecteerd).
    13. Selecteer Eigenschappen uit het vervolgkeuzemenu.
    14. Klik op het tabblad Stuurprogramma.
    15. Klik op de knop Stuurprogramma bijwerken.
    16. Windows* 2000 start de wizard 
        Apparaatstuurprogramma bijwerken. Selecteer 
        Volgende.
    17. Controleer of de volgende keuze is geselecteerd:
            Zoeken naar een geschikt stuurprogramma voor
            uw apparaat (aanbevolen)
    18. Plaats de diskette met de Windows* 2000 
        INF-bestanden in het diskettestation.
    19. Selecteer Volgende.
    20. Windows* 2000 geeft een lijst weer met locaties 
        waar het bijgewerkte stuurprogramma te vinden is.  
        Controleer of de volgende keuze is geselecteerd:
            Diskettestations
    21. Selecteer Volgende.
    22. Windows* 2000 moet nu melden dat er een 
        stuurprogramma is gevonden:
          (De naam van het gevonden apparaat wordt 
           weergegeven.)
        Selecteer Volgende.            
    23. Selecteer Voltooien.
    24. Start het systeem opnieuw als u daarom wordt
        gevraagd.


************************************************************
* 9B.  WINDOWS* 95/WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME
       INF-BESTANDEN INSTALLEREN NA DE OS-INSTALLATIE
************************************************************

Sommige Intel-chipsetplatforms worden reeds ondersteund door 
Windows* 98 SE en Windows* ME en wellicht is het daarom niet 
nodig om de .INF-bestanden van deze software te gebruiken 
voor het bijwerken van deze besturingssystemen.

In de volgende stappen wordt de installatieprocedure van de
Windows* 95, WINDOWS* 98, WINDOWS* 98 tweedie editie,
WINDOWS* ME INF-bestanden beschreven. Mogelijk moet u deze 
stappen herhalen voor het bijwerken van alle 
Intel-chipsetapparaten die niet worden ondersteund door 
deze besturingssystemen.

    1.  Afhankelijk van het besturingssysteem dat u wilt 
        bijwerken, kopieert u de inhoud van een van de 
        volgende directory's naar de rootdirectory van de 
        diskette (A:\).

        Voor Windows* 98:
	       <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
        Voor Windows* 98 tweedie editie:
	       <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
        Voor Windows* ME:
	       <INF Extract Directory>\XXXX\WinME
        Voor Windows* 95 Detailhandelversie of OSR1:
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
        Voor Windows* 95 OSR2 of hoger: 
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

        Opmerking: XXXX is de directorynaam voor de 
                   betreffende chipset.
              Zie paragraaf 8 voor meer bijzonderheden.
    2.  Sluit alle programma's die op het systeem worden 
        uitgevoerd.
    3.  Klik op Start.
    4.  Selecteer Instellingen.
    5.  Selecteer Configuratiescherm.
    6.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
    7.  Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
    8.  Klik op de knop Apparaten weergeven op verbinding.
    9.  Klik op Plug en Play-BIOS of 
        Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
        BIOS.
        OPMERKING:  Op een bepaald systeem wordt slechts 
                    een van bovenstaande items weergegeven.
    10. Klik op PCI-bus.
    11. Klik op de regel met de beschrijving
            PCI-standaard host CPU-brug
            - of -
            PCI-standaard ISA-brug
            - of -
            PCI-standaard PCI-naar-PCI-brug
            - of -
            PCI Systeembeheer-bus
            - of -
            Standaard dubbele PCI IDE-controller
            - of -
            Standaard universele hostcontroller voor PCI
            naar USB
            (deze regel is geselecteerd).
    12. Klik op de knop Verwijderen onderaan het venster.
    13. Als er meer dan een Intel-chipsetapparaat moet 
        worden bijgewerkt, gaat u naar stap 11 om meer
        apparaten te verwijderen.
    14. Als u wordt gevraagd om het systeem opnieuw te
        starten, selecteert u Ja.
    15. Start het systeem opnieuw op.
    16. Het Windows-besturingssysteem start de wizard Nieuwe 
        hardware toevoegen.
        Selecteer Volgende in het dialoogvenster waarin
        staat:
            "Deze wizard zoekt naar nieuwe 
             stuurprogramma's voor:"
    17. Controleer of de volgende keuze is geselecteerd:
            Selecteer het meest geschikte stuurprogramma
            voor uw apparaat (aanbevolen)
    18. Selecteer Volgende.
    19. Plaats de diskette met de .INF-bestanden in het
        diskettestation.
    20. Controleer of de volgende keuze is geselecteerd:
            Diskettestations
    21. Als de .INF-bestanden niet in de rootdirectory 
        van de diskette staan, selecteert u het volgende
        en geeft u het pad op naar de .INF files die nodig
        zijn om dit besturingssysteem bij te werken: Geef
        een locatie op:
    22. Selecteer Volgende.
    23. Het Windows-besturingssysteem meldt dat het 
        stuurprogamma is gevonden en dat het nu gereed is om 
        het meest geschikte stuurprogramma voor dit apparaat 
        te installeren.
    24. Selecteer Volgende.
    25. Selecteer Voltooien.
    26. Het Windows-besturingssysteem kan u vragen om 
        extra stuurprogramma's te installeren als meer 
        dan een apparaat is verwijderd tijdens stap 11 tot
        en met 13. Volg dezelfde procedure voor het 
        installeren van de overige Intel chipsetapparaten.
    27. Start het systeem opnieuw als u daarom wordt 
        gevraagd.

************************************************************
* 10.  INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE VERIFIËREN
************************************************************
Start Apparaatbeheer om te controleren of de installatie
goed is uitgevoerd en of de INF-bestanden kunnen worden 
gebruikt.

Voor Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 tweedie editie
en Windows* ME:

   1.  Klik op Start.
   2.  Selecteer Instellingen.
   3.  Selecteer Configuratiescherm.
   4.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
   5.  Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
   6.  Klik op de knop Apparaten weergeven op verbinding.
   7.  Klik op Plug en Play-BIOS of Advanced Configuration
       and Power Interface (ACPI)-BIOS.
   8.  Klik op PCI-bus.

Voor Windows* 2000:

   1.  Klik op Start.
   2.  Selecteer Instellingen.
   3.  Selecteer Configuratiescherm.
   4.  Dubbelklik op het pictogram Systeem.
   5.  Klik op het tabblad Hardware.
   6.  Klik op de knop Apparaatbeheer.
   7.  Selecteer in het menu Beeld het item Apparaten
       op verbinding.
   8.  Klik op Standaard-pc of Advanced Configuration 
       and Power Interface (ACPI)-pc.
   9.  Klik op Microsoft ACPI Compliant System
  10.  Klik op PCI-bus.

Nadat Apparaatbeheer is gestart zoals boven beschreven, 
controleert u de beschrijvingen van de volgende items:

    *** OPMERKING:  Apparaatbeheer geeft alleen de namen
                    weer van de apparaten die momenteel
                    in het systeem zijn gevonden.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        - of -
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI-brug 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
        Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI-brug
        Intel(R) 82806AA Controller (gereserveerd)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI-brug 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI-naar-ISA-brug (EIO-modus)
        Intel(R) 82371AB PCI-naar-ISA-brug (ISA-modus)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-bus Master 
        IDE-controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-naar-USB Universal 
        Host-controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI-naar-ISA-brug (EIO-modus)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI-naar-ISA-brug (ISA-modus)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-bus Master 
        IDE-controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI-naar-USB Universal 
        Host-controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI-naar-ISA brug
        Intel(R) 82371SB PCI-bus Master IDE-controller
        Intel(R) 82371SB Universele hostcontroller voor 
        PCI naar USB    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI-naar-ISA brug
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE-controller
        Intel(R) 82440MX USB Universele hostcontroller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor-naar-PCI-brug

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor-naar-PCI-brug
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX 
           Processor-naar-AGP-controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor-naar-PCI-brug
        Intel(R) 82443GX Processor-naar-AGP-controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor-naar-PCI-brug
        Intel(R) 82443LX Processor-naar-AGP-controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor-naar-I/O-controller-1130 
        Intel(R) 82815 Processor-naar-AGP-controller -1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI-brug - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
        Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele 
        hostcontroller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele 
        hostcontroller -2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio-controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C 
        Intel(R) 82801BAM PCI-brug - 2448 
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage
        Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele 
        hostcontroller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universele 
        hostcontroller -2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 
        Audio-controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
        Controller -2532

    Intel(R) 860 Chipset:
        Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 
        2532 
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
        Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

    Intel(R) 830M Chipset:
        Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575
        Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576
        Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578
 
    Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller - 
        248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
        - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
        - 2484
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
        - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485


    Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


11. Op bepaalde systemen is het volgende apparaat 
    mogelijk ook bijgewerkt:

     a. Klik op de knop Apparaten weergeven op 
        verbinding.
     b. Klik op Plug en Play-BIOS of Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI)-BIOS.
     c. Controleer of het volgende item aanwezig is:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OF-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 11.  VERSIENUMMER VAN DE SOFTWARE IDENTIFICEREN
************************************************************
De versie van de software in het distributiepakket wordt 
opgegeven in het bestand RELNOTES.TXT.  

RELNOTES.TXT is alleen beschikbaar in het Engels.

De versie van de software in het distributiepakket kan ook
worden vastgesteld door de volgende locatie in het register
te controleren:

    Key:   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Value: versie

************************************************************
* 12.  PROBLEMEN OPLOSSEN
************************************************************
Er wordt verondersteld dat aan de bovengenoemde systeemeisen
van paragraaf 2 wordt voldaan.

Probleem:    Systeem loopt vast tijdens afsluiten van 
             Apparaatbeheer of tijdens het opstarten.

Oplossing:   Er kunnen meerdere oorzaken zijn waarom het 
             systeem bij het opstarten vastloopt.  Als het 
             systeem vastloopt, start de machine dan opnieuw
             op en bekijk Apparaatbeheer.  Als apparaten nu 
             op de juiste wijze worden weergegeven en het 
             systeem verder geen problemen ondervindt, dan 
             is het .INF-bestand met succes hersteld.  Als 
             apparaten niet op de juiste wijze zijn 
             geconfigureerd, voer de onder paragraaf 3 
             beschreven procedures dan opnieuw uit.

             Als dit de problemen niet oplost of meer 
             problemen ontstaan, installeer dan
             opnieuw het besturingssysteem.

Probleem:    Na het uitvoeren van het setup-programma en 
             het opnieuw starten van de computer meldt 
             Windows dat één van de volgende bestanden 
             niet gevonden is:
                   ESDI_506.pdr

Oplossing:   Klik op Bladeren in het dialoogvenster waar 
             dit problem optreedt, zoek de directory 
             <Windows>\System\IOSubsys op en klik op OK.
             Het system vindt gewoonlijk dit bestand in 
             deze directory en gaat door met het opnieuw
             vermelden van de nieuwe apparaten.

Probleem:    Na het uitvoeren van het setup-programma en
             het opnieuw starten van de computer meldt 
             Windows dat één van de volgende bestanden 
             niet gevonden is:

                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Oplossing:   Klik op Bladeren in het dialoogvenster 
             waar dit problem optreedt, zoek de
             directory <Windows>\System32\drivers 
             (bij Windows 98, Windows ME) of
             <Windows>\System (bij Windows 95) op 
             en klik op OK.  Het system vindt
             gewoonlijk dit bestand in deze 
             directory en gaat door met het 
             opnieuw vermelden van de nieuwe 
             apparaten.

Probleem:    Tijdens de setup wordt het installeren
             gestopt en wordt er om een van de
             volgende bestanden gevraagd:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Oplossing:   Controleer of het Windows 95 
             USB-supplement vóór het uitvoeren van 
             het Intel(R)Chipset Software
             Installation Utility setup-programma 
             is geïnstalleerd.

Probleem:    Na het uitvoeren van het setup-programma 
             en het opnieuw starten van de computer 
             meldt Windows dat het volgende bestand 
             niet gevonden is:
                  isapnp.vxd

Oplossing:   Klik op Bladeren in het dialoogvenster
             waar dit problem optreedt, zoek de
             directory <Windows>\System op en klik 
             op OK. Het system vindt gewoonlijk
             dit bestand in deze directory en gaat 
             door met het opnieuw vermelden van de
             nieuwe apparaten.

Probleem:    Na het uitvoeren van een stille 
             installatie werd de sleutel 
             HKLM\Software\Intel\InfInst niet 
             gemaakt of zijn de gegevens van de 
             waarde "install" anders dan "success".

Oplossing:   Dit wordt veroorzaakt door een van de 
             volgende scenario's:
               - Het huidige systeem bevat geen 
                 besturingssysteem dat wordt 
                 ondersteund, of
               - Het huidige systeem bevat geen 
                 chipset die wordt ondersteund.

               Controleer de systeemeisen in paragraaf 2.

************************************************************
************************************************************
* AFWIJZING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
************************************************************
Intel stelt zich niet verantwoordelijk voor bruikbaarheid,
doeltreffendheid of garantie.
De INTEL SOFTWARE LICENTIE-OVEREENKOMST (OEM / IHV /ISV 
Distributie & individuele gebruiker)
geeft een volledige beschrijving van het gelicentieerde 
gebruik van deze software.
************************************************************
Informatie in dit document wordt geleverd in het kader van 
Intel-producten.  Door dit document wordt, expliciet of 
impliciet, door estoppel of anderszins, geen licentie 
verleend op intellectuele eigendomsrechten.  Intel wijst 
alle aansprakelijkheid af, evenals elke expliciete of 
impliciete garantie die betrekking heeft op de verkoop 
en/of het gebruik van Intel-producten, inclusief 
aansprakelijkheid of garanties met betrekking tot de 
geschiktheid voor een speciaal doel, verhandelbaarheid 
of schending van patenten, auteursrechten of andere 
intellectuele eigendomsrechten.  Intel-producten zijn 
niet bestemd voor gebruik in medische, levensreddende of 
levensbehoudende toepassingen.
************************************************************
* Intel Corporation wijst alle garanties en 
aansprakelijkheid af inzake het gebruik van dit document en 
de hierin gegeven informatie, en wijst alle 
verantwoordelijkheid af voor mogelijke fouten in dit 
document, en is niet verplicht om de informatie die hierop
betrekking heeft, te updaten.  Intel behoudt zich het recht
voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving 
in dit document wijzigingen aan te brengen.
************************************************************
************************************************************

* Merken en namen van derden zijn het eigendom van de 
  respectieve eigenaren.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

