************************************************************
** CHT ***************************************************** 
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  安裝程序中文版注意事項（Readme）
*                                                           
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* 本文件的內容
************************************************************
本文件包括以下的單元： 

1.  綜覽
2.  系統需求
3.  遞送套件內容
4.  可用的指令行旗標選項清單
5.  解壓縮檔案的內容
6.  從互動模式安裝軟體    
7.  從無提示模式安裝軟體 
8.  安裝 OS 之前先安裝 INF 檔案
    8A.  安裝 OS 之前先安裝 WINDOWS* 2000 INF 檔案
    8B.  安裝 OS 之前先安裝 WINDOWS* 98， WINDOWS* 98 SE 或
         WINDOWS* ME INF 檔案
    8C.  安裝 OS 之前先安裝 WINDOWS* 95 INF 檔案
9.  安裝 OS 之後才安裝 INF 檔案   
    9A.  安裝 OS 之後才安裝 WINDOWS* 2000 INF 檔案
    9B.  安裝 OS 之後才安裝 WINDOWS* 98， WINDOWS* 98 SE 或
         WINDOWS* ME INF 檔案 
10. 確認軟體的安裝 
11. 辨識軟體版本
12. 疑難排解

************************************************************
* 1.  綜覽
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 用於在目標系
統中安裝 Windows* INF 檔案，這些檔案概述作業系統的晶片組元件
應該如何設定才能適當執行以下的功能：

 - 核心 PCI 和 ISAPNP 服務
 - AGP 支援
 - IDE/ATA33/ATA66 儲存支援
 - USB 支援
 - 在「裝置管理員」中識別 Intel 晶片組元件。

本軟體可以兩種模式安裝： 互動模式或無提示模式。
互動模式要求使用者在安裝期間輸入訊息，而無提示模式則否。

此外，此軟體提供一組指令行旗標選項，這些選項可使延伸的安裝
功能生效。指令行旗標是沒有大小寫區分的。關於這些旗標的詳細
描述，請參考第 4 節。

重要注意事項：
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 可分為兩種配
送格式 - 自我解壓縮的 .EXE 檔案 (INFINST_xxx.EXE) 或壓縮的
.ZIP 檔案 (INFINST_xxx.ZIP)。視執行哪一種配送格式，指令行語
法可能不同。詳細資料請參考第 4 節。


************************************************************
* 2.  系統要求
************************************************************
1.  包含在此配送包裝中的軟體，其設計是要與以下的晶片組組態一
    起作業的：

     Intel(R) 440BX AGPset                            
     Intel(R) 440DX AGPset                            
     Intel(R) 440EX AGPset
     Intel(R) 440GX AGPset
     Intel(R) 440LX AGPset
     Intel(R) 440ZX AGPset
     Intel(R) 440MX Chipset
     Intel(R) 430TX PCIset
     Intel(R) 810   Chipset       
     Intel(R) 810E  Chipset 
     Intel(R) 810E2 Chipset      
     Intel(R) 815   Chipset       
     Intel(R) 815E  Chipset
     Intel(R) 815EM Chipset 
     Intel(R) 815EP Chipset
     Intel(R) 815P  Chipset      
     Intel(R) 820   Chipset       
     Intel(R) 820E  Chipset
     Intel(R) 840   Chipset          
     Intel(R) 850   Chipset       
     Intel(R) 860   Chipset
     Intel(R) 830M  Chipset
     Intel(R) 845   Chipset
              
2.  在安裝此軟體之前，系統中必須完整安裝了並且正在運行以下一
    種作業系統：

    Windows* 95      4.00.950   （原始版次）
    Windows* 95      4.00.950a  （OSR1）
    Windows* 95      4.00.950b  （沒有 USB 輔助程式的 OSR2） 
    Windows* 95      4.00.950b  （含 USB 輔助程式的 OSR2.1） 
    Windows* 95      4.00.950c  （含或不含 USB 輔助程式的
                                  OSR2.5）
    Windows* 98      4,10,1998  （原始版次）
    Windows* 98      Second Edition  
                     4.10.2222  （原始版次）
    Windows* ME      4.90.3000  （原始版次）
    Windows* 2000    5.00.2195  （原始版次）
    Windows* XP      5.00.2465  （Beta 2）

    如要確認哪一種作業系統已安裝在目標系統上，請按下列步驟進
    行：

     a. 按一下「開始」。
     b. 選取「設定」。
     c. 選取「控制台」。
     d. 在「系統」圖示上連續按兩下。
     e. 按一下「一般系統內容」字標。
     f. 如要確認已安裝了哪一種作業系統，請讀取系統資訊。
                              
3.  此軟體應該安裝在至少有 32 MB 系統記憶體的系統上。

4.  系統上的 <TEMP> 目錄（一般是 C:\WINDOWS\TEMP）必需要有
    足夠的硬碟空間才能安裝此軟體。 

    請詢問您的系統提供者以確定作業系統和使用於您的系統中的
    Intel 晶片組。

************************************************************
* 3.  遞送套件內容
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 套裝軟體包含
以下的項目：

    檔案       
    -------
    INFINST_xxx.EXE -或- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM 僅有英文版本可供使用。 

*  注意：  只有與目前被偵測到的裝置相關的檔案被複製到該系統。
           如果需要 INF 檔案當的完整目錄，請參考 
           RELNOTES.HTM 檔案。

           如果使用 -A 選項，這些檔案就不會複製到
           <Windows>\INF 目錄中。如需更多資訊請參考第 4 節。

************************************************************
* 4.  可用指令行旗標選項的清單
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 可以支援多種
安裝選項的指令行旗標。所有的指令行旗標和參數必須以空格分開，
但是，“-L”旗標後的語言代碼除外。

因為 Intel(R) Chipset Software Installation Utility 可供使用
的遞送格式不一樣，所以指令行旗標語法也可能不同：

1. 自我解壓縮的 .EXE 遞送：
      使用 .EXE 遞送來安裝此軟體時，一定要在 INFINST_xxx.EXE
      程式調用上附加一個額外的“-A”(也就是，INFINST_ENU.EXE 
      -A）才能成功通過指令行參數。自我解壓縮 .EXE 套裝軟體的
      額外“-A”旗標與下述的“-A”指令行旗標選項是不同的。  

       範例： 要使用下述的“-A”旗標來解壓縮 INF 檔案，安裝
              程式應該以下列的方式調用：

              INFINST_ENU.EXE -A -A

2. 壓縮的 .ZIP 遞送：
      使用 .ZIP 遞送來安裝此軟體時，不需要將任何額外的旗標附
      加到 SETUP.EXE 程式就可以通過指令行旗標。

         範例： 要使用下述的“-A”旗標來解壓縮 INF 檔案，安
                裝程式應該以下列的方式調用：

                SETUP.EXE -A（選擇性的 -P）

以下是全部可能用於程式調用的可用指令行旗標清單。請注意，
“-L”和“-S”旗標一定要放在指令行旗標清單的最後面。

旗標            說明
----            -----------
-?              說明旗標。  顯示可用指令行旗標的清單。這個參
                數僅可以在「互動」模式使用。  

-A              用“-P”旗標將 INF 檔案、README.TXT 和 OEM
                預先載入說明（PRELOAD.TXT）解壓縮到指定的
               “C:\Program Files\Intel\InfInst”或 <安裝路
                徑> 目錄。軟體不會將這些 INF 檔案安裝到系統
                中。此旗標僅可以與“-P”旗標選項結合。如果
               “-A”旗標被指定的話，其它選項都會被忽略。這
                個參數可以在「無提示」或「互動」模式中作業。

-B              安裝後，自動重新啟動系統。如果“-A”旗標被指
                定的話，這個旗標就會被忽略。這個參數可以在
               「無提示」或「互動」模式中作業。

-L<LangCode>    強迫 InstallShield 使用者介面在安裝期間顯示
                指定的語言。請注意，“-L”和 4 位數的語言代
                碼之間不能有空格（請參閱以下所示）。這個旗標
                和“-S”旗標必須放在指令行旗標清單的最後面。
                這個參數僅可以在「互動」模式中作業。

-OVER AUD	改寫安裝程式的預設方式以更新聲控設備。

-P <安裝路徑>   指定 INF 程式檔案的複製檔案將要放置在 HDD 的
                位置。如果這個旗標沒有在指令行中指定的話，依
                照預設，<安裝路徑> 目錄應該是：
                
                C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                如果您使用這個旗標，但是沒有使用“-A”選項，
                僅有 README.TXT 會被複製到 <安裝路徑>。這個
                目錄名稱可以包括空格。但是在這種情況下，一定
                要使用一對雙引號("）來包括目錄名稱。這個參數
                可以在「無提示」或「互動」模式中作業。

-S              以無提示模式執行「安裝程式」。沒有使用者介面
                會顯示出來。這個旗標和“-L”旗標必須放在指令
                行旗標清單後面。

                
以下是與“-L”旗標一起使用的語言代碼：

        語言                    <語言代碼>
    --------                    ----------
    中文〈中國大陸〉               0804
    中文〈臺灣〉                   0404
    丹麥語                         0006
    荷蘭語                         0013
    英語 (US)                      0009
    芬蘭語                         000B
    法語〈加拿大〉                 0C0C
    法語〈標準〉                   040C
    德語                           0007
    義大利語                       0010
    日語                           0011
    韓語                           0012
    挪威語                         0014
    波蘭語                         0015
    葡萄牙語〈巴西〉               0416
    葡萄牙語〈標準〉               0816
    俄語                           0019
    西班牙語                       000A
    瑞典語                         001D
    泰語                           001E


************************************************************
* 5.  解壓縮檔案的內容
************************************************************
執行含 'A' 旗標（例如： "INFINST_ENU.EXE -A -A" 或
"SETUP.EXE -A"）的 Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility 執行程式後，INF 檔案會複製到硬碟中。INF 檔的位置會視
其‘-P’旗標是否與指定的‘-A’旗標一起出現而定：

1.  如果 '-P' 旗標沒有指定的話，INF 檔案就會複製到以下的目錄
    中：

    "C:\Program Files\Intel\INFINST"

2.  如果指定 '-P' 旗標，INF 檔案將會複製到緊跟在 '-P' 旗標之
    後所指示的位置。  

    請參閱第 4 節以獲取更多有關旗標用法的資訊。

展開 INF 檔案之後，INF 檔案和元件將會複製到 <INF Extract 
Directory>。這些檔案和元件會根據Intel(R) Chipset 類型分類。
以下的表格是依照晶片組的分類概述 INF 檔案的位置：

  注意： INF 檔案是專門為更新相應的作業系統不能夠支援的裝置
         而設計的。

  注意：“<INF Extract Directory>”在本單元其餘部分的縮寫是
        “<IED>”。

<IED> 的每個子目錄（例如 440MX、ICH、ICH2、或 PIIXX），其
INF 檔案會根據它們專屬使用的作業系統再進一步分類：

Win95Old\  --->  包含僅用於 Windows* 95”之原始版和 OSRI 版
                 的 INF 檔案。
Win95Cur\  --->  包含僅用於 Windows* 95 之 OSR2 和較新版的 
                 INF 檔案。
Win98\     --->  包含僅用於 Windows* 98 的 INF 檔案。
Win98SE\   --->  包含僅用於 Windows* 98 Second Edition的 INF
                 檔案。
Win2000\   --->  包含僅用於 Windows* 2000 的 INF 檔案。
WinME\     --->  包含僅用於 Windows* ME 的 INF 檔案。
WinXP\     --->  包含僅用於 Windows* XP 的 INF 檔案。

注意：

1.  <IED>\440MX\ 目錄中的檔案是設計用於 Intel(R) 440MX
    Chipset 平台。
2.  <IED>\ICH\ 目錄中的檔案是設計用於 Intel(R) 810、
    Intel(R) 810E、Intel(R) 820、Intel(R) 840 和 Intel(R)
    815 Chipset 平台。
3.  <IED>\ICH2\ 目錄中的檔案是設計用於擁有 Intel(R) 
    82801BA/BAM 元件的 Intel(R) Chipset 平台。
4.  <IED>\ICH2M\ 目錄中的檔案只適用於擁有 82801BAM 元件的
    Intel(R) Chipset 平台。
5.  <IED>\ICH3M\ 目錄中的檔案只適用於擁有 82801CAM 元件的
    Intel(R) Chipset 平台。
6.  <IED>\PIIXX\ 目錄中的檔案是設計用於 Intel(R) 430TX
    PCIset、Intel(R) 440BX、Intel(R) 440DX、Intel(R) 440EX、
    Intel(R) 440GX、Intel(R) 440LX、和 Intel(R) 440ZX AGPset
    平台。
7.  INFPrelo.INF 可以製作 OS 設定期間安裝 Intel(R) Chipsets
    之 INF 檔案的 CUSTOM.INF 範本。 OEM 可以將這個檔案結合到
   “OEM Preload Kit”的 SETUP 目錄中〈請參考第 8 節以取得詳
    細資料〉。


************************************************************
*6. 從互動模式安裝軟體
************************************************************
1.  確認全部系統要求已符合第 2 節的說明。

2.  執行 InstallShield* 安裝程式: 
    自我解壓縮的 .EXE 遞送： INFINST_xxx.EXE
    壓縮的 .ZIP 遞送：       SETUP.EXE

3.  您會得到同意授權合約書的提示。如果您不同意，在解壓縮任何
    檔案之前，安裝程式就會結束。
    
4.  作業系統重新啟動後，請遵照螢幕上的說明執行並使用預設設定
    來完成安裝。

5.  這樣就可以完成 Intel(R) Chipset Software Installation
    Utility 的安裝。  


************************************************************
* 7. 以無提示模式安裝此軟體
************************************************************
1.  確認已經符合第 2 節所描述的全部系統要求。

2.  執行 InstallShield 安裝程式：

    用於自動重新啟動的無提示安裝：

    自我解壓縮的 .EXE 遞送： INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    壓縮的 .ZIP 遞送：       SETUP.EXE -b -s

    - 或者 -

    用於沒有自動重新啟動的無提示安裝：

    自我解壓縮的 .EXE 遞送： INFINST_xxx.EXE -a -s
    壓縮的 .ZIP 遞送：       SETUP.EXE -s

3.  公用程式會執行必要的更新，並利用以下的系統登錄機碼來記錄
    安裝狀態：

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  如果該公用程式是以“-b”旗標調用的，更新成功時，系統就會
    自動重新啟動。

    注意：  系統必須重新啟動，所有更新的裝置才能生效。

5.  要判斷安裝是否成功，請在“步驟 3”中，確定的登錄機碼中
    的安裝值。

    下表說明不同的參數值：

    值           類型     資料      說明
    ------       ----     ----     ---------
   “install”   字串   “success”安裝成功。

                        “fail”   安裝失敗。沒有任何 INF
                                   檔案複製到系統中。

   “reboot”    字串   “Yes”    需要重新開機才能完成安裝。

                        “No”     不需要重新開機就可以完成
                                   安裝。  
                                
   “version”   字串    <varies>  目前的 Intel(R) Chipset
                                   Software Installation 
                                   Utility 版本號碼
 
                                        
************************************************************
* 8.  安裝 OS 之前先安裝 INF 檔案
************************************************************

************************************************************
* 8A.  安裝 OS 之前先安裝 WINDOWS* 2000 INF 檔案
************************************************************
注意：「Windows* 2000 OEM Preload Kit」遞送光碟片包含安裝目
       錄以及所有的基本 OS 設定檔案和安裝程式（WINNT.EXE 和 
       WINNT32.EXE）。  

目錄的名稱（例如，\I386\）可能會因傳遞光碟片不同而異。

1.  在 <WIN2000 Setup Directory> 下建立以下的目錄結構： 

       \$OEM$\$$\INF

2.  從 <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000 將 
    Windows* 2000 INF 檔案複製到在上述步驟 1 中建立的目錄：

       <WIN2000 安裝目錄>\$OEM$\$$\INF

    注意：XXXX 是所選晶片組之目錄名稱。
          參考第 8 節以取得詳細資料。

3.  在 <WIN2000 Setup Directory> 下建立以下的目錄結構： 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  從 <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000 將 
    Windows* 2000 INF 檔案以及目錄檔案（.CAT）複製到在上述步
    驟 3 中建立的目錄：

     <WIN2000 安裝目錄>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

     注意：XXXX 是所選晶片組之目錄名稱。
           參考第 8 節以取得詳細資料。

5.  修改位於 <WIN2000 安裝目錄> 中的 Windows* 2000 安裝解答
    檔案 UNATTEND.TXT，或建立自訂的解答檔案。解答檔案一定要
    包括以下的資訊：

    [Unattended]
    OemPreinstall=Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"
   
    一個預先載入 Intel(R) INF. 檔案的解答檔案範例是：

      <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    若需更多有關 Windows* 2000 解答檔案以及無人管理安裝的資
    訊，請參考 Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended
    Setup。如果您是電腦製造廠商，並且需要更多有關 \$OEM$ 資
    料夾的資訊，請參閱 Microsoft Windows* 2000 OEM 
    Preinstallation Kit (OPK) User Guide。否則，請參閱 
    Microsoft Windows* 2000 Deployment Guide。

6.  執行 "WINNT.EXE /u:<解答檔案名稱> /s:<WIN2000 安裝目錄>"
    來安裝 Windows* 2000。


************************************************************
* 8B. 安裝 OS 之前先安裝 WINDOWS* 98， WINDOWS* 98 SE 或
*     WINDOWS* ME INF 檔案
************************************************************
注意：「Windows* 98」、「Windows 98 Second Edition」或
      「Windows ME OEM Preload Kit」遞送光碟片包含安裝目錄以
       及所有的基本 OS 設定檔案（*.CAB）和安裝程式
      （SETUP.EXE）。

目錄的名稱（例如 \WIN98\）可能會因傳遞光碟片不同而異。   

1.  如果您預先載入 Windows* 98，請從 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98 將 Windows* 98 INF 
    檔案複製到在上述步驟 1 中說明的設定目錄。

      -或 -

    如果您預先載入 Windows* 98 Second Edition，請從 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE 將 
    Windows* 98 Second Edition INF 檔案複製到在上述步驟 1 中
    說明的設定目錄。

      -或 -

    如果您在預先載入 Windows* ME，請從 
    <INF Extract Directory>\XXXX\WinME 將 Windows* ME INF 檔
    案複製到在上述步驟 1 中說明的設定目錄。

    注意：XXXX 是所選晶片組之目錄名稱。
          參考第 8 節以取得詳細資料。

2.  視您的 <WIN98 安裝目錄> 內容而定，有兩種可能的狀況：

    狀況 A: CUSTOM.INF 檔案沒有出現在 <WIN98 安裝目錄> 中。

            在此狀況中，將 INFPRELO.INF 重新命名為 
            CUSTOM.INF。

    狀況 B: CUSTOM.INF 檔案出現在 <WIN98 安裝目錄> 中。

            在此狀況中，將 INFPRELO.INF 的內容合併到現存的
            CUSTOM.INF 檔案。如需更多資訊，請參考包含在
           「Microsoft OEM Preload Kit」中的「一般預先載入系
            統自訂」規則。

4.  執行 SETUP.EXE 來安裝 Windows* 98。


************************************************************
* 8C.  安裝 OS 之前先安裝 WINDOWS* 95 INF 檔案
************************************************************
注意：「Windows* 95 OEM Preload Kit」遞送光碟片包含安裝目錄
       以及所有的基本 OS 設定檔案（*.CAB）和 Windows* 95 安
       裝程式（SETUP.EXE）。  

目錄的名稱（例如，\WIN95\）可能會因傳遞光碟片不同而異。

注意：Windows* 95 的檔案只能使用在 Windows* 95﹝所有版本﹞。

1. 如果您安裝的是 Windows* 95 原始版或 OSR1，請從 
   <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old 將 Windows* 95 INF 
   檔案複製到在上述步驟 1 中說明的設定目錄，然後進行步驟 4。
   否則，請進行步驟 3。

   注意：XXXX 是所選晶片組之目錄名稱。
         參考第 8 節以取得詳細資料。

2.  如果您安裝的是 Windows* 95 OSR2 或更新的版本，請從 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur 將 Windows* 95 INF
    檔案複製到在上述步驟 1 中說明的設定目錄。  

    重要提示：
          不要在這個時候將目錄 
          <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur\USB\ 中的檔
          案複製到步驟 1 的設定目錄，即使您打算在 OS 設定之
          後才安裝 USB 輔助程式，也不要這樣做。

    注意：XXXX 是所選晶片組之目錄名稱。
          參考第 8 節以取得詳細資料。

3.  視您的 <WIN95 安裝目錄> 內容而定，有兩種可能的狀況：

    狀況 A: CUSTOM.INF 檔案“沒有”出現在 <WIN95 安裝目錄> 
            中。

            在此狀況中，將 INFPRELO.INF 重新命名為 
            CUSTOM.INF。

    狀況 B: CUSTOM.INF 出現在 <WIN95 安裝目錄> 中。

            在此狀況中，請將 INFPRELO.INF 的內容合併到現存的
            CUSTOM.INF 檔案。如需更多資訊，請參考包含在
           「Microsoft OEM Preload Kit」中的「一般預先載入系
            統自訂規則」。

4.  執行 SETUP.EXE 來安裝 Windows* 95。

如果您安裝的是沒有 USB 輔助程式的 Windows* 95 原始版、OSR1 
或 OSR2，那麼安裝程序已經完成。

如果您安裝的 Windows* 95 OSR2 或後續的版本，並且您也打算安裝
USB 輔助程式，那麼您就需要執行步驟 5 和後續的步驟。請參考
“系統需求”單元以獲取更詳細的資訊。
      
5.   執行「裝置管理員」來準備更新 USB 裝置驅動程式：

     a.   按一下「開始」。
     b.   選取「設定」。
     c.   選取「控制台」。
     d.   在「系統」圖示上連續按兩下。
     e.   按一下「裝置管理員」字標。
     f.   利用「連接」按鈕來按一下「檢視裝置」。
     g.   按一下「隨插即播 BIOS」。
     h.   按一下 PCI。
     i.   按一下「PCI 全域序列匯流排」。
     j.   按一下「移除」。

6.  如果您在更新 Intel(R) 82440MX Chipset 作業平台，請從 
    <INF Extract Directory>\440MX\Win95Cur\USB 目錄將
    440MXUSB.INF 複製到 <WINDOWS 目錄>\INF 目錄，然後進行步
    驟 11。否則，請進行步驟 8。

7.  如果您在更新 Intel(R) 810、Intel(R) 820 或 
    Intel(R) 840 Chipset 作業平台，請從 
    <INF Extract Directory>\ICH\Win95Cur\USB 目錄將 
    ICHxUSB.INF 複製到 <WINDOWS 目錄>\INF 目錄， 然後進行步
    驟 11。否則，請進行步驟 9。

8.  如果您在更新含“ICH2”的 Intel(R) Chipset 作業平台，請 
    從 <INF Extract Directory>\ICH2\Win95Cur\USB 目錄將 
    ICH2USB.INF 複製到 <WINDOWS 目錄>\INF 目錄， 然後進行步
    驟 11。否則，請進行步驟 10。

9.  如果您在更新含 PIIX3 或 PIIX4 元件的 Intel(R) Chipset
    作業平台，請從 
    <INF Extract Directory>\PIIXX\Win95Cur\USB 目錄將 
    PIIXXUSB.INF 複製到 <WINDOWS 目錄>\INF 目錄。

10. 安裝 Windows 95“USB 輔助程式”執行檔。遵照螢幕上的提示
    來重新啟動系統。

這樣就表示安裝程序已完成。


***********************************************************
* 9.  安裝 OS 之後才安裝 INF 檔案
************************************************************
************************************************************
* 9A.  安裝 OS 之後才安裝 WINDOWS* 2000 INF 檔案
************************************************************
有些 Intel 晶片組作業平台已經得到 Windows* 2000 的支援，因此
您可能不需要使用此軟體提供的 INF 檔案來更新 Windows* 2000。

以下的步驟說明 Windows* 2000 INF 檔案的安裝程序。您可能需要
重複這些步驟來更新所有不受到 Windows* 2000 支援的 Intel 晶片
組裝置。

1.  將<INF Extract Directory>\XXXX\Win2000 目錄的內容複製到
    軟碟片的根目錄（A:\）。
        
    注意：XXXX 是所選晶片組之目錄名稱。
          參考第 8 節以取得詳細資料。

2.  請關閉目前在系統中執行的所有程式。
3.  按一下「開始」。
4.  選取「設定」。
5.  選取「控制台」。
6.  在「系統」圖示上連續按兩下。
7.  在「硬體」字標上按一下。
8.  按一下「裝置管理員」按鈕。
9.  選取「檢視」功能表下的「按連線來查看裝置」。
10. 按一下「 MPS 單一處理器 PC」 或 「MPS 多處理器 PC」。

    注意：特定的系統中只會顯示以上所列的項目之一。

11. 按一下「PCI」匯流排。
12. 在含有說明的線上按一下滑鼠右鍵

      PCI 標準主機 CPU 橋接器
       -或-
      PCI 標準 ISA 橋接器
       -或-
      PCI 標準「PCI 至 PCI」橋接器
       -或-
      PCI 系統管理匯流排
       -或-
      標準雙重 PCI IDE 控制卡
       -或-  
      標準全域「PCI 至 USB」主機控制卡（此行將會被選取。）
     
13. 從下拉功能表選取「內容」。
14. 在「驅動程式」字標上按一下。
15. 按一下「更新驅動程式」按鈕。
16. Windows* 2000 會啟動「更新裝置驅動程式精靈」。 選取
   「下一步」。
17. 請確定已選取以下選擇：為我的裝置搜尋最好的驅動程式
   ﹝推薦﹞
18. 在軟碟機中插入包含有 Windows* 2000 INF 檔案的磁片。
19. 選取「下一步」。
20. Windows* 2000 會列出可以找到更新驅動程式檔案的位置。請
    確定選取以下的選項：軟碟機
21. 選取「下一步」。
22. Windows* 2000 應該報告已經找到驅動程式：（偵測到的裝置
    名稱會顯示出來。）選取「下一步」。
23. 選取「完成」。
24. 得到提示時請重新啟動系統。


************************************************************
* 9B. 安裝 OS 之後才安裝 WINDOWS* 98， WINDOWS* 98 SE 或
*     WINDOWS* ME INF 檔案
************************************************************
以下的步驟說明 Windows* 95 INF 檔案的安裝程序。您可能需要重
複這些步驟來更新這些作業系統不能夠支援的所有 Intel 晶片組裝
置。

1.  請依照您計畫更新的作業系統而定，將以下目錄之一的內容複
    製到軟碟片的根目錄（A:\）。

    如果是 Windows 98：
           <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
    如果是 Windows 98 Second Edition： 
           <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
    如果是 Windows ME：
           <INF Extract Directory>\XXXX\WinME
    如果是 Windows 95* Retail 或 OSR1：
           <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
    如果是 Windows 95* OSR2 或更新的版本：
           <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

    注意：XXXX 是所選晶片組之目錄名稱。
          參考第 8 節以取得詳細資料。

2.  請關閉目前在系統中執行的所有程式。
3.  按一下「開始」。
4.  選取「設定」。
5.  選取「控制台」。
6.  在「系統」圖示上連續按兩下。
7.  按一下「裝置管理員」字標。
8.  利用「連接」按鈕來按一下「檢視裝置」。
9.  按一下「隨插即用 BIOS」或 
    「進階組態與電源介面〈ACPI〉BIOS」。

    注意：提供的系統中只會顯示以上所列的項目之一。

10. 按一下「PCI」匯流排。
11. 在含有說明的線上按一下

    PCI 標準主機 CPU 橋接器
        -或 -
    PCI 標準 ISA 橋接器
        -或 -
    PCI 標準「PCI 至 PCI」橋接器
        -或 -
    PCI 系統管理匯流排
        -或 -
    標準雙重 PCI IDE 控制卡
        -或 -
    標準全域「PCI 至 USB」主機控制卡
    （此行將會被選取。）

12. 按一下視窗底部的「移除」按鈕。
13. 如果有超過一個以上的 Intel 晶片組需要更新，請回到步驟
    11 以移除更多裝置。
14. 得到提示重新啟動系統時，請按一下「是」。
15. 重新啟動系統。
16. Windows 作業系統會啟動「新增硬體精靈」。在含有以下陳述的
    對話方塊中選取「下一步」：
   「此精靈會搜尋新驅動程式的裝置：」
17. 請確定已選取以下選擇：「為您的裝置搜尋最好的驅動程式」
   ﹝推薦﹞
18. 選取「下一步」。
19. 在軟碟機中插入包含有 .INF 檔案的磁片。
20. 請確定已選取以下選擇：「軟碟機」
21. 如果 .INF 檔案不在軟碟的根目錄上，請同時選取下列項目並輸
    入此作業系統中需要更新的 .INF 檔案之路徑：「指定位置：」
22. 選取「下一步」。
23. Windows* 95 應該報告已經找到驅動程式，並且報告「現在已經
    準備就緒要為這個裝置安裝最好的驅動程式」。
24. 選取「下一步」。
25. 選取「完成」。
26. 如果在步驟 11 與步驟 13 之間有超過一個以上的裝置被移除，
    則 Windows 作業系統可能提示您安裝額外的驅動程式。請按照
    相同的程序來安裝其它的 Intel 晶片組裝置。
27. 得到提示時請重新啟動系統。


************************************************************
* 10.  確認軟體的安裝
************************************************************
執行「裝置管理員」來確認 INF 檔案是否正確安裝和應用。

如使用 Windows* 95、Windows* 98、Windows* 98 Second Edition 
和 Windows* ME：

1.  按一下「開始」。
2.  選取「設定」。
3.  選取「控制台」。
4.  在「系統」圖示上連續按兩下。
5.  按一下「裝置管理員」字標。
6.  選擇「按連線來查看裝置」。
7.  按一下「隨插即用 BIOS」，或是
    「進階設定」和「電源介面（ACPI）BIOS」。
8.  按一下「PCI」匯流排。

如使用 Windows* 2000：

1.  按一下「開始」。
2.  選取「設定」。
3.  選取「控制台」。
4.  在「系統」圖示上連續按兩下。
5.  在「硬體」字標上按一下。
6.  按一下「裝置管理員」按鈕。
7.  請自「檢視」功能表，選取功能表選項「連線裝置」。
8.  按一下「標準 PC」，或是
    「進階設定」和「電源介面（ACPI）PC」。
9.  按一下 Microsoft ACPI Compliant System。
10. 按一下「PCI」匯流排。

「裝置管理員」如上述的方式啟動之後，請查看以下項目的說明：

*  注意：「裝置管理員」僅顯示目前在系統中檢測到的裝置名稱。

   Intel(R) 810 Chipset:
     Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
       或
     Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics Controller
  
   Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
     Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics Controller 

   Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset：
     Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller 
     Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller 

   Intel(R)840 Chipset: 
     Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
     Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
     Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
   Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
     Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
        Controller
     Intel(R) 82806AA PCI Bridge
     Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

   Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
     Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
     Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
     Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
     Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
     Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
   Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
     Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
     Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
     Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
     Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
     Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

   Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
     Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
     Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
     Intel(R) 82371AB Power Management Controller
     Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
     Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host 
        Controller
   
   Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
     Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
     Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
     Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
     Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
     Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host 
        Controller

   Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
     Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
     Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
     Intel(R) 82371SB PCI to USB Univeral Host Controller

   Intel(R) 440MX Chipset: 
     Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
     Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
     Intel(R) 82440MX Power Management Controller
     Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
     Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

   Intel(R) 430TX PCIset: 
     Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

   Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
   Intel(R) 440ZX AGPset:
     Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
     Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

   Intel(R) 440GX AGPset:
     Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
     Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

   Intel(R) 440LX AGPset:
     Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
     Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

   Intel(R) 815 Chipset、Intel(R) 815E Chipset、
   Intel(R) 815EM Chipset：
     Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
     Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

   Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
     Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
     Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
     Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B 
     Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
     Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
        - 2442 
     Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
        - 2444 
     Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

   Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub：
     Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C 
     Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
     Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A 
     Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
     Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
        - 2442 
     Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
        - 2444 
     Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

   Intel(R) 850 Chipset:
     Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530 
     Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller 
        - 2532

   Intel(R) 860 Chipset:
     Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
     Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller 
        - 2532 
     Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
     Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
     Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 
     Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 
     Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
     Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
     Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
     Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller - 248A 
     Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
     Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
        - 2482 
     Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
        - 2484 
     Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
        - 2487 
     Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

   Intel(R) 845 Chipset
     Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
     Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


10. 在某些特定的系統上，您也可以更新以下的裝置：

    a. 選擇「按連線來查看裝置」。
    b. 按一下「隨插即用 BIOS」，或是
      「進階設定」和「電源介面（ACPI）BIOS」。
    c. 確認以下的項目存在：

       Intel(R) 82802 Firmware Hub Device 或
       Intel(R) Security Driver


************************************************************
* 11.  確認軟體版本編號
************************************************************
RELNOTES.TXT 中列出了隨附在遞送套件中的軟體版本。  

RELNOTES.TXT 僅有英文版本可供使用。

您也可以利用查看以下的登錄位置來辨識隨附在遞送套件中的軟體版
本：

  機碼名稱：\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
  數值名稱：version


************************************************************
* 12.  疑難排解
************************************************************
假設已經滿足了第 2 節中提到的系統需求。

議題：    在「裝置管理員」中執行移除操作或重新啟動期間發生系
          統鎖定。

解決方案：因為幾個可能發生的系統問題，系統可能會在重新啟動期
          間鎖定。發生系統鎖定時請重新啟動機器並檢視「裝置管
          理員」。如果裝置適當列出，並且系統也沒有其它問題，
          那就表示 .INF 檔案復原過程成功。如果裝置的設定不正
          確，請重新執行第 3 節中提到的程序。

          如果這樣做還是無法解決問題，或有其它問題發生時，請
          重新安裝作業系統。

議題：    執行安裝程式和重新啟動電腦後，Windows 報告找不到以
          下的檔案：

            ESDI_506.pdr

解決方案：在這個問題發生的對話方塊中按一下「瀏覽」，找到
          <Windows>\System\IOSubsys 目錄，然後按一下
         「確定」。系統應該可以在這個目錄中找到此檔案並繼續
          重新列舉新裝置。

議題：    執行安裝程式和重新啟動電腦後，Windows 報告無法找到
          以下的檔案：
 
            UHCD.SYS
            USBD.SYS
            USBHUB.SYS

解決方案：在這個問題發生的對話方塊中按一下「瀏覽」，找到 
          <Windows>\System32\drivers（用於Windows98*、
          Windows* ME）或 <Windows>\System（用於Windows* 95）
          目錄，然後按一下「確定」。 系統應該可以在這個目錄
          中找到此檔案並繼續重新列舉新裝置。

議題：    安裝期間，安裝停止並提示要求以下的檔案：
      
            UHCD.SYS
            USBD.SYS
            USBHUB.SYS

解決方案：確定在執行 Intel(R) Chipset Software Installation
          Utility 安裝程式之前，先安裝 Windows* 95 USB 輔助
          程式。

議題：    執行安裝程式和重新啟動電腦後，Windows 報告無法找到
          以下的檔案：

            isapnp.vxd

解決方案：在這個問題發生的對話方塊中按一下「瀏覽」，找到
          <Windows>\System 目錄，然後按一下「確定」。系統應
          該可以在這個目錄中找到此檔案並繼續重新列舉新裝置。

議題：    執行無訊息安裝後，沒有建立 
          HKLM\Software\Intel\InfInst 機碼或
         “install”值的數據不是“success”。

解決方案：這是因為以下其中一個假設狀況引起的：

            - 目前的設備內沒有支援此設備的作業系統，或
            - 目前的設備內沒有支援此設備的晶片組。

          確認第 2 節中的系統需求。


************************************************************
************************************************************
免責聲明書
************************************************************
Intel 不對使用性、效能或保固做任何聲明。 INTEL 軟體授權合約
書（OEM / ISV 配銷商與單一使用者）已經完整定義本軟體的使用授
權。

************************************************************
本文件中提供的資訊與 Intel 的產品有關。 本文件沒有以不容推翻
或其他方式，對任何智慧財產權作明示或暗示的使用授權。 Intel 
不需擔負任何責任，Intel 也聲明免除所有與銷售和 Intel 產品相
關的明示性或暗示性保證的責任，包括適用於某特定目的、適銷性、
沒有侵犯到任何專利權、著作權或其它智慧財產權的保證。 Intel 
的產品不適用於醫療、救生、或維持生命等用途。

************************************************************
Intel Corporation 不需對此文件之使用 、此處所包含之軟體和資
訊的所有保固和責任負責，並且不需對此文件或軟體中可能出現的
任何錯誤負責。 此外，Intel 亦不承諾對此處所含的資訊或軟體做
更新。 Intel 保留在不另行的通知的情況下對此文件或軟體進行變
更的權利。

************************************************************
************************************************************

* 協力廠商的品牌和名稱是其個別所有者的財產。

著作權 (c) Intel Corporation，1997- 2001 年

