************************************************************
** DAN *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Readme-installationsfil
*
************************************************************


************************************************************
*  INDHOLD
************************************************************
Dette dokument indeholder følgende afsnit:

1.  Oversigt
2.  Systemkrav
3.  Distributionspakkens indhold
4.  Liste over tilgængelige indstillinger for 
    kommandolinjeflag
5.  Indhold af udpakkede filer
6.  Installation af softwaren i tilstanden Interaktiv
7.  Installation af softwaren i tilstanden Uovervåget
8.  Installation af INF-Filer forud for installation
    af operativsystem
    8A.  Installation af Windows* 2000 INF-Filer forud for 
         installation af operativsystem 
    8B.  Installation af INF-Filer til Windows* 98/
         Windows* 98 - 2. udgave/Windows* ME forud for 
         installation af operativsystem 
    8C.  Installation af INF-Filer til Windows* 98/
         Windows* 98 - 2. udgave/Windows* ME forud for 
         installation af operativsystem 
9.  Installation af INF-Filer efter installation
    af operativsystem
    9A. Installation af Windows* 2000 INF-Filer efter 
        installation af operativsystem 
    9B. Installation af INF-filer til Windows* 98/
        Windows* 98 - 2. udgave 
        Windows* ME/Windows* 95 efter 
        installation af operativsystem 
9.  Kontrol af softwareinstallation
10. Kontrol af softwarens versionsnummer
11. Fejlfinding

************************************************************
* 1.  OVERSIGT
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerer 
de Windows* INF-filer på målsystemet, der fortæller 
operativsystemet, hvordan chipsætkomponenterne vil blive 
konfigureret. Dette er nødvendigt for at følgende 
funktioner kan virke korrekt:

   - Core PCI og ISAPNP Services
   - AGP Support
   - IDE/ATA33/ATA66 Storage Support
   - USB Support
   - Identifikation af Intel Chipsæt-komponenter i 
     Enhedshåndtering

Denne software kan installeres i tre tilstande: Interaktiv,
Stille og Ikke-overvåget forindlæsning. Den interaktive 
tilstand kræver brugerinput under installationen. 
Stille-tilstand og Ikke-overvåget forindlæsning kræver 
det ikke.

Desuden findes der en række indstillinger for kommando-
linjeflag, som sikrer udvidet installationsfunktionalitet. 
Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i flag. 
Se afsnit 4, hvor du finder detaljerede beskrivelser 
af disse flag.

Vigtig bemærkning:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
distribueres i to formater - selvudpakkende .EXE-
filer (INFINST_xxx.EXE) eller komprimerede .ZIP-filer 
(INFINST_xxx.ZIP). Syntaksen på kommandolinjen varierer 
afhængig af det eksekverede distributionsformat. 
Yderligere oplysninger finder du i afsnit 4.

************************************************************
* 2.  SYSTEMKRAV 
************************************************************
1.  Softwaren, der leveres med programpakken, fungerer 
    sammen med følgende chipsætkonfigurationer:

           
          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset 
          Intel(R) 430TX    PCIset          
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset            
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset

              
2.  En af følgende operationer skal
    fuldt ud installeres og køre på systemet,
    før du installerer denne software:


     Windows* 95      4.00.950   (oprindelig programudgave)
     Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
     Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 uden USB-udvidelse)
     Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 med USB-udvidelse)
     Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.5 med eller uden 
                                     USB-udvidelse)
     Windows* 98      4.10.1998  (oprindelig programudgave)
     Windows* 98 - 2. udgave
                      4.10.2222  (oprindelig programudgave)
     Windows* ME      4.90.3000  (oprindelig programudgave)
     Windows* 2000    5.00.2195  (oprindelig programudgave)
     Windows* XP      5.10.2465  (Beta 2)

Følg nedenstående trin for at kontrollere, hvilket 
operativsystem der er installeret på målsystemet:

    a.  Klik på Start.
    b.  Vælg Indstillinger.
    c.  Vælg Kontrolpanel.
    d.  Dobbeltklik på ikonet System.
    e.  Klik på fanen Generelt i Egenskaber for system.
    f.  Kontroller, hvilket operativsystem der er 
        installeret, ved at læse systemoplysningerne.
                              
3.  Det anbefales, at softwaren installeres på systemer
    med mindst 32 MB systemhukommelse ved brug af 
    Windows* 9x og Windows* ME. Windows* 2000 kræver 
    mindst 64 MB systemhukommelse.

4.  Det anbefales, at der er tilstrækkelig plads på 
    harddisken i <TEMP>-biblioteket 
    (typisk C:\WINDOWS\TEMP) på systemet for at installere 
    softwaren.

5.  Kontroller systemkravene. Operativsystemet skal være
    installeret og køre på systemet, inden softwaren køres.

6.  Luk alle åbne programmer. Ellers kan der opstå 
    problemer.

7.  Det anbefales, at hjælpeprogrammet Intel(R) Chipset 
    Software Installation installeres på målsystemet,
    før installationen af andre drivere.

Spørg eventuelt forhandleren for at kontrollere, 
hvilket operativsystem og Intel-chipsæt der er 
installeret i computeren. 

************************************************************
* 3.  DISTRIBUTIONSPAKKENS INDHOLD
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility-pakken 
indeholder følgende elementer:

    Fil(er)       
    -------
    INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.TXT

RELNOTES.TXT findes kun på engelsk.

Versionen på den software, der findes i distributions-
pakken, er angivet i filen RELNOTES.TXT.  

   *** BEMÆRK:  Kun de filer, der refererer til aktuelt
                fundne enheder, kopieres til systemet.
	        En fuldstændig liste over INF-filer findes
                i filen RELNOTES.HTM.
                
                Hvis indstillingen -A benyttes, kopieres 
                filerne ikke til <Windows>\INF-biblioteket. 
                Yderligere oplysninger finder du i afsnit 
                4.


************************************************************
* 4.  LISTE OVER TILGÆNGELIGE INDSTILLINGER FOR 
*      KOMMANDOLINJEFLAG
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
understøtter flere kommandolinjeflag til forskellige 
installationsindstillinger. Alle kommandolinjeflag og 
parametre skal adskilles med et mellemrum, undtagen 
sprogkoden efter flaget '-L'.

På grund af de forskellige distributionsformater, der 
findes til Intel(R) Chipset Software Installation Utility, 
kan syntaksen i kommandolinjeflaget variere:

1. Selvudpakkende .EXE-distribution:
      Hvis softwaren installeres ved hjælp af 
      .EXE-distributionen, skal et ekstra '-A' føjes til 
      INFINST_xxx.EXE-programkaldet (f.eks. 
      INFINST_ENU.EXE -A), for at kommandolinjepara-
      metrene kan overføres. Det ekstra '-A' flag til 
      den selvudpakkende .EXE-pakke er FORSKELLIG 
      fra kommandolinjeflagindstillingen '-A', der 
      er beskrevet nedenfor. 

      Eksempel: Hvis du vil udpakke INF-filer ved hjælp       
                af flaget '-A', der er beskrevet nedenfor, 
                skal installationsprogrammet startes på 
                følgende måde:
                INFINST_ENU.EXE -A -A (valgfri -P)

2. Komprimeret .ZIP-distribution:
      Hvis softwaren installeres ved hjælp af .ZIP-
      distributionen, er det ikke nødvendigt at tilføje 
      ekstra flag til SETUP.EXE-programkaldet for at 
      overføre kommandolinjeflagene.

      Eksempel: Hvis du vil udpakke INF-filer ved hjælp af 
                flaget '-A', der er beskrevet nedenfor, 
                skal installationsprogrammet startes 
                på følgende måde:
                    SETUP.EXE -A (valgfri -P)

Nedenfor er der en liste over alle de tilgængelige 
kommandolinjeflag, der kan bruges sammen med 
programkaldet. Bemærk, at flagene '-L' og '-S' SKAL 
angives nederst på listen over kommandolinjeflag.

Flag            Beskrivelse
----            -----------
-?              Hjælpeflag. Viser en liste over de 
                tilgængelige kommandolinjeflag. Denne 
                parameter virker kun i tilstanden 
                Interaktiv. 

-A              Udpakker INF-filer og README.TXT i 
                "C:\Program Files\Intel\InfInst" eller i 
                det <installationssti> bibliotek, der er 
                angivet ved hjælp af flaget '-P'. Softwaren 
                installerer IKKE disse INF-filer på systemet. 
                Dette flag kan kun kombineres med flaget 
                '-P'. Alle andre indstillinger ignoreres, 
                hvis flaget '-A' er angivet. Denne 
                parameter virker i tilstandene Stille 
                eller Interaktiv.

-B              Genstarter automatisk systemet efter 
                installationen. Dette flag ignoreres, 
                hvis flaget '-A' er angivet. Denne 
                parameter virker i tilstandene Stille 
                eller Interaktiv.

-L<LangCode>    Tvinger InstallShield-brugergrænsefladen 
                til at vise det valgte sprog i løbet af 
                installationen. Bemærk, at der INGEN 
                mellemrum skal være mellem '-L' og den 
                firecifrede sprogkode (se nedenfor). 
                Dette flag og flaget '-S' skal placeres 
                nederst på listen over kommandolinjeflag.
                Denne parameter fungerer kun i tilstanden 
                Interaktiv.

-OVER AUD       Overskriver standardadfærd for 
                installationsprogrammet med hensyn
                til opdatering af Audio-kontrollerenheden.

-P <installationssti>   
                Angiver den HDD-placering, som 
                INF-programfilerne kopieres til. Hvis dette 
                flag ikke er angivet på kommandolinjen, 
                antages <installationssti> biblioteket 
                som standard at være:
                
                   C:\Program Files\Intel\INFInst
               
                Hvis flaget benyttes uden indstillingen
                '-A', kopieres kun README.TXT til 
                <installationssti>. Biblioteksnavnet kan 
                indeholde mellemrum. I dette tilfælde skal 
                biblioteksnavnet være angivet i 
                anførselstegn ("). Denne parameter virker i 
                tilstandene Stille eller Interaktiv.
 
-S              Kører installationsprogrammet i tilstand 
                Stille.  Der vises ingen brugergrænseflade. 
                Dette flag og flaget '-L' skal placeres 
                nederst på listen over kommandolinjeflag.


                
Nedenfor vises de sprogkoder, der benyttes sammen 
med flaget '-L':

    Sprog                                <LangCode>
    --------                             ----------
    Kinesisk (PRC)                       0804
    Kinesisk (Taiwan)                    0404
    Dansk                                0006
    Hollandsk                            0013
    Engelsk (Amerikansk)                 0009
    Finsk                                000B
    Fransk (Canadisk)                    0C0C
    Fransk (Standard)                    040C
    Tysk                                 0007
    Italiensk                            0010
    Japansk                              0011
    Koreansk                             0012
    Norsk                                0014
    Polsk                                0015
    Portugisisk (Brasiliansk)            0416
    Portugisisk (Standard)               0816
    Russisk                              0019
    Spansk                               000A
    Svensk                               001D
    Thai                                 001E

************************************************************
* 5.  INDHOLD AF UDPAKKEDE FILER
************************************************************
INF-filerne kopieres til harddisken efter kørsel af 
Intel(R) Chipset Software Installation Utility, der er 
eksekverbar med et '-A' flag (dvs. "INFINST_ENU.EXE -A -A" 
eller "SETUP.EXE -A"). INF-filernes placering afhænger af, 
om et '-P' flag er angivet sammen med et '-A' flag:

1.  Hvis der IKKE er angivet et '-P' flag, kopieres 
    INF-filerne til følgende mappe: 
    "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2.  Hvis der ER angivet et '-P' flag, kopieres 
    INF-filerne til den placering, der står lige 
    efter '-P' flaget.  

    Se afsnit 4 for yderligere 
    oplysninger om brug af flag.

Efter udpakning af INF-filer, kopieres INF-filerne og 
komponenterne til <INF-Extract Directory>. Disse filer 
og komponenter er kategoriseret i henhold til 
Intel(R) Chipset-typerne. I følgende tabel opsummeres INF-
filernes placeringer efter chipsæt:
************************************************************
   BEMÆRK: INF-filerne er designet til KUN at opdatere 
           enheder, der ikke understøttes af de tilsvarende 
           operativsystemer.

   BEMÆRK: "<INF Extract Directory>" er forkortet til 
           "<IED>" i resten af dette afsnit.

For hver undermappe til <IED> (f.eks. 440MX, ICH, ICH2 
eller PIIXX) klassificeres INF-filerne yderligere i 
henhold til de operativsystemer, de er designet til:

       Win95Old\  ---> indeholder INF-filer, der KUN
                       er designet til den oprindelige 
                       programudgave og OSR1-versionerne 
                       af Windows* 95.
       Win95Cur\  ---> indeholder INF-filer, der KUN er 
                       designet til OSR2-versionen og 
                       nyere versioner af Windows* 95.
       Win98\     ---> indeholder INF-filer, der KUN er 
                       designet til Windows* 98.
       Win98SE\   ---> indeholder INF-filer, der KUN 
                       er designet til Windows* 
                       98 - 2. udgave.
       Win2000\   ---> indeholder INF-filer, der KUN 
                       er designet til Windows* 2000.
       WinME\     ---> indeholder INF-filer, der KUN 
                       er designet til Windows* ME.
       WinXP\     ---> indeholder INF-filer, der KUN 
                       er designet til Windows* XP.

BEMÆRKNINGER:
1.  Filerne i <IED>\440MX\ biblioteket er designet til 
     Intel(R) 440MX Chipset-platforme.
2.  Filerne i <IED>\ICH\ biblioteket er designet til 
     Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, Intel(R) 
     840 og Intel(R) 815 Chipset-platforme.
3.  Filerne i mappen <IED>\ICH2\ er designet til Intel(R) 
     Chipset-platforme med Intel(R) 
     82801BA/BAM-komponenter.
4.  Filer i <IED>\ICH2M\-biblioteket skal bruges til
    Intel(R) Chipset platforme med Intel(R) 
    82801BAM-komponenter.
5.  Filer i <IED>\ICH3M\-biblioteket skal bruges til
    Intel(R) Chipset platforme med Intel(R) 82801CAM-
    komponenter.
6.  Filerne i <IED>\PIIXX\ biblioteket er designet til 
     Intel(R) 430TX PCIset, Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, 
     Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX og 
     Intel(R) 440ZX AGPset-platforme.
7.  INFPrelo.INF laver en CUSTOM.INF-skabelon, der 
     installerer INF-filerne til Intel(R)-chipsæt under 
     installationen af operativsystemet. OEM'er kan 
     inkorporere denne fil i biblioteket SETUP ved OEM 
     Preload Kit. (Yderligere oplysninger finder du 
     i afsnit 8).

************************************************************
* 6.  INSTALLATION AF SOFTWAREN I TILSTANDEN INTERAKTIV
************************************************************
1.  Kontrollér, at alle systemkrav er opfyldt som beskrevet
    i sektion 2.

2.  Kør installationsprogrammet InstallShield*:
       Selvudpakkende .EXE-distribution: INFINST_xxx.EXE
       Komprimeret .ZIP-distribution: SETUP.EXE

3.  Du bliver bedt om at acceptere licensaftalen. Hvis
    du ikke accepterer aftalen, afsluttes 
    installationsprogrammet, inden filerne pakkes ud.
    
4.  Følg vejledningen på skærmen, og brug standardind-
    stillingerne til at fuldføre installationen, når 
    operativsystemet er genstartet.

5.  Dette fuldfører installationen af Intel(R) Chipset 
    Software Installation Utility.  

************************************************************
* 7. INSTALLATION AF SOFTWAREN I TILSTANDEN UOVERVÅGET
************************************************************
1.  Kontrollér, at alle systemkrav er opfyldt som beskrevet
    i sektion 2.

2.  Kør installationsprogrammet InstallShield:
       Stille installation med automatisk genstart:
       Selvudpakkende .EXE-distribution: 
         INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Komprimeret .ZIP-distribution: SETUP.EXE -b -s
     - ELLER -
       Stille installation uden automatisk genstart:
       Selvudpakkende .EXE-distribution: 
         INFINST_xxx.EXE -a -s
       Komprimeret .ZIP-distribution: SETUP.EXE -s

3.  Hjælpeprogrammet udfører de nødvendige opdateringer
    og registrerer installationsstatus i følgende 
    systemregistreringsnøgle:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Hvis hjælpeprogrammet blev startet ved hjælp af 
    flaget "-b", genstartes systemet automatisk, hvis 
    opdateringen lykkedes.

    BEMÆRK:  Systemet SKAL genstartes, for at 
             enhedsopdateringerne kan træde i kraft.

5.  Kontroller 'installationsværdien' i registrerings-
    nøglen, der er angivet i trin 4, for at finde ud af, 
    om installationen lykkedes.

    I følgende tabel beskrives de forskellige 
    parameterværdier:

Værdi          Type       Data          Beskrivelse
------         ----       ----          -----------
"installation" Streng    "lykkedes"     Installationen 
                                        lykkedes.
                         "mislykkedes"  Installationen 
                                        mislykkedes.
                                        Ingen INF-filer
                                        blev kopieret 
                                        til systemet.

"genstart"     Streng     "Ja"          Det er 
                                        nødvendigt at 
                                        genstarte computeren 
                                        for at fuldføre 
                                        installationen.
                          "Nej"         Det er ikke 
                                        nødvendigt at 
                                        genstarte computeren 
                                        for at fuldføre 
                                        installationen.
                                
"version"      Streng    <varierer>     Aktuelt 
                                        versionsnummer 
                                        på Intel(R)Chipset 
                                        Software 
                                        Installation Utility
                                        
************************************************************
* 8.  INSTALLATION AF INF-FILER FORUD FOR INSTALLATION 
*     AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************

1.  Kopiér OS-installationsfilerne fra opsætnings-
    biblioteket til et bibliotek på harddisken. Denne
    procedure kræver en stor mængde plads på disken. Det
    er vigtigt at sikre sig, at der er tilstrækkelig plads 
    på disken,før du begynder kopieringsprocessen. 
    Bibliotekerne skal kaldes følgende:

      Windows* 2000  :  <WIN2000 Setup Directory>
      Windows* 98    :  <WIN98 Setup Directory>
      Windows* 98 SE :  <WIN98SE Setup Directory>
      Windows* ME    :  <WINMe Setup Directory>
      Windows* 95    :  <WIN95 Setup Directory>

************************************************************
* 8A.  INSTALLATION AF WINDOWS* 2000 INF-FILER FORUD  
*      FOR INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
BEMÆRK: Distributions-cd-rom'en til Windows* 2000 OEM 
        Preload Kit indeholder en installationsmappe med
        alle de grundlæggende OS-installationsfiler 
        og -programmer (WINNT.EXE OG WINNT32.EXE).  

Mappens navn varierer afhængig af distributions-cd-rom'en 
(f.eks. \I386\).


1.  Opret følgende mappestruktur under <WIN2000 Setup 
    Directory>: 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Kopier Windows* 2000 INF-filerne fra <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win2000 til den mappe, der blev oprettet 
    ovenfor under Trin 1:

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

    Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
            chipsæt. Yderligere oplysninger finder du 
            i afsnit 8.

3.  Opret følgende mappestruktur under <WIN2000 Setup 
    Directory>: 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Kopier Windows* 2000 INF-filerne OG katalogfilerne 
    (.CAT) fra <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000 til den 
    mappe, der blev oprettet ovenfor under Trin 3:

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
            chipsæt.
            Yderligere oplysninger finder du i afsnit 8.

5.  Rediger Windows* 2000-installationssvarfilen, 
    UNATTEND.TXT, der findes i <WIN2000 Setup Directory>, 
    eller opret en brugerdefineret svarfil. Svarfilen 
    skal indeholde følgende oplysninger:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Der findes en prøvesvarfil til forindlæsning af 
    Intel(R) INF-filerne: 
       <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    Yderligere oplysninger om Windows* 2000-svarfiler og 
    uovervågede installationer finder du i vejledningen 
    Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended Setup. 
    Yderligere oplysninger om \$OEM$-mappen finder du i 
    Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK)-
    brugerhåndbogen, hvis du er computerproducent. Ellers 
    henvises du til Microsoft Windows* 2000 Deployment 
    Guide.

6.  Kør "WINNT.EXE /u:<navn på svarfil> /s:<WIN2000 
    Setup Directory>" for at installere Windows* 2000.



************************************************************
* 8B.  INSTALLATION AF INF-FILER TIL WINDOWS* 98/
*      WINDOWS* 98 - 2. UDGAVE/WINDOWS* ME FORUD FOR 
*      INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
BEMÆRK: Distributions-cd-rom'en med OEM Preload Kit 
        til Windows* 98, Windows* 98 - 2. udgave eller 
        Windows* ME indeholder en installationsmappe 
        med alle de grundlæggende OS-installationsfiler 
        (*.CAB) samt et installationsprogram (SETUP.EXE).

Mappens navn varierer afhængig af distributions-cd-rom'en 
(f.eks. \WIN98\).   


1.  Kopier INF-filerne til Windows* 98 fra <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win98 til installationsmappen, nævnt 
    under Trin 1 ovenfor, hvis du forindlæser Windows* 98.
       -eller-
    Kopier INF-filerne til Windows* 98 - 2. udgave fra 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE til 
    installationsmappen, nævnt under Trin 1 ovenfor, hvis du 
    forindlæser Windows* 98 - 2. udgave.
       -eller-
    Kopier INF-filerne til Windows* ME fra
     <INF Extract Directory>\XXXX\WinME til 
     installationsmappen, hvis du forindlæser 
     Windows* ME.
  
    Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
            chipsæt.
            Yderligere oplysninger finder du i afsnit 8.

2.  Afhængigt af indholdet i <WIN98 Setup Directory> 
    findes der to muligheder:

    Mulighed A: CUSTOM.INF-filen findes IKKE i <WIN98 
    Setup Directory>.

            Omdøb i dette tilfælde INFPRELO.INF til 
            CUSTOM.INF.

    Mulighed B: CUSTOM.INF-filen FINDES i 
    <WIN98 Setup Directory>.

            Føj i dette tilfælde indholdet af 
            INFPRELO.INF til den eksisterende 
            CUSTOM.INF-fil. Yderligere oplysninger 
            finder du i retningslinjerne til "General 
            Customizations for Preloaded Systems", 
            der findes i Microsoft OEM Preload Kit.

3.  Kør SETUP.EXE for at installere Windows* 98.


************************************************************
* 8C.  INSTALLATION AF WINDOWS* 95 INF-FILER FORUD FOR 
*      INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
BEMÆRK: Distributions-cd-rom'en til Windows* 95 OEM 
        Preload Kit indeholder en installationsmappe 
        med alle de grundlæggende OS-installationsfiler 
        (*.CAB) og Windows* 95-installationsprogrammet 
        (SETUP.EXE).  

Mappens navn varierer afhængig af distributions-cd-rom'en 
(f.eks. \WIN95\).

BEMÆRK: Filerne til Windows* 95 er designet til kun at 
        arbejde sammen med Windows* 95 (alle versioner).


1.  Hvis du installerer Windows* 95 (oprindelig 
    programudgave) eller OSR1, skal du kopiere 
    Windows* 95 INF-filerne fra <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win95Old til installationsmappen, 
    nævnt under Trin 1 ovenfor, og derefter gå videre 
    til Trin 4. Gå ellers til Trin 3.

    Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende
            chipsæt.  Yderligere oplysninger finder du i 
            afsnit 8.

2.  Hvis du installerer Windows* 95 OSR2 eller en nyere 
    version, skal du kopiere Windows* 95 INF-filerne fra 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur til 
    installationsmappen, nævnt ovenfor under Trin 1 ovenfor.  

    VIGTIGT:  Du må på nuværende tidspunkt IKKE kopiere 
              filerne i mappen <INF Extract Directory>
              \XXXX\Win95Cur\USB\ til installationsmappen 
              under Trin 1, selvom du planlægger at 
              installere USB-udvidelse efter installation af 
              operativsystem.

    Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
            chipsæt. Yderligere oplysninger finder du i 
            afsnit 8.

3.  Afhængigt af indholdet i <WIN95 Setup Directory> 
    findes der to muligheder:

    Mulighed A: CUSTOM.INF-filen findes IKKE i <WIN95 
                Setup Directory>.

                Omdøb i dette tilfælde INFPRELO.INF til 
                CUSTOM.INF.

    Mulighed B: CUSTOM.INF-filen FINDES i <WIN95 Setup 
                Directory>.

                Føj i dette tilfælde indholdet af 
                INFPRELO.INF til den eksisterende 
                CUSTOM.INF-fil. Yderligere oplysninger 
                finder du i retningslinjerne til "General 
                Customizations for Preloaded Systems", 
                der findes i Microsoft OEM Preload Kit.

4.  Kør SETUP.EXE for at installere Windows* 95.

Hvis du installerer Windows* 95 (oprindelig program-
udgave), OSR1 eller OSR2 uden USB-udvidelse, er 
installationen fuldført.


Trin 5 og opefter skal kun udføres, hvis Windows* 95 
OSR2 eller en tilsvarende version installeres, OG 
hvis du vil installere USB-udvidelse. Yderligere 
oplysninger finder du i afsnittet Systemkrav.

5.  Kør Enhedshåndtering for at forberede opdateringen 
    af USB-enhedsdriveren:

    a.  Klik på Start.
    b.  Vælg Indstillinger.
    c.  Vælg Kontrolpanel.
    d.  Dobbeltklik på ikonet System.
    e.  Klik på fanen Enhedshåndtering.
    f.  Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
    g.  Klik på Plug and Play BIOS.
    h.  Klik på PCI.
    i.  Klik på PCI Universel Seriel Bus.
    j.  Klik på Fjern.

6.  Hvis du opdaterer en Intel(R) 82440MX Chipset 
    platform, skal du kopiere 440MXUSB.INF fra mappen 
     INF Extract Directory>\440MX\Win95Cur\USB til 
    mappen <WINDOWS Directory>\INF og derefter gå 
    til Trin 11. Gå ellers til Trin 8.

7.  Hvis du opdaterer en Intel(R) 810, Intel(R) 820 
    eller Intel(R) 840 Chipset platform, skal du 
    kopiere ICHxUSB.INF fra mappen <INF Extract 
    Directory>\ICH\Win95Cur\USB til mappen <WINDOWS 
    Directory>\INF og derefter gå til Trin 11. Gå ellers 
    til Trin 9.

8.  Hvis du opdaterer en Intel(R) Chipset-platform med 
    "ICH2"-komponenter, skal du kopiere ICH2USB.INF fra 
    mappen <INF Extract Directory>\ICH2\Win95Cur\USB til 
    mappen <WINDOWS Directory>\INF og derefter gå til 
    Trin 11. Gå ellers til Trin 10.

9.  Hvis du opdaterer en Intel(R) Chipset platform med 
    PIIX3 eller PIIX4-komponenter, skal du kopiere 
    PIIXXUSB.INF fra mappen <INF Extract Directory>
    \PIIXX\Win95Cur\USB til mappen <WINDOWS Directory>
    \INF.

10. Installer den eksekverbare fil Windows* 95 "USB 
    Supplement". Følg vejledningen på skærmen for at 
    genstarte systemet.

Dette afslutter installationen.


************************************************************
* 9.  INSTALLATION AF INF-FILER EFTER INSTALLATION AF 
*     OPERATIVSYSTEM
************************************************************

************************************************************
* 9A.  INSTALLATION AF WINDOWS* 2000 INF-FILER EFTER 
*      INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
Nogle Intel Chipset-platforme understøttes allerede af 
Windows* 2000, og det er derfor eventuelt ikke nødvendigt 
at bruge de INF-filer, der følger med softwaren, til 
opdatering af Windows* 2000.

De følgende trin beskriver installationsprocessen for 
Windows* 2000 INF-filer. Disse trin skal eventuelt gentages 
for at opdatere alle de Intel Chipset-enheder, der ikke 
understøttes af Windows* 2000.

    1.  Kopier indholdet af mappen <INF Extract Directory>
        \XXXX\Win2000 til rodmappen på disketten (A:\).
        
        Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
                chipsæt.  Yderligere oplysninger finder du i 
                afsnit 8.
    2.  Luk alle programmer, der kører på systemet.
    3.  Klik på Start.
    4.  Vælg Indstillinger.
    5.  Vælg Kontrolpanel.
    6.  Dobbeltklik på ikonet System.
    7.  Klik på fanen Hardware.
    8.  Klik på knappen Enhedshåndtering.
    9.  Vælg "Enheder efter tilslutning" i menuen Vis.
    10. Klik på MPS Uniprocessor PC -ELLER- MPS 
        Multiprocessor PC.
        BEMÆRK:  Kun én af de ovennævnte enheder vises for 
        et givet system.
    11. Klik på PCI-bus.
    12. Højreklik på linjen med beskrivelsen
            PCI standard host CPU bridge
            -eller-
            PCI standard ISA bridge
            -eller-
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
            -eller-
            PCI System Management Bus
            -eller-
            Standard Dual PCI IDE Controller
            -eller-
            Standard Universal PCI to USB Host Controller
            (Denne linje bliver markeret).
    13. Vælg Egenskaber i rullemenuen.
    14. Klik på fanen Driver.
    15. Klik på knappen Opdater driver.
    16. Windows* 2000 starter guiden Opdater enhedsdriver. 
        Vælg Næste.
    17. Sørg for, at følgende valgmulighed vælges:
            Søg efter en passende driver til enheden 
            (anbefales)
    18. Sæt disketten med Windows* 2000 INF-filerne i 
        diskettedrevet.
    19. Vælg Næste.
    20. Windows* 2000 angiver, hvor den opdaterede 
        driverfil kan findes. Sørg for, at følgende 
        valgmulighed vælges:
            Diskettedrev
    21. Vælg Næste.
    22. Windows* 2000 vil rapportere, at der er 
        fundet en driver:
            (Det fundne enhedsnavn vises).
        Vælg Næste.            
    23. Vælg Udfør.
    24. Genstart systemet, når du bliver bedt om det.

************************************************************
* 9B.  INSTALLATION AF WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 - 2. udgave 
       WINDOWS* ME/WINDOWS* 95 INF-FILER EFTER 
*      INSTALLATION AF OPERATIVSYSTEM
************************************************************
Nogle Intel chipset platforme understøttes allerede af
Windows* 98, anden udgave og Windows* ME, så måske er det 
ikke nødvendigt at bruge de INF-filer, der leveres med denne 
software for at opdatere disse operativsystemer.

De følgende trin beskriver installationsprocessen 
til INF-filerne til Windows* 98, Windows* 98 2. udgave,
Windows* ME og Windows* 95. Det kan være nødvendigt at
gentage disse trin for at opdatere alle de Intel chipset-enheder,
Der ikke understøttes af disse operativsystemer.

    1.  Kopier, afhængig af hvilket operativsystem der 
        skal opdateres, indholdet af en af de følgende 
        bibliotek til diskettens rodmappe (A:\):
        
        For Windows* 98:
           <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
        For Windows* 98 - 2. udgave:
           <INF Extract Directory>\XXXX\Win98 - 2. udgave
        For Windows* ME:
           <INF Extract Directory>\XXXX\WinME
        For Windows* 95 Retail eller OSR1:
           <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
        For Windows* 95 OSR2 eller senere:
           <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

        Bemærk: XXXX er mappenavnet på det pågældende 
                chipsæt.  Yderligere oplysninger finder du i 
                afsnit 8.
    2.  Luk alle programmer, der kører på systemet.
    3.  Klik på Start.
    4.  Vælg Indstillinger.
    5.  Vælg Kontrolpanel.
    6.  Dobbeltklik på ikonet System.
    7.  Klik på fanen Enhedshåndtering.
    8.  Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
    9.  Klik på Plug and Play BIOS eller
        Avanceret konfiguration og 
        strømforsyningsbrugerflade (ACPI) BIOS.
        BEMÆRK:  Kun én af de ovennævnte enheder vises 
                 for et givet system.
    10. Klik på PCI-bus.
    11. Klik på linjen med beskrivelsen 
            PCI standard host CPU bridge
            -eller-
            PCI standard ISA bridge
            -eller-
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
            -eller-
            PCI System Management Bus
            -eller-
            Standard Dual PCI IDE Controller
            -eller-
            Standard Universal PCI to USB Host Controller
            (Denne linje bliver markeret).
    12. Klik på knappen Fjern nederst i vinduet.
    13. Gå til Trin 11, og fjern flere enheder, hvis 
        mere end én Intel chipsætenhed skal opdateres.
    14. Vælg Ja, når du bliver spurgt, om du vil 
        genstarte systemet.
    15. Genstart systemet.
    16. Windows-operativsystemet starter guiden Tilføj ny 
        hardware.  Vælg Næste i dialogboksen, hvor der står:
        "Denne guide søger efter nye drivere til:"
    17. Sørg for, at følgende valgmulighed vælges:
           Søg efter den bedste driver til din enhed 
           (anbefales)
    18. Vælg Næste.
    19. Sæt disketten med .INF-filerne i diskettedrevet.
    20. Sørg for, at følgende valgmulighed vælges:
           Diskettedrev
    21. Hvis .INF-filerne ikke findes i diskettens rodmappe, 
        skal du desuden vælge følgende og indtaste den sti 
        til .INF-filerne, der er nødvendig for at opdatere 
        operativsystemet: 
            Angiv en placering:
    22. Vælg Næste.
    23. Windows-operativsystemet rapporterer, at driveren er 
        fundet, og at "Windows er klar til at installere 
        den bedste driver til denne enhed".
    24. Vælg Næste.
    25. Vælg Udfør.
    26. Windows-operativsystemet beder dig eventuelt 
        installere yderligere drivere, hvis der blev 
        fjernet mere end én enhed under Trin 11 
        til 13. Følg samme procedure for at installere 
        de resterende Intel chipsætenheder.
    27. Genstart systemet, når du bliver bedt om det.

************************************************************
* 10.  KONTROL AF SOFTWAREINSTALLATION
************************************************************
Kør Enhedshåndtering for at kontrollere, at installationen 
og brugen af INF-filerne er korrekt.

Ved Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 - 2. udgave 
og Windows* ME:

   1.  Klik på Start.
   2.  Vælg Indstillinger.
   3.  Vælg Kontrolpanel.
   4.  Dobbeltklik på ikonet System.
   5.  Klik på fanen Enhedshåndtering.
   6.  Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
   7.  Klik på Plug and Play BIOS eller Avanceret 
         konfiguration og strømforsyningsbrugerflade 
         (ACPI) BIOS.
   8.  Klik på PCI-bus.

Ved Windows* 2000:

   1.  Klik på Start.
   2.  Vælg Indstillinger.
   3.  Vælg Kontrolpanel.
   4.  Dobbeltklik på ikonet System.
   5.  Klik på fanen Hardware.
   6.  Klik på knappen Enhedshåndtering.
   7.  Vælg Enheder efter tilslutning i menuen vis.
   8.  Klik på Standard-pc eller Avanceret konfiguration 
         og strømforsyningsbrugerflade (ACPI) PC.
   9.  Klik på Microsoft ACPI Compliant System
   10. Klik på PCI-bus.

Kontroller beskrivelserne for følgende enheder, når 
Enhedshåndtering er startet som beskrevet ovenfor:

    *** BEMÆRK:  Enhedshåndtering viser kun navnene på 
                 de enheder, der på nuværende tidspunkt 
                 er fundet i systemet.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -eller-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
        Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
        Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
            Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserveret)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
        (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge 
        (EIO-tilstand)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge 
        (ISA-tilstand)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
        Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
        (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge 
        (EIO-tilstand)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge 
        (ISA-tilstand)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
        Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
        (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal 
        Host Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
        Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI 
        bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
        controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel (R)
        815EP Chipset og Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller 
        - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller 
        - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller 
        - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller 
        - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller 
        - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller 
        - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller 
        - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
        Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller 
        - 2530
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller 
        - 2532

    Intel(R) 860 Chipset:
       Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface 
            Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
            Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio C
            Controller - 2485

   Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

   11. På visse systemer opdateres følgende enhed også:

     a. Klik på knappen Vis enheder efter tilslutning.
     b. Klik på Plug and Play BIOS eller Avanceret 
        konfiguration og strømforsyningsbrugerflade 
        (ACPI) BIOS.     
     c. Kontroller, at følgende enhed findes:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
        Intel(R) Security Driver


************************************************************
* 11.  KONTROL AF SOFTWARENS VERSIONSNUMMER
************************************************************
Versionen på den software, der findes i  
distributionspakken, er angivet i filen RELNOTES.TXT.  


Versionen på den software, der findes i distribu-
tionspakken, kan også identificeres ved at undersøge 
følgende registerplacering:

    Nøglens navn:  
         \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Værdiens navn: version

************************************************************
* 12.  FEJLFINDING
************************************************************
Det forudsættes, at systemkravene i afsnit 2 ovenfor er 
opfyldt.

Problem:   Systemet blokeres under afinstallation af 
           Enhedshåndtering eller under genstart.

Løsning:   Systemet kan blokere under genstart som følge
           af mange forskellige systemproblemer. Genstart 
           computeren, hvis systemet blokeres, og se 
           Enhedshåndtering. Hvis enhederne vises korrekt, 
           og systemet ikke udsættes for yderligere 
           problemer, lykkedes gendannelsesprocessen for 
           .INF-filen. Kør procedurerne i afsnit 3 igen, 
           hvis enhederne ikke er konfigureret korrekt.

           Installer operativsystemet igen, hvis dette 
           ikke løser problemet, eller der opstår 
           yderligere problemer.


Problem:   Efter kørsel af installationsprogrammet og 
           genstart af computeren meddeler Windows, 
           at én af følgende filer ikke kan findes:
              ESDI_506.pdr

Løsning:   Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
           problemet optræder, find <Windows>\System\
           IOSubsys-biblioteket, og klik på OK. Systemet 
           burde kunne finde denne fil i biblioteket og 
           fortsætte genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:   Efter kørsel af installationsprogrammet og 
           genstart af computeren meddeler Windows, at 
           én af følgende filer ikke kan findes:
 
              UHCD.SYS
              USBD.SYS
              USBHUB.SYS

Løsning:   Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
           problemet optræder, find biblioteket 
           <Windows>\System32\drivers (ved Windows* 98 
           og Windows* ME) eller biblioteket <Windows>\
           System (ved Windows* 95), og klik på OK. Systemet 
           burde kunne finde denne fil i biblioteket og 
           fortsætte genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:   Under installationen afbrydes programmet, og der 
           spørges efter én af følgende filer:
      
              UHCD.SYS
              USBD.SYS
              USBHUB.SYS

Løsning:   Kontroller, at Windows* 95 USB Supplement er blevet 
           installeret forud for kørslen af 
           installationsprogrammet Intel(R) Chipset Software 
           Installation Utility.

Problem:   Efter kørsel af installationsprogrammet og genstart 
           af computeren meddeler Windows, at følgende fil 
           ikke kan findes:
              isapnp.vxd

Løsning:   Klik på Gennemse i den dialogboks, hvor 
           problemet optræder, find <Windows>\System-
           biblioteket, og klik på OK. Systemet burde 
           kunne finde denne fil i biblioteket og 
           fortsætte genoptællingen ved de nye enheder.

Problem:   Efter udførelse af uovervåget installation 
           blev nøglen HKLM\Software\Intel\InfInst ikke 
           oprettet, eller dataene under værdien 
           "installation" er ikke anført som "lykkedes".

Løsning:   Dette skyldes et af følgende scenarier:
               - Der findes intet understøttet operativ-
                  system på den aktuelle computer, eller
               - Den aktuelle computer indeholder ikke 
                  et understøttet chipsæt.

           Kontroller systemkravene i afsnit 2.


************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE
************************************************************
Intel påtager sig intet ansvar for softwarens brugbarhed 
og effektivitet og giver ingen form for garantier.  
INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALEN (OEM / IHV / ISV 
Distribution & Enkeltbruger) definerer den komplette 
licens til brug af programmet.
************************************************************
Oplysningerne i dette dokument leveres i forbindelse med 
produkter fra Intel. Dette dokument giver ingen licens, 
udtrykkeligt eller stiltiende, ifølge berettiget 
antagelse eller på anden måde, til immaterielle 
rettigheder. Intel påtager sig intet ansvar af nogen 
art, og Intel frasiger sig også ethvert ansvar med 
hensyn til direkte eller indirekte garantier i 
forbindelse med salg og/eller brug af produkter fra 
Intel, herunder garantier for at produktet egner sig 
til et bestemt formål, er salgbart, at det ikke krænker 
andre patenter, copyright eller andre immaterielle 
rettigheder. Produkter fra Intel er ikke beregnet til 
brug i medicinsk udstyr, redningsudstyr eller 
livsvigtigt udstyr.

************************************************************
Intel Corporation yder ingen garanti for og påtager 
sig intet ansvar for brugen, nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af oplysningerne i dette dokument, 
ligesom Intel ikke er ansvarlig for at opdatere 
oplysningerne. Intel forbeholder sig retten til at 
foretage ændringer i dette dokument uden varsel.
************************************************************
************************************************************

* Tredjeparts varemærker og navne tilhører de 
respektive ejere.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

