************************************************************
** PTB *****************************************************
************************************************************
*
*  Utilitário de instalação do software dos Chipsets 
*  Intel(R) Readme da instalação
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO
************************************************************
Este documento contém as seguintes seções:

1.  Visão geral
2.  Requisitos do sistema
3.  Conteúdo do pacote de distribuição
4.  Lista de opções de sinalizadores de linha de comando
    disponíveis
5.  Conteúdo dos arquivos extraídos
6.  Instalando o Software em modo Interativo
7.  Instalando o Software em modo Silencioso
8.  Instalando o arquivo INF antes da instalação do OS
    8A. Instalando os arquivos INF do WINDOWS* 2000 antes da 
        instalação do OS
    8B. Instalando os arquivos INF do WINDOWS* 98/
        WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME antes da 
        instalação do OS
    8C. Instalando os arquivos INF do WINDOWS* 95 antes da 
        instalação do OS
9.  Instalando os arquivos INF após a instalação do OS 
    9A. Instalando os arquivos INF do WINDOWS* 2000 após a 
        instalação do OS 
    9B. Instalando os arquivos INF do WINDOWS* 95 após a 
        instalação do OS 
10. Verificando a instalação do software
11. Identificando o número da versão do software
12. Solução de problemas

************************************************************
* 1.  VISÃO GERAL
************************************************************
O Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(R)
instala no sistema de destino os arquivos INF do Windows* 
que definirão como os componentes do chipset serão 
configurados no sistema operacional.  Isso é necessário 
para o funcionamento apropriado dos seguintes recursos:

   - Principais serviços PCI e ISAPNP
   - Suporte ao AGP
   - Suporte ao armazenamento IDE/ATA33/ATA66
   - Suporte ao USB
   - Identificação dos componentes do chipset Intel no
     Gerenciador de dispositivos

Este software pode ser instalado em três modos: Interativo, 
Silencioso e Pré-carga automática. O Modo interativo exige 
a presença do usuário durante a instalação; o Modo 
silencioso e o Modo pré-carga automática não exigem. 

Além disso, este software oferece um conjunto de opções de
sinalizadores de linha de comando que estendem a 
funcionalidade de instalação.  Os sinalizadores de linha 
de comando não fazem distinção entre maiúsculas e 
minúsculas.  Consulte a Seção 4 para obter descrições 
detalhadas destes sinalizadores.

Nota importante:
O Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(R)
é distribuído em dois formatos - arquivos auto extraíveis 
.EXE (INFINST_xxx.EXE) ou arquivos .ZIP compactados 
(INFINST_xxx.ZIP).  Dependendo de qual formato de 
distribuição estiver sendo executado, a sintaxe da linha 
de comando pode ser diferente.  Consulte a Seção 4 para
obter mais detalhes.


************************************************************
* 2.  REQUISITOS DO SISTEMA
************************************************************
1.  O software, que está incluído neste pacote de 
    distribuição, foi criado para operar com as
    seguintes configurações de conjunto de chips:

          
          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset 
          Intel(R) 845      Chipset    
          
2.  Antes de instalar este software, deve estar 
    totalmente instalado e funcionando um dos
    seguintes sistemas operacionais:

    Windows 95*    4,000,950    (Versão original)
    Windows 95*    4.00.950a    (OSR1)
    Windows 95*    4.00.950b    (OSR2 sem o 
                                    suplemento USB)
    Windows 95*    4.00.950b    (OSR2.1 com o 
                                    suplemento USB)
    Windows 95*    4.00.950c    (OSR2.5 com ou sem o
                                    suplemento USB)
    Windows 98*    4,100,1998   (Versão original)
    Windows 98*    Second Edition
                   4.10.2222    (Versão original)
    Windows ME*    4.90.3000    (Versão original)
    Windows 2000*  5.00.2195    (Versão original)
    Windows XP*    5.10.2465    (Beta 2)

Para verificar qual sistema operacional foi instalado no
sistema de destino, siga as etapas abaixo:

    a.  Clique em Iniciar.
    b.  Selecione Configurações.
    c.  Selecione 'Painel de controle'.
    d.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
    e.  Clique na guia Geral de Propriedades do sistema.
    f.  Verifique qual sistema operacional foi instalado
        lendo as informações em Sistema.
                              
3.  Recomenda-se que o software seja instalado em sistemas 
    com pelo menos 32 MB de memória para o sistema, quando 
    estiver sendo utilizando o Windows* 9x e Windows* ME. 
    O Windows* 2000 exige pelo menos 64 MB de memória do 
    sistema.

4.  Para que este software seja instalado, recomenda-se que 
    haja espaço de disco rígido suficiente no diretório 
    <TEMP> (tipicamente c:\WINDOWS\TEMP) do sistema.

5.  Verifique os Requisitos do sistema.  O sistema 
    operacional deve estar totalmente instalado e
    funcionando no sistema antes de executar esse 
    software.

6.  Feche todos os aplicativos abertos.  Podem surgir 
    algumas dificuldades caso algum aplicativo 
    esteja aberto durante a instalação. 

7.  Recomenda-se que o utilitário de instalação do software 
    Intel(R) Chipset seja instalado no sistema de destino 
    antes da instalação de outros drivers.

Consulte o fornecedor de seu sistema para determinar o 
sistema operacional e o chipset da Intel utilizado 
no sistema.  

************************************************************
* 3.  CONTEÚDO DO PACOTE DE DISTRIBUIÇÃO          
************************************************************
O pacote do Utilitário de instalação do software dos 
chipsets Intel(R) contém os seguintes itens:

    Arquivo(s)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -ou- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.TXT

O arquivo RELNOTES.TXT está disponível somente em inglês.

 *** OBSERVAÇÃO:  Somente são copiados para o sistema os 
                  arquivos que fazem referência aos 
                  dispositivos detectados. Para obter uma 
                  lista completa dos arquivos INF, consulte 
                  o arquivo RELNOTES.HTM.  

                  Se a opção -A for utilizada, os arquivos 
                  não serão copiados para o diretório 
                  <Windows>\INF.  Consulte a Seção 4 para 
                  obter mais informações.

************************************************************
* 4.  LISTA DE OPÇÕES DE SINALIZADORES DE LINHA DE COMANDO
*     DISPONÍVEIS
************************************************************
O Utilitário de instalação do software dos chipsets Intel(R)
suporta diversos sinalizadores de linha de comando para 
várias opções de instalação.  Todos os sinalizadores e 
parâmetros de linha de comando precisam ser separados por 
um espaço, exceto o código de idioma após o sinalizador 
'-L'.

Por causa dos diferentes formatos de distribuição 
disponíveis para o Utilitário de instalação do software dos
chipsets Intel(R), a sintaxe do sinalizador de linha de 
comando pode variar:

1. Distribuição do .EXE auto extraível:
      Ao instalar este software usando a distribuição do 
      .EXE, um '-A' extra precisa ser anexado à 
      chamada do programa INFINST_xxx.EXE 
      (ISECDRV_AUTOL.EXE -A) para que os parâmetros de 
      linha de comando sejam interpretados.  O parâmetro 
      '-A' extra para o pacote .EXE auto-extraível é 
      DIFERENTE da opção de sinalizador da linha de comando
      '-A' descrita abaixo.  

      Exemplo: Para extrair os arquivos INF usando o 
               sinalizador '-A' descrito abaixo, o programa 
               de instalação deverá ser chamado da seguinte
               forma:
                  INFINST_ENU.EXE -A -A (-P opcional)

2. Distribuição do .ZIP compactado:
      Ao instalar este software usando a distribuição do
      .ZIP, não há necessidade de anexar sinalizadores 
      extra à chamada do programa SETUP.EXE para passar 
      os sinalizadores da linha de comando.

      Exemplo: Para extrair os arquivos INF usando o 
               sinalizador '-A' descrito abaixo, o 
               programa de instalação deverá ser chamado 
               da seguinte forma:
                           SETUP.EXE -A (-P opcional)

Segue abaixo uma lista de todos os sinalizadores de 
linha de comando disponíveis que podem ser utilizados
com a chamada do programa.  Observe que os sinalizadores
'-L' e '-S' DEVEM estar especificados no final da lista 
de sinalizadores de linha de comando.

Sinalizador      Descrição
----------       -----------
-?               Sinalizador de ajuda.  Mostra a lista dos
                 sinalizadores de linha de comando 
                 disponíveis.  Este parâmetro funciona 
                 somente no modo Interativo.  

-A               Extrai os arquivos INF, o README.TXT e as
                 instruções OEM de pré-carregamento 
                 (PRELOAD.TXT) para "C:\Arquivos de 
                 programas\Intel\InfInst" ou para o 
                 diretório especificado, com o sinalizador 
                 '-P'.  O software NÃO instalará esses 
                 arquivos INF no sistema.  Este 
                 sinalizador pode ser combinado somente 
                 com a opção de sinalizador '-P'.  
                 Todas as outras opções serão ignoradas se
                 o sinalizador '-A' for especificado. 
                 Este parâmetro funciona tanto no modo 
                 Silencioso como no modo Interativo.

-B               Reinicializa o sistema automaticamente 
                 após a instalação.  Este sinalizador 
                 será ignorado se o sinalizador '-A' 
                 estiver especificado.  Este parâmetro 
                 funciona tanto no modo Silencioso como 
                 no modo Interativo.

-L<LangCode>     Força a interface do usuário do 
                 InstallShield a mostrar o idioma 
                 especificado durante a instalação.  
                 Observe que NÃO deve haver espaços entre
                 '-L' e o código de idioma de quatro 
                 dígitos (veja abaixo).  Este sinalizador
                 e o sinalizador '-S' devem ser colocados
                 no final da lista de sinalizadores de
                 linha de comando.  Este parâmetro 
                 funciona somente no modo Interativo.

- OVER AUD       Anula o comportamento padrão do instalador 
                 em relação à atualização do dispositivo 
                 controlador de Áudio.

-P <Caminho da instalação>
                 Especifica o local do disco rígido em
                 que os arquivos INF serão copiados.  Se 
                 este sinalizador não for especificado
                 na linha de comando, o diretório 
                 <Caminho da instalação> será por padrão:
                
                 C:\Arquivos de programas\Intel\INFInst
                
                 Se este sinalizador for utilizado sem a
                 opção '-A', somente o README.TXT 
                 será copiado no <Caminho da instalação>.
                 O nome do diretório pode conter 
                 espaços.  No entanto, neste caso, o 
                 nome do diretório deve ser colocado 
                 entre aspas (").  Este parâmetro funciona
                 tanto no modo Silencioso como no modo
                 Interativo.

-S               Executa o programa de instalação no 
                 modo Silencioso.  Não será mostrada a 
                 interface do usuário.   Este sinalizador 
                 e o sinalizador '-L' devem ser colocados
                 no final da lista de sinalizadores de 
                 linha de comando.

                
Abaixo, estão os códigos de idioma utilizados com o 
sinalizador '-L':

    Idioma                           <CódIdioma>
    --------                         ----------
    Chinês (PRC)                        0804
    Chinês (Taiwan)                     0404
    Dinamarquês                         0006
    Holandês                            0013
    Inglês (EUA)                        0009
    Finlandês                           000B
    Francês (Canadá)                    0C0C
    Francês (França)                    040C
    Alemão                              0007
    Italiano                            0010
    Japonês                             0011
    Coreano                             0012
    Norueguês                           0014
    Polonês                             0015
    Português (Brasil)                  0416
    Português (Portugal)                0816
    Russo                               0019
    Espanhol                            000A
    Sueco                               001D
    Tailandês                           001E

************************************************************
* 5.  CONTEÚDO DOS ARQUIVOS EXTRAÍDOS
************************************************************
Os arquivos INF são copiados na unidade de disco rígido após
rodar o executável do Intel(R) Chipset Software Installation
Utility com um sinalizador '-A' ("INFINST_ENU.EXE -A -A" ou
"SETUP.EXE -A").  O local dos arquivos INF depende de um
sinalizador '-P' ser especificado juntamente com o
sinalizador '-A':

1.  Se o sinalizador '-P' NÃO for especificado, então os 
    arquivos INF são copiados no seguinte diretório: 
    "C:\Arquivos de programas\Intel\INFINST"

2.  Se o sinalizador '-P' FOR especificado, então os 
    arquivos INF são copiados no local listado imediatamente
    após o sinalizador '-P'.

    Consulte a seção 4 para mais informações 
    sobre o uso de sinalizadores.

Após a extração do arquivo INF, os arquivos e componentes
INF são copiados no diretório <INF Extract Directory>.
Esses arquivos e componentes são categorizados de acordo 
com os tipos de chipset Intel(R). A tabela a
seguir resume os locais dos arquivos INF de acordo com 
o chipset:

   NOTA: Os arquivos INF foram projetados para atualizar
         SOMENTE os dispositivos não suportados pelos 
         sistemas operacionais correspondentes.

   NOTA: O diretório "<INF Extract Directory>" é 
         abreviado como "<IED>" no restante desta seção.

Para cada subdiretório do <IED> (ex.: 440MX, ICH, ICH2
ou PIIXX), os arquivos INF são adicionalmente 
classificados de acordo com os sistemas operacionais
para os quais foram projetados:

       Win95Old\  --->  Contém arquivos INF projetados 
                        SOMENTE para a versão original
                        e OSR1 do Windows* 95.
       Win95Cur\  --->  Contém arquivos INF projetados
                        SOMENTE para o OSR2 e versões
                        posteriores do Windows* 95.
       Win98\     --->  Contém arquivos INF projetados
                        SOMENTE para o Windows* 98.
       Win98SE\   --->  Contém arquivos INF projetados
                        SOMENTE para o Windows* 98 Second
                        Edition.
       Win2000\   --->  Contém arquivos INF projetados 
                        SOMENTE para o Windows* 2000.
       WinME\     --->  Contém arquivos INF projetados 
                        SOMENTE para o Windows* ME.
       WinXP\     --->  Contém arquivos INF projetados 
                        SOMENTE para o Windows* XP.

NOTAS:

1.  Os arquivos no diretório <IED>\440MX\ foram 
    projetados para as plataformas do Intel(R) 440MX
    Chipset.
2.  Os arquivos no diretório <IED>\ICH\ foram projetados
    para as plataformas de Chipset Intel(R) 810, Intel(R) 
    810E, Intel(R) 820, Intel(R) 840 e Intel(R) 815.
3.  Os arquivos no diretório <IED>\ICH2\ foram projetados 
    para as plataformas de Chipset Intel(R) com componentes 
    Intel(R) 82801BA/BAM.
4.  Os arquivos do diretório <IED>\ICH2M\ são concebidos 
    para as plataformas de Chipset Intel(R) com componentes 
    Intel(R) 82801BAM.
5.  Os arquivos do diretório <IED>\ICH3M\ são concebidos 
    para as plataformas de Chipset Intel(R) com componentes 
    Intel(R) 82801CAM.	
6.  Os arquivos no diretório <IED>\PIIXX\ foram projetados
    para as plataformas de PCIset Intel(R) 430TX, 
    Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, Intel(R) 
    440GX, Intel(R) 440LX e AGPset Intel(R) 440ZX.
7.  O arquivo INFPrelo.INF cria um modelo CUSTOM.INF que 
    instala os arquivos INF para o chipset Intel(R) 
    durante a configuração do OS.  Os OEMs podem
    incorporar este arquivo no diretório de configuração
    do kit de precarregamento OEM.  (Consulte a Seção 8 
    para mais informações.)

************************************************************
* 6.  INSTALANDO O SOFTWARE EM MODO INTERATIVO
************************************************************

1.  Verifique se foram atendidas todas as exigências do 
    sistema, conforme descrito na seção 2.

2.  Execute o programa de instalação InstallShield*:
       Distribuição do .EXE auto extraível: INFINST_xxx.EXE
       Distribuição do .ZIP comprimido  : SETUP.EXE

3.  Será exibido o contrato de licença.  Caso você não 
    concorde com os termos do acordo, o programa de 
    instalação será encerrado antes de descompactar 
    qualquer arquivo.
    
4.  Siga as instruções na tela e utilize as configurações
    padrão para completar a instalação (que estará 
    completa quando o sistema operacional for 
    reinicializado).

5.  Com isso, a instalação do Utilitário de instalação 
    do software de chipset Intel(R) estará completa.  

************************************************************
* 7.  INSTALANDO O SOFTWARE EM MODO SILENCIOSO
************************************************************

1.  Verifique se foram atendidas todas as exigências do 
    sistema, conforme descrito na seção 2.

2.  Execute o programa de instalação InstallShield:
    Para a instalação silenciosa com reinicialização 
    automática:
       Distribuição do .EXE auto extraível: 
          INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Distribuição do .ZIP comprimido  :  
          SETUP.EXE -b -s
       - OU -
    Para a instalação silenciosa sem reinicialização 
    automática:
       Distribuição do .EXE auto extraível: 
          INFINST_xxx.EXE -a -s
       Distribuição do .ZIP comprimido  : 
          SETUP.EXE -s

3.  O utilitário efetuará as atualizações necessárias e 
    registrará o estado da instalação na seguinte 
    chave de registro do sistema:
       HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Se o utilitário for executado com o sinalizador "-b",
    o sistema será reinicializado automaticamente
    se a atualização for bem-sucedida.

    NOTA:  O sistema DEVE ser reinicializado para que 
           todas as atualizações de dispositivo sejam 
           efetuadas.

5.  Para determinar se a instalação foi bem-sucedida, 
    verifique o valor de 'install' na chave de 
    registro especificada na Etapa 4.

    A tabela abaixo descreve os diversos valores dos 
    parâmetros:

Valor       Tipo     Dados       Descrição
------      ----     ----        -----------
"install"  Seqüência "success"   A instalação foi 
                                 bem-sucedida.
                     "fail"      A instalação não 
                                 foi bem-sucedida.
                                 Nenhum arquivo INF 
                                 foi copiado para o 
                                 sistema.

"reboot"   Seqüência "Yes"       É necessária uma 
                                 reinicialização 
                                 para completar 
                                 a instalação.
                     "No"        Não é necessário 
                                 reinicializar 
                                 para completar 
                                 a instalação.
                                
"version"  Seqüência <varia>     Número da versão atual 
                                 do Utilitário de 
                                 instalação do software 
                                 de chipset Intel(R)
                                         
************************************************************
* 8.  INSTALANDO OS ARQUIVOS INF ANTES DA INSTALAÇÃO DO OS
************************************************************
1.  Copie os arquivos do OS do diretório de instalação para 
    um diretório do disco rígido. Este procedimento exige 
    uma grande quantidade de espaço em disco. É importante 
    certificar-se de que há espaço suficiente no disco antes 
    de iniciar o processo de cópia. Os diretórios devem ser 
    assim atribuídos:

         Windows* 2000  :  <WIN2000 Setup Directory>
         Windows* 98    :  <WIN98 Setup Directory>
         Windows* 98 SE :  <WIN98SE Setup Directory>
         Windows* ME    :  <WINMe Setup Directory>
         Windows* 95    :  <Win95 Setup Directory>

************************************************************
* 8A.  INSTALANDO OS ARQUIVOS INF DO WINDOWS* 2000 ANTES DA 
*      INSTALAÇÃO DO OS
************************************************************
NOTA: O CD de distribuição do kit de precarregamento OEM do
      Windows* 2000 contém um diretório de configuração com 
      todos os arquivos de configuração e programas de 
      instalação do OS (WINNT.EXE e WINNT32.EXE).  

O nome do diretório pode variar dependendo do CD de 
distribuição (ex.: \I386\).


1.  Crie a seguinte estrutura de diretório sob o diretório 
    <WIN2000 Setup Directory>: 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Copie os arquivos INF do Windows* 2000 do <INF Extract
    Directory>\XXXX\Win2000 no diretório criado no Passo 1
    acima:

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

    Nota: XXXX é o diretório do chipset de interesse.
          Consulte a Seção 8 para mais detalhes.

3.  Crie a seguinte estrutura de diretório sob o
    diretório <WIN2000 Setup Directory>: 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Copie os arquivos INF do Windows* 2000 E os arquivos 
    de catálogo (.CAT) do <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win2000 no diretório criado no 
    Passo 3 acima:

     <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    Nota: XXXX é o diretório do conjunto de chips de 
          interesse.
          Consulte a Seção 2 para mais detalhes.

5.  Modifique o arquivo de respostas padrão do 
    Windows* 2000, UNATTEND.TXT, localizado em 
    <WIN2000 Setup Directory> ou crie um arquivo de 
    respostas personalizado.  O arquivo de respostas 
    precisa conter as seguintes informações:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Há um arquivo de respostas modelo disponível para
    o precarregamento dos arquivos INF da Intel(R): 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    Para mais informações sobre os arquivos de respostas
    e instalações independentes do Windows* 2000, 
    consulte o Microsoft* Windows 2000 Guide to Unattended
    Setup.  Para mais informações sobre a pasta \$OEM$,
    e se você for um fabricante de computadores, consulte 
    o Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK)
    User Guide. Caso contrário, consulte o Microsoft 
    Windows* 2000 Deployment Guide.

6.  Execute "WINNT.EXE /u:<nome do arquivo de respostas> 
    /s:<WIN2000 Setup Directory>" para instalar o 
    Windows* 2000.


************************************************************
* 8B.  INSTALANDO OS ARQUIVOS INF DO WINDOWS* 98/
*      WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* ME ANTES DA INSTALAÇÃO DO OS
************************************************************
NOTA: O CD de distribuição do kit de precarregamento OEM do
      Windows* 98, Windows* 98 Second Edition ou Windows* ME
      contém um diretório de configuração com todos os 
      arquivos básicos de configuração (*.CAB) e o programa
      de instalação (SETUP.EXE) do OS.

O nome do diretório pode variar dependendo do CD de 
distribuição (ex.: \WIN98\).   


1.  Copie os arquivos INF do Windows* 98 de <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win98 no diretório de configuração 
    identificado no Passo 1 acima, se estiver fazendo um 
    precarregamento do Windows* 98.
       -ou-
    Copie os arquivos INF do Windows* 98 Second Edition de 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE no diretório de
    configuração identificado no Passo 1 acima, se 
    estiver fazendo um precarregamento do Windows* 98 
    Second Edition.
      -ou-
    Copie os arquivos INF do Windows* ME de <INF Extract 
    Directory>\XXXX\WinME no diretório de configuração  
    identificado, se estiver fazendo um 
    precarregamento do Windows* ME.
    
    Nota: XXXX é o diretório do chipset de interesse.
          Consulte a Seção 8 para mais detalhes.

2.  Dependendo do conteúdo do <WIN98 Setup Directory>,
    há duas situações:

    Situação A: O arquivo CUSTOM.INF 'NÃO ESTÁ' 
                presente no <WIN98 Setup Directory>.

                Neste caso, renomeie INFPRELO.INF para 
                CUSTOM.INF.

    Situação B: O arquivo CUSTOM.INF ESTÁ presente 
                no <WIN98 Setup Directory>.

                Neste caso, incorpore o conteúdo do arquivo
                INFPRELO.INF no arquivo CUSTOM.INF 
                existente.  Para mais informações, consulte
                as diretrizes "General Customizations for 
                Preloaded Systems" ("Personalizações gerais 
                para sistema precarregados"), contidas no 
                Microsoft OEM Preload Kit.

3.  Execute o SETUP.EXE para instalar o Windows* 98.


************************************************************
* 8C.  INSTALANDO OS ARQUIVOS INF DO WINDOWS* 95 ANTES DA 
*      INSTALAÇÃO DO OS
************************************************************
NOTA: O CD de distribuição do kit de precarregamento do OEM
      Windows* 95 contém um diretório de configuração com 
      todos os arquivos básicos de configuração do OS
      (*.CAB) e o programa de instalação (SETUP.EXE) do 
      Windows* 95.  

O nome do diretório pode variar dependendo do CD de 
distribuição (ex.: \WIN95\).

NOTA:  Os arquivos para o Windows* 95 foram projetados para
       funcionar somente com o Windows* 95 (todas as 
       versões).

1.  Se você estiver instalando a Versão original do 
    Windows* 95 ou a versão OSR1, copie os arquivos INF do
    Windows* 95 de <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old no 
    diretório de configuração identificado no Passo 1 acima,
    e vá para o Passo 4. Caso contrário, vá para o Passo 3.

    Nota: XXXX é o diretório do chipset de interesse.
          Consulte a Seção 8 para mais detalhes.

2.  Se você estiver instalando o Windows* 95 OSR2 ou 
    superior, copie os arquivos INF do Windows* 95 do
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur no diretório de
    configuração identificado no Passo 1 acima.  

    IMPORTANTE:  NÃO copie agora os arquivos do diretório
                 <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur\USB\
                 no diretório de configuração do Passo 1, 
                 mesmo que tenha a intenção de instalar o 
                 Suplemento USB depois da configuração do
                 OS.

    Nota: XXXX é o diretório do chipset de interesse.  
          Consulte a Seção 8 para mais detalhes.

3.  Dependendo do conteúdo do <WIN95 Setup Directory>, 
    há duas situações:

    Situação A: O arquivo CUSTOM.INF NÃO ESTÁ presente no
                <WIN95 Setup Directory>.

               Neste caso, renomeie INFPRELO.INF para 
               CUSTOM.INF.

    Situação B: O arquivo CUSTOM.INF ESTÁ presente no 
                <WIN95 Setup Directory>.

                Neste caso, incorpore o conteúdo do arquivo 
                INFPRELO.INF no arquivo CUSTOM.INF 
                existente.  Para mais informações, consulte 
                as diretrizes "General Customizations for 
                Preloaded Systems" ("Personalizações gerais 
                para sistemas precarregados"), contidas no 
                Microsoft OEM Preload Kit.

4.  Execute o SETUP.EXE para instalar o Windows* 95.

Se você estiver instalando a versão original do 
Windows* 95, OSR1 ou OSR2 sem o Suplemento USB, a 
instalação está completa.

Os Passos 5 e seguintes são necessários somente se
o Windows* 95 OSR2 ou uma versão posterior estiver 
sendo instalada E se pretender instalar o Suplemento
USB.  Para mais informações, consulte a seção 
'Requisitos do sistema'.

5.  Execute o 'Gerenciador de dispositivos' para 
    preparar a atualização do driver de dispositivo USB:

    a.  Clique em Iniciar.
    b.  Selecione Configurações.
    c.  Selecione 'Painel de controle'.
    d.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
    e.  Clique na guia 'Gerenciador de dispositivos'.
    f.  Clique no botão 'Mostrar dispositivos por 
        conexão'.
    g.  Clique em BIOS Plug and Play.
    h.  Clique em PCI.
    i.  Clique em PCI Universal Serial Bus.
    j.  Clique em Remover.

6.  Se você estiver atualizando uma plataforma Intel(R)
    82440MX Chipset, copie o 440MXUSB.INF do diretório 
    <INF Extract Directory>\440MX\Win95Cur\USB no 
    diretório <WINDOWS Directory>\INF e vá para o 
    Passo 11. Caso contrário, vá para o Passo 8.

7.  Se estiver atualizando uma plataforma de Chipset
    Intel(R) 810, Intel(R) 820 ou Intel(R) 840, copie o 
    ICHxUSB.INF do diretório <INF Extract 
    Directory>\ICH\Win95Cur\USB no diretório <WINDOWS
    Directory>\INF e vá para o Passo 11. Caso 
    contrário, vá para o Passo 9. 

8.  Se estiver atualizando uma plataforma de Chipset 
    Intel(R) com componentes "ICH2", copie o ICH2USB.INF
    do diretório <INF Extract 
    Directory>\ICH2\Win95Cur\USB no diretório 
    <WINDOWS Directory>\INF, em seguida continue no 
    Passo 11. Caso contrário, vá para o Passo 10.

9.  Se estiver atualizando uma plataforma de chipset
    Intel(R) com componentes PIIX3 ou PIIX4, copie 
    PIIXXUSB.INF do diretório <INF Extract Directory>\
    PIIXX\Win95Cur\USB no diretório <WINDOWS Directory>\INF.

10. Instale o executável do "Suplemento USB" do Windows* 95.
    Siga os prompts da tela para reinicializar o sistema.

Isso completa a configuração.


************************************************************
* 9.  INSTALANDO OS ARQUIVOS INF APÓS A INSTALAÇÃO DO OS
************************************************************
************************************************************
* 9A. INSTALANDO OS ARQUIVOS INF DO WINDOWS* 2000 APÓS A 
*     INSTALAÇÃO DO OS
************************************************************
Algumas plataformas de chipset Intel já são suportadas 
pelo Windows* 2000, então pode não ser necessário
usar os arquivos INF fornecidos por este software para 
atualizar o Windows* 2000.

Os passos a seguir descrevem o processo de instalação dos 
arquivos INF do Windows* 2000.  Talvez seja necessário 
repetir esses passos para atualizar todos os dispositivos
de chipset Intel não suportados pelo Windows* 2000.

    1.  Copie o conteúdo do diretório <INF Extract 
        Directory>\XXXX\Win2000 no diretório raiz do
        disquete (A:\).
        
        Nota: XXXX é o diretório do chipset de interesse.
              Consulte a Seção 8 para mais detalhes.

    2.  Feche todos os programas sendo executados no 
        momento, no sistema.
    3.  Clique em Iniciar.
    4.  Selecione Configurações.
    5.  Selecione 'Painel de controle'.
    6.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
    7.  Clique na guia Hardware.
    8.  Clique no botão 'Gerenciador de dispositivos'.
    9.  Selecione 'Dispositivos por conexão' sob o menu 
        Ver.
    10. Clique em 'PC Uniprocessador MPS' -OU- 'PC 
        Multiprocessador MPS'.
        NOTA:  Somente um dos itens acima será mostrado
               para um dado sistema.
    11. Clique em 'Barramento PCI'.
    12. Clique com o botão direito do mouse na linha 
        contendo a descrição
            PCI standard host CPU bridge
            -ou-
            PCI standard ISA bridge
            -ou-
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
            -ou-
            PCI System Management Bus
            -ou-
            Standard Dual PCI IDE Controller
            -ou-
            Standard Universal PCI to USB Host Controller
            (Esta linha será selecionada.)
    13. Selecione Propriedades no menu suspenso.
    14. Clique na guia Driver.
    15. Clique no botão 'Atualizar driver'.
    16. O Windows* 2000 abrirá o 'Assistente para 
        atualização de driver de dispositivo'.  
        Selecione Avançar.
    17. Verifique se a seguinte opção está 
        selecionada:
            Procurar um driver adequado para o meu
            dispositivo (recomendado)
    18. Insira o disquete contendo os arquivos INF 
        do Windows* 2000 na unidade de disquete.
    19. Selecione Avançar.
    20. O Windows* 2000 listará locais onde o arquivo 
        de atualização de driver pode ser encontrado.
        Verifique se a seguinte opção está selecionada:
            Unidades de disquete
    21. Selecione Avançar.
    22. O Windows* 2000 deve reportar que um driver foi 
        encontrado:
            (O nome do dispositivo detectado será 
             mostrado.)
        Selecione Avançar.            
    23. Selecione Concluir.
    24. Reinicie o sistema quando alertado para fazê-lo.

************************************************************
* 9B.  INSTALANDO OS ARQUIVOS INF DO WINDOWS* 95 APÓS A 
*      INSTALAÇÃO DO OS
************************************************************
Algumas plataforma de Chipset Intel já são suportadas pelo 
Windows* 98 Segunda Edição e pelo Windows* ME, de forma que 
pode não ser necessário que os arquivos INF sejam fornecidos 
por este software para atualizar estes sistemas operacionais.

Os passos a seguir descrevem o processo de instalação dos 
arquivos INF do Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 SE
, Windows* ME.  Talvez seja necessário repetir esses passos 
para atualizar todos os dispositivos de chipset Intel 
não suportados por esses sistemas operacionais.

    1.  Dependendo do sistema operacional que você quer 
        atualizar, copie o conteúdo de um dos seguintes 
        diretórios no diretório raiz do disquete (A:\):

        Para o Windows* 98:
                    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
        Para o Windows* 98 Second Edition:
                    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98Se
        Para o Windows* ME:
        Para o Windows* 95 Varejo ou OSR1: 
                    <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
        Para o Windows* 95 OSR2 ou mais avançado:  
                    <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

        Nota: XXXX é o diretório do chipset de interesse.
              Consulte a Seção 8 para mais detalhes.

    2.  Feche todos os programas sendo executados no
        momento, no sistema.
    3.  Clique em Iniciar.
    4.  Selecione Configurações.
    5.  Selecione 'Painel de controle'.
    6.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
    7.  Clique na guia 'Gerenciador de dispositivos'.
    8.  Clique no botão 'Exibir dispositivos por conexão'.
    9.  Clique em BIOS Plug and Play ou em
        Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
        BIOS.
        NOTA:  Somente um dos itens acima será mostrado
               para um dado sistema.
    10. Clique em 'Barramento PCI'.
    11. Clique na linha contendo a descrição
            PCI standard host CPU bridge
            -ou-
            PCI standard ISA bridge
            -ou-
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
            -ou-
            PCI System Management Bus
            -ou-
            Standard Dual PCI IDE Controller
            -ou-
            Standard Universal PCI to USB Host Controller
            (Esta linha será selecionada.)
    12. Clique no botão 'Remover' na parte inferior
        da janela.
    13. Se mais de um dispositivo do conjunto de chips
        da Intel necessitar de atualização, vá para o 
        Passo 11 para remover mais dispositivos.
    14. Quando for avisado para reiniciar o sistema,
        selecione 'Sim'.
    15. Reinicie o sistema.
    16. O sistema operacional Windows iniciará o Assistente 
        'Adicionar novo hardware'.
        Selecione 'Avançar' na caixa de diálogo que diz:
            "Este assistente procura novos drivers
             para:"
    17. Verifique se a seguinte opção está 
        selecionada:
            Procurar o melhor driver para o meu 
            dispositivo (recomendado)
    18. Selecione Avançar.
    19. Insira o disquete contendo os arquivos INF 
        na unidade de disquete.
    20. Verifique se a seguinte opção está selecionada:
            Unidades de disquete
    21. Se os arquivos INF não estiverem no diretório 
        raiz do disquete, selecione também o seguinte e 
        insira o caminho dos arquivos INF necessários 
        para atualizar este sistema operacional: 
        Especifique um local:
    22. Selecione Avançar.
    23. O sistema operacional Windows reportará que o driver 
        foi encontrado e que "está agora pronto para instalar 
        o melhor driver para este dispositivo".
    24. Selecione Avançar.
    25. Selecione Concluir.
    26. O sistema operacional Windows talvez o avise para
        instalar drivers adicionais, se mais de um 
        dispositivo foi removido durante os Passos 11 
        a 13. Siga o mesmo procedimento para instalar 
        os dispositivos de conjunto de chips da Intel 
        restantes.
    27. Reinicie o sistema quando alertado para fazê-lo.


************************************************************
* 10.  VERIFICANDO A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
************************************************************
Execute o 'Gerenciador de dispositivos' para verificar a 
instalação correta e o funcionamento dos arquivos INF.

Para Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Second Edition e 
Windows* ME:

   1.  Clique em Iniciar.
   2.  Selecione Configurações.
   3.  Selecione 'Painel de controle'.
   4.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
   5.  Clique na guia 'Gerenciador de dispositivos'.
   6.  Clique no botão 'Ver dispositivos por conexão'.
   7.  Clique no BIOS Plug and Play ou no BIOS Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI).
   8.  Clique em 'Barramento PCI'.

Para o Windows* 2000:

   1.  Clique em Iniciar.
   2.  Selecione Configurações.
   3.  Selecione 'Painel de controle'.
   4.  Clique duas vezes no ícone Sistema.
   5.  Clique na guia Hardware.
   6.  Clique no botão 'Gerenciador de dispositivos'.
   7.  No menu Exibir, selecione o item de menu 
       'Dispositivos por conexão'.
   8.  Clique em 'Standard PC' ou em 'Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI) PC'.
   9.  Clique em 'Microsoft ACPI Compliant System'
  10.  Clique em 'Barramento PCI'.

Após o 'Gerenciador de dispositivos' ter sido iniciado 
conforme descrito acima, verifique as descrições das 
seguintes entradas:

    *** NOTA:  O 'Gerenciador de dispositivos' mostrará 
               apenas os nomes dos dispositivos 
               detectados atualmente no sistema.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        -ou-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
           Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reservado)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
           Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
           controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller -2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface
           Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller -2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller -2532

    Intel(R) 860 Chipset:
        Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
            Controller - 2532
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2534

    Intel(R) 830M Chipset:
        Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575
        Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576
        Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578
 
    Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller - 
            248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
            - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
            - 2484
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller 
            - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485


    Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


11. Em alguns sistemas, o seguinte dispositivo também 
    pode ser atualizado:

     a. Clique no botão 'Ver dispositivos por conexão'.
     b. Clique no BIOS Plug and Play ou no BIOS Advanced
        Configuration and Power Interface 
          (ACPI).     
     c. Verifique se a seguinte entrada está presente:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device - OU -
        Intel(R) Security Driver


************************************************************
* 11.  IDENTIFICANDO O NÚMERO DA VERSÃO DO SOFTWARE
************************************************************
A versão do software incluído nesse pacote de distribuição
é especificada no arquivo RELNOTES.TXT.  

O arquivo RELNOTES.TXT está disponível somente em inglês.

A versão do software incluída nesse pacote de distribuição
também pode ser identificada examinando o local do registro
a seguir:

    Nome da chave: 
           \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Nome do valor: 
           version

************************************************************
* 12.  SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
************************************************************
Esta seção pressupõe que todos os requisitos de sistema da
Seção 2 foram atendidos.

Problema:  O sistema congela durante a operação 
           'Remover' do 'Gerenciador de dispositivos' 
           ou durante a reinicialização.

Solução:   A paralisação do sistema pode ocorrer durante a
           Reinicialização decorrente de problemas do 
           sistema.  Em caso de paralisação do sistema, 
           reinicialize a máquina e visualize o Gerenciador
           de dispositivos.  Se os dispositivos estiverem 
           enumerados adequadamente e o sistema não exibir
           outros problemas, o processo de recuperação 
           do arquivo .INF foi bem-sucedido.  Se os 
           dispositivos não estiverem configurados de 
           maneira correta, tente executar novamente os 
           procedimentos descritos na Seção 3.

           Se isso não resolver os problemas ou ocorrerem 
           outros problemas, reinstale o sistema 
           operacional.


Problema:  Após executar o programa de instalação e 
           reiniciar a máquina, o Windows exibe uma 
           mensagem indicando que não foi possível 
           encontrar um dos seguintes arquivos:
                          ESDI_506.pdr

Solução:   Clique em Procurar na caixa de diálogo em que
           esse problema ocorre, localize o  diretório 
           <Windows>\Sistema\IOSubsys e clique em OK.  O 
           sistema deve localizar o arquivo neste 
           diretório e continuar a enumeração dos novos 
           dispositivos.

Problema:  Após executar o programa de instalação e 
           reiniciar a máquina, o Windows exibe uma 
           mensagem indicando que não foi possível 
           encontrar um dos seguintes arquivos:
 
                      UHCD.SYS
                      USBD.SYS
                      USBHUB.SYS

Solução:   Clique em Procurar na caixa de diálogo em
           que esse problema ocorre, localize o diretório
           <Windows>\System32\drivers (para Windows 98 e 
           Windows ME) ou <Windows>\System (para 
           Windows 95) e clique em OK.  O sistema deve 
           localizar o arquivo neste diretório e 
           continuar a enumeração dos novos dispositivos.

Problema:  Durante a instalação, o programa pára e 
           solicita um dos arquivos abaixo:
      
                       UHCD.SYS
                       USBD.SYS
                       USBHUB.SYS

Solução:   Certifique-se de que o Windows 95 USB 
           Supplement tenha sido instalado antes de 
           executar o programa de instalação do 
           Utilitário de instalação do software de 
           chipset Intel(R).

Problema:  Após executar o programa de instalação e
           reiniciar a máquina, o Windows exibe 
           uma mensagem indicando que não foi possível 
           encontrar o seguinte arquivo:
 
                       isapnp.vxd

Solução:   Clique em Procurar na caixa de diálogo em 
           que esse problema ocorre, localize o 
           diretório <Windows>\Sistema e clique em OK.  
           O sistema deve localizar o arquivo neste 
           diretório e continuar a enumeração dos novos 
           dispositivos.

Problema:  Após a instalação silenciosa, a chave 
           HKLM\Software\Intel\InfInst não foi criada ou
           os dados do valor "install" não estão 
           definidos como "success".

Solução:   Isso pode ocorrer em duas situações:
           - O sistema atual não contém um sistema 
             operacional suportado ou
           - O sistema atual não contém um conjunto
             de chips suportado.

           Verifique os Requisitos do sistema na Seção 2.

************************************************************
************************************************************
* ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
************************************************************
A Intel não declara a eficiência, utilidade ou garantia 
deste produto.  
O CONTRATO DE LICENÇA DO SOFTWARE DA INTEL (Distribuição 
por OEM / IHV / ISV e Usuário Único) define completamente 
a licença e o uso desse software.
************************************************************
As informações deste documento são fornecidas em conexão 
com produtos da Intel.  Este documento não concede nenhuma 
licença, expressa ou implícita, por embargo ou de outra 
forma, sobre nenhum direito de propriedade intelectual. 
A Intel não assume nenhuma responsabilidade e renuncia a
qualquer garantia expressa ou implícita, relacionada à 
venda e/ou utilização dos produtos Intel, incluindo as
responsabilidades ou garantias relacionadas à adequação 
a um propósito particular, adequação ao mercado ou infração
de qualquer patente, direitos autorais ou qualquer direito
de propriedade intelectual.  Os produtos da Intel não se
destinam ao uso médico, para salvamento de vidas ou suporte
vital.

************************************************************
A Intel Corporation se isenta de todas as garantias e 
responsabilidades para a utilização deste documento e das 
informações que ele contém, não assume nenhuma 
responsabilidade em relação a quaisquer erros que possam 
existir neste documento, tampouco se compromete a atualizar
as informações que este documento contém.  A Intel 
reserva-se o direito de fazer alterações neste documento a 
qualquer momento, sem prévio aviso.
************************************************************
************************************************************

* As marcas e nomes de terceiros constituem propriedade de
  seus respectivos proprietários.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

