**********************************************************
** FIN *************************************************** 
**********************************************************
* 
*                                                         
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Asennustiedot
*
**********************************************************
**********************************************************



**********************************************************
*  TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLLYS
**********************************************************
Tässä asiakirjassa on seuraavat osat:

1.  Yleiskatsaus
2.  Järjestelmävaatimukset
3.  Jakelupaketin sisällys
4.  Käytettävissä olevat komentoriviliput
5.  Purettujen tiedostojen sisältö
6.  Ohjelman asentaminen vuorovaikutteisesti
7.  Ohjelman asentaminen hiljaisesti
8.  INF-tiedostojen asentaminen ennen 
    käyttöjärjestelmän asennusta
    8A. Windows* 2000 INF-tiedostojen asentaminen ennen
        käyttöjärjestelmän asennusta
    8B. Windows* 98/Windows* 98 SE/Windows* ME 
        INF-tiedostojen asentaminen ennen 
        käyttöjärjestelmän asennusta
    8C. Windows* 95 INF-tiedostojen asentaminen ennen
        käyttöjärjestelmän asennusta
9.  INF-tiedostojen asentaminen käyttöjärjestelmän 
    asennuksen jälkeen
    9A. Windows* 2000 INF-tiedostojen asentaminen 
        käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen
    9B. Windows* 98/Windows* 98 SE/Windows* 95/
        Windows* ME INF-tiedostojen asentaminen 
        käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen
10. Ohjelmiston asennuksen varmistaminen
11. Ohjelmiston versionumeron tunnistaminen
12. Ongelmatilanteet


**********************************************************
* 1.  YLEISKATSAUS
**********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility
-asennusohjelma asentaa kohdejärjestelmään 
ne Windows* INF -tiedostot, jotka kertovat 
käyttöjärjestelmälle, kuinka piirisarjan komponentit 
tulee asettaa.  Tämä on tarpeen, jotta seuraavat 
ominaisuudet toimivat oikein:

   - PCI ja ISAPNP -peruspalvelut
   - AGP-tuki
   - IDE/ATA33/ATA66 -tallennustuki
   - USB-tuki
   - Intel Chipset -komponenttien tunnistaminen 
     Laitehallinnassa

Tämän ohjelmiston asennuksen voi suorittaa kolmessa 
asennustilassa: vuorovaikutteinen, hiljainen ja 
automaattinen esilataus. Vuorovaikutteisessa asennustilassa
käyttäjän täytyy antaa tietoja asennuksen aikana; 
hiljaisessa tilassa ja automaattisessa esilatauksessa 
tätä ei vaadita.

Lisäksi tämä ohjelmisto tarjoaa joukon komentorivilippuja, 
joiden avulla käyttäjä voi laajentaa asennuksen 
toimivuutta. Lipuissa ja niiden parametreissa ei tehdä 
eroa isojen ja pienten kirjainten välillä. Tutustu 
kohtaan 4, jossa lippuja kuvaillaan yksityiskohtaisesti.

Tärkeä huomautus:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
-asennusohjelmaa jaetaan kahdella 
tavalla -- itsepurkautuvina .EXE-tiedostoina 
(INFINST_xxx.EXE) tai pakattuina .ZIP-tiedostoina 
(INFINST_xxx.ZIP).  Komentorivin syntaksi voi 
vaihdella riippuen jakelutavasta.  Lisätietoja 
on kohdassa 4.

**********************************************************
* 2.  JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET
**********************************************************
1.  Tähän jakelupakettiin sisältyvä ohjelmisto on 
    suunniteltu toimimaan seuraavien 
    piirisarjakokoonpanojen kanssa:

          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset
  
              
2.  Ennen ohjelmiston asennusta järjestelmässä on 
    oltava täysin asennettuna ja käytössä yksi 
    seuraavista käyttöjärjestelmistä:

    Windows* 95      4.00.950   (Alkuperäinen julkaisu)
    Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 ilman USB-lisäystä)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 sis. USB-
                                lisäyksen)
    Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.5 ilman tai sis.
                                USB-lisäyksen)
    Windows* 98      4.10.1998  (Alkuperäinen julkaisu)
    Windows* 98 SE   4.10.2222  (Alkuperäinen julkaisu)    
    Windows* ME      4.90.3000  (Alkuperäinen julkaisu)
    Windows* 2000    5.00.2195  (Alkuperäinen julkaisu)
    Windows* XP      5.10.2465  (Beta 2)
    

    Tarkista kohdejärjestelmään asennettu 
    käyttöjärjestelmä seuraavasti:

    a.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
    b.  Valitse Asetukset.
    c.  Valitse Ohjauspaneeli.
    d.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
    e.  Avaa Yleiset-välilehti.
    f.  Tarkista asennettu käyttöjärjestelmä lukemalla 
        Järjestelmätiedot
                              
3.  On suositeltavaa asentaa ohjelmisto joko Windows* 9x
    tai Windows* Me -käyttöjärjestelmään, jolloin
    järjestelmämuistin vähimmäismäärä on 32 Mt, tai
    Windows* 2000 -käyttöjärjestelmään, jolloin
    järjestelmämuistin vähimmäismäärä on 64 Mt.

4.  On suositeltavaa varmistaa, että järjestelmän
    kiintolevyllä, <TEMP>-kansiossa, on riittävästi tilaa
    (yleisesti C:\WINDOWS\TEMP) ohjelmiston asennusta 
    varten.

5.  Tarkista järjestelmävaatimukset.  Käyttöjärjestelmän 
    on oltava täysin asennettu ja käynnissä ennen 
    tämän ohjelman suorittamista.

6.  Sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.  Muutoin 
    asennuksessa voi tulla ongelmia.

7.  On suositeltavaa asentaa Intel(R) Chipset Software
    Installation Utility -asennusohjelma     kohdejärjestelmään 
    ennen muiden ohjainten asentamista.


Tarkista järjestelmän toimittajalta, mitä 
käyttöjärjestelmää ja Intelin piirisarjaa järjestelmässä 
käytetään. 

**********************************************************
* 3.  JAKELUPAKETIN SISÄLLYS
**********************************************************

Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
-paketti sisältää seuraavat osat:

    Tiedosto(t)
    -----------
    INFINST_xxx.EXE -tai- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM toimitetaan ainoastaan englanninkielisenä.


   *** HUOM! Järjestelmään kopioidaan vain ne tiedostot,
             jotka viittaavat havaittuihin laitteisiin.
             Täydellisen INF-tiedostojen luettelon näet
             tiedostosta RELNOTES.HTM.

             Jos käytetään "-A"-lippua, mitään tiedostoja
             ei kopioida <Windows>\INF-hakemistoon.
             Lisätietoja on kohdassa 4.
                                       
**********************************************************
* 4.  KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT KOMENTORIVILIPUT
**********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility -ohjelma 
tukee useita komentorivilippuja eri asennusvaihtoehdoille.  
Kaikki komentoriviliput ja -parametrit on erotettava 
sanavälillä lukuun ottamatta kielikoodia "-L"-lipun 
jälkeen.

Komentorivisyntaksi voi vaihdella eri Intel(R) Chipset 
Software Installation Utility -asennusohjelman jakelumuotojen 
mukaan:

1. Itsepurkautuva .EXE-jakelu:
      Kun asennat tämän ohjelmiston .EXE-jakelusta, 
      INFINST_xxx.EXE -ohjelmakutsun perään on 
      lisättävä ylimääräinen '-A' (ts. INFINST_ENU.EXE 
      -A), jotta komentoriviparametrien syöttäminen
      onnistuu.  Ylimääräinen "-A"-lippu itsepurkautuvalle 
      .EXE-paketille on ERI kuin alla kuvattu
      "-A"-komentorivilippu.  

      Esimerkki: Kun INF-tiedostot puretaan käyttämällä 
                 alla kuvattua "-A"-lippua,
                 asennusohjelmaa kutsutaan seuraavasti:
               
                 INFINST_ENU.EXE -A -A (valinnainen -P)

2. Pakattu .ZIP-jakelu:
      Kun asennat tämän ohjelman .ZIP-jakelusta, 
      SETUP.EXE-komentoon ei tarvitse liittää ylimääräisiä 
      lippuja komentorivilippujen syöttämiseksi.

      Esimerkki: Kun INF-tiedostot puretaan käyttämällä 
                 alla kuvattua "-A"-lippua,
                 asennusohjelmaa kutsutaan seuraavasti:

                 SETUP.EXE -A (valinnainen -P)

Alla on luettelo kaikista komentorivilipuista, joita 
ohjelmakutsun kanssa voidaan käyttää.  Huomaa, että "-L"- 
ja "-S"-liput TÄYTYY määrittää komentorivilippuluettelon 
lopussa.

Lippu            Kuvaus
----            -----------
-?              Ohjelippu.  Näyttää luettelon 
                käytettävissä olevista
                komentorivilipuista.  Tämä parametri
                toimii vain vuorovaikutteisessa tilassa.  

-A              Purkaa INF-tiedostot ja README.TXT-
                tiedoston joko kansioon "C:\
                Ohjelmatiedostot\Intel\InfInst" tai -P'
                -lipun avulla määritettyyn <Asennuspolku>
                kansioon. Ohjelmisto EI asenna näitä INF-
                tiedostoja järjestelmään. Tämän lipun 
                voi yhdistää vain '-P'- lippuvaihtoehdon
                kanssa. Jos '-A'-lippu on määritetty, 
                kaikki muut vaihtoehdot ohitetaan. Tämä 
                parametri toimii joko hiljaisessa tai
                vuorovaikutteisessa asennustilassa

-B              Käynnistää järjestelmän automaattisesti 
                asennuksen jälkeen.  Tämä lippu jätetään 
                huomiotta, jos "-A"-lippu määritetään.  
                Tämä parametri toimii sekä hiljaisessa
                että vuorovaikutteisessa asennuksessa.

-L<kielikoodi>  Pakottaa InstallShield-käyttöliittymän 
                näyttämään määritetyn kielen asennuksen 
                aikana.  Huomaa, että "-L"-lipun ja 
                4-merkkisen kielikoodin välissä (katso 
                alla) EI saa olla sanaväliä.  Tämä lippu
                ja "-S"-lippu on sijoitettava 
                komentorivilippuluettelon loppuun.  Tämä 
                parametri toimii vain vuorovaikutteisessa
                tilassa.

-OVER AUD       Ohittaa äänihallintalaitteen päivitykseen
                liittyvät asennusohjelman oletustoiminnot.

-P <asennuspolku>   
                Määrittää kiintolevyhakemiston, johon 
                INF-ohjelmatiedostot kopioidaan. Jos tätä
                lippua ei määritetä komentorivillä, 
                <asennuspolku>-hakemiston oletuksena on:
                
                   C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                Jos tätä lippua käytetään ilman "-A"-
                lippua, vain README.TXT kopioidaan 
                <asennuspolku>-hakemistoon.  
                Hakemistonimeen voi sisältyä sanavälejä.
                Tällöin kuitenkin hakemiston nimi on
                ympäröitävä lainausmerkeillä (").
                Tämä parametri toimii sekä hiljaisessa
                että vuorovaikutteisessa asennuksessa.
                
-S              Suorittaa hiljaisen asennuksen.  
                Käyttöliittymää ei näytetä.  Tämä lippu 
                ja "-L"-lippu on sijoitettava 
                komentorivilippuluettelon loppuun.

                
Alla on lueteltu "-L"-lipun kanssa käytettävät 
kielikoodit:

    Kieli                        <kielikoodi>
    -----                        ------------
    Kiina (Manner-Kiina)             0804
    Kiina (Taiwan)                   0404
    Tanska                           0006
    Hollanti                         0013
    Englanti (Yhdysvallat)           0009
    Suomi                            000B
    Ranska (Kanada)                  0C0C
    Ranska (standardi)               040C
    Saksa                            0007
    Italia                           0010
    Japani                           0011
    Korea                            0012
    Norja                            0014
    Puola                            0015
    Portugali (Brasilia)             0416
    Portugali (standardi)            0816
    Venäjä                           0019
    Espanja                          000A
    Ruotsi                           001D
    Thai                             001E

**********************************************************
* 5.  PURETTUJEN TIEDOSTOJEN SISÄLTÖ
**********************************************************
INF-tiedostot kopioidaan kiintolevylle sen jälkeen, 
kun Intel(R) Chipset Software Installation Utility on 
suoritettu "-A"-lipulla (ts. "INFINST_ENU.EXE -A -A" 
tai "SETUP.EXE -A").  INF-tiedostojen sijainti riippuu 
siitä, onko "-P"-lippua käytetty "-A"-lipun kanssa:

1.  Jos "-P"-lippua EI käytetä, INF-tiedostot 
    kopioidaan seuraavaan hakemistoon:  
    "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2.  Jos "-P"-lippua käytetään, INF-tiedostot 
    kopioidaan välittömästi "-P"-lipun jälkeen 
    ilmoitettuun hakemistoon.  

    Lisätietoja lippujen käytöstä on kohdassa 4
    tiedostossa.

Kun INF-tiedostot on purettu, INF-tiedostot ja 
komponentit kopioidaan <INF-purkuhakemistoon>. 
Nämä tiedostot ja komponentit luokitellaan Intelin(R) 
piirisarjatyyppien mukaan. Seuraavassa taulukossa 
esitetään INF-tiedostojen sijainnit piirisarjojen mukaan:

   HUOM: INF-tiedostot on tarkoitettu päivittämään 
         VAIN laitteita, joita vastaavat 
         käyttöjärjestelmät eivät tue.

   HUOM: <INF-purkuhakemiston> merkkinä 
         jatkossa on <IED>.

Jokaisen <IED>-hakemiston alihakemiston 
(esim. 440MX, ICH, ICH2 tai PIIXX) osalta 
INF-tiedostot luokitellaan edelleen vastaavan 
käyttöjärjestelmän mukaan:

       Win95Old\  --->  Sisältää INF-tiedostot, jotka on
                        tarkoitettu VAIN Windows* 95:n
                        Original Release- ja OSR1
                        -versioille. 
       Win95Cur\  --->  Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
                        tarkoitettu VAIN Windows* 95:n 
                        OSR2- ja myöhemmille versioille.
       Win98\     --->  Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
                        tarkoitettu VAIN 
                        Windows* 98 -järjestelmälle.
       Win98SE\   --->  Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
                        tarkoitettu VAIN Windows* 98:n 
                        Second Edition -versiolle.
       Win2000\   --->  Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
                        tarkoitettu VAIN Windows* 2000 
                        -järjestelmälle.
       WinME\     --->  Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
                        tarkoitettu VAIN Windows* ME 
                        -järjestelmälle.
       WinXP\     --->  Sisältää INF-tiedostot, jotka on 
                        tarkoitettu VAIN Windows* XP 
                        -järjestelmälle.


HUOMAUTUKSIA:
1.  <IED>\440MX\ -hakemistossa olevat 
    tiedostot on tarkoitettu Intel(R) 440MX 
    Chipset -käyttöympäristöihin.
2.  <IED>\ICH\ -hakemistossa olevat 
    tiedostot on tarkoitettu
    Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
    Intel(R) 840 ja Intel(R) 815 Chipset 
    -käyttöympäristöihin.
3.  <IED>\ICH2\ -hakemistossa olevat tiedostot 
    on tarkoitettu sellaisiin Intel(R) Chipset 
    -käyttöympäristöihin, joissa on
    Intel(R) 82801BA-komponentit.
4.  <IED>\ICH2M\ -hakemistossa olevat tiedostot on
    tarkoitettu Intel(R) Chipset -käyttöympäristöihin,
    joissa on Intel(R) 82801BAM -komponentit.
5.  <IED>\ICH3M\ -hakemistossa olevat tiedostot on 
    tarkoitettu Intel(R) Chipset -käyttöympäristöihin,
    joissa on Intel(R) 82801CAM -komponentit.		   
6.  <IED>\PIIXX\ -hakemistossa olevat tiedostot 
    on tarkoitettu Intel(R) 430TX PCIset-, Intel(R) 440BX-
    Intel(R) 440DX-, Intel(R) 440EX-, Intel(R) 440GX-, 
    Intel(R) 440LX- ja Intel(R) 440ZX AGPset 
    -käyttöympäristöihin.
7.  INFPrelo.INF tekee CUSTOM.INF-mallin, joka asentaa 
    INF-tiedostot Intelin(R)-piirisarjoille 
    käyttöjärjestelmän asennuksen yhteydessä. 
    OEM-valmistajat voivat sisällyttää tämän tiedoston 
    OEM-esilatauspaketin asennushakemistoon. (Lisätietoja 
    on osassa 8.)


**********************************************************
* 6.  OHJELMAN ASENTAMINEN VUOROVAIKUTTEISESTI
**********************************************************
1.  Varmista, että järjestelmä täyttää kaikki kohdassa 2 
    kuvatut järjestelmävaatimukset.

2.  Suorita InstallShield*-asennusohjelma:
       Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE
       Pakattu .ZIP-jakelu:        SETUP.EXE

3.  Sinulta kysytään, hyväksytkö käyttöoikeussopimuksen.  
    Jos et hyväksy, Installer lopettaa purkamatta 
    yhtään tiedostoa.
    
4.  Seuraa näytön ohjeita ja käytä oletusasetuksia 
    päättääksesi asennuksen, kun käyttöjärjestelmä on 
    käynnistetty uudelleen.

5.  Tämä päättää Intel(R) Chipset Software 
    Installation Utility -asennusohjelman asennuksen.  

**********************************************************
* 7.  OHJELMAN ASENTAMINEN HILJAISESTI
**********************************************************
1.  Varmista, että järjestelmä täyttää kaikki kohdassa 2
    kuvatut järjestelmävaatimukset.

2.  Suorita InstallShield-asennusohjelma:
    Hiljainen asennus automaattisella uudelleen 
    käynnistyksellä:
       Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE -a -b -
s
       Pakattu .ZIP-jakelu:        SETUP.EXE -b -s
    - TAI -
    Hiljainen asennus ilman automaattista uudelleen 
    käynnistystä:
       Itsepurkautuva .EXE-jakelu: INFINST_xxx.EXE -a -s
       Pakattu .ZIP-jakelu:        SETUP.EXE -s

3.  Asennusohjelma suorittaa tarvittavat päivitykset 
    ja kirjaa asennustilan seuraavaan 
    järjestelmärekisterin avaimeen:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Jos asennusohjelma käynnistettiin "-b"-lipun kanssa, 
    järjestelmä käynnistetään automaattisesti uudelleen 
    onnistuneen päivityksen jälkeen.

    HUOM:  Järjestelmä TÄYTYY käynnistää uudelleen, 
           jotta kaikki laitepäivitykset tulevat voimaan.

5.  Voit varmistaa, että asennus onnistui, tarkistamalla 
    install-arvon vaiheessa 4. mainitussa 
    rekisteriavaimessa.

    Seuraavassa taulukossa kuvataan eri parametriarvot:

    Arvo      Tyyppi     Data        Kuvaus
    ----      ------     -----       ------
    "install" Merkkijono "success"   Asennus onnistui.
                         "fail"      Asennus ei
                                     onnistunut.  Yhtään
                                     INF-tiedostoa ei 
                                     kopioitu
                                     järjestelmään.
    "reboot"  Merkkijono "Yes"       Asennuksen
                                     päättäminen
                                     edellyttää uudelleen
                                     käynnistämistä.
                         "No"        Asennuksen 
                                     päättäminen ei
                                     edellytä uudelleen 
                                     käynnistämistä.
    "version" Merkkijono <vaihtelee> Intel(R)                               
                                     Chipset Software
                                     Installation Utility
                                     -ohjelman nykyinen
                                     versionumero 
                                     

**********************************************************
* 8. INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN ENNEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN
*    ASENTAMISTA
**********************************************************
1.  Kopioi asennushakemistossa olevat käyttöjärjestelmän 
    asennustiedostot koneen kovalevyllä olevaan kansioon.
    Tämä toiminto vaatii paljon levytilaa. On tärkeää 
    varmistaa levytilan riittävyys ennen kopioinnin 
    aloittamista.  Hakemistoihin viitataan seuraavasti:

      Windows 2000  :  <WIN2000-asennushakemisto>
      Windows 98    :  <WIN98-asennushakemisto>
      Windows 98 SE :  <WIN98SE-asennushakemisto>
      Windows Me    :  <WINMe-asennushakemisto>
      Windows 95    :  <WIN95-asennushakemisto>
  

**********************************************************
* 8A.  WINDOWS* 2000:N INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN ENNEN 
*      KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMISTA
**********************************************************
**
HUOM: Windows* 2000:n OEM-esilatauspaketin jakelu-CD 
      sisältää asennushakemiston, jossa on kaikki 
      käyttöjärjestelmän asennustiedostot sekä 
      asennusohjelmat (WINNT.EXE ja WINNT32.EXE).  

Hakemiston nimi vaihtelee jakelu-CD:n 
mukaan (esim. \I386\).


1.  Luo seuraava hakemistorakenne hakemistoon 
    <WIN2000-asennushakemisto>: 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Kopioi Windows* 2000:n INF-tiedostot hakemistosta 
    <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win2000 yllä 
    vaiheessa 2 luotuun hakemistoon:

       <WIN2000-asennushakemisto>\$OEM$\$$\INF

    Huom: XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
          nimi. 
      Lisätietoja saat kohdasta 8.

3.  Luo seuraava hakemistorakenne hakemistoon 
    <WIN2000-asennushakemisto>: 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Kopioi Windows* 2000:n INF-tiedostot JA 
    luettelotiedostot (.CAT) hakemistosta 
    <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win2000 
    yllä vaiheessa 4 luotuun hakemistoon:

    <WIN2000-asennushakemisto>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
          nimi.  Lisätietoja saat kohdasta 8.

5.  Muokkaa Windows* 2000 -asennuksen vastaustiedostoa, 
    UNATTEND.TXT, joka sijaitsee 
    <WIN2000-asennushakemistossa>, tai 
    luo mukautettu vastaustiedosto. Vastaustiedostossa 
    on oltava seuraavat tiedot:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Intel(R) Chipset Software Installation Utility
    -tiedostojen esilataamisen helpottamiseksi löydät
    esimerkkivastauksia tiedostosta:  
    <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    Lisätietoja Windows* 2000:n vastaustiedostoista ja 
    automaattisista asennuksista on oppaassa 
    Microsoft* Windows* 2000 Guide to Unattended Setup. 
    Tietokoneiden valmistajille tarkoitettuja lisätietoja
    \$OEM$-kansiosta on oppaassa Microsoft 
    Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) 
    User Guide. Muille käyttäjille tähdättyä tietoa 
    aiheesta on oppaassa Microsoft Windows* 2000 
    Deployment Guide.

6.  Suorita "WINNT.EXE /u:<vastaustiedoston nimi>
    /s:<WIN2000 Setup Directory>" asentaaksesi 
    Windows* 2000 -käyttöjärjestelmän.


**********************************************************
* 8B.  WINDOWS* 98:N/WINDOWS* 98 SE:N/WINDOWS* ME:N INF-
*      TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN ENNEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN 
*      ASENTAMISTA
**********************************************************
HUOM! Windows* 98:n tai Windows* 98 Second Editionin 
      tai Windows* ME:n OEM-esilatauspaketin jakelu-CD 
      sisältää asennushakemiston, jossa on kaikki 
      käyttöjärjestelmän asennustiedostot (*.CAB) 
      sekä asennusohjelma (SETUP.EXE ).

Hakemiston nimi vaihtelee jakelu-CD:n 
mukaan (esim. \WIN98\).   

1.  Kopioi Windows* 98:n INF-tiedostot 
    <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win98 -hakemistosta 
    yllä vaiheessa 1 määritettyyn asennushakemistoon, 
    jos esilataat Windows* 98 -järjestelmää.
       -tai-
    Kopioi Windows* 98 Second Editionin INF-tiedostot 
    hakemistosta <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win98SE 
    yllä vaiheessa 1 määritettyyn asennushakemistoon, 
    jos esilataat Windows* 98 Second Edition 
    -järjestelmää.
       -tai-
    Jos esilataat Windows* Me -käyttöjärjestelmää, kopioi 
    Windows* Me -käyttöjärjestelmän INF-tiedostot 
    <INF-tiedostojen purkuhakemisto>\XXXX\WinME -kansiosta 
    määritettyyn asennushakemistoon.

    Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
          nimi. Lisätietoja saat kohdasta 8.

2.  Hakemiston <WIN98-asennushakemisto> sisällöstä 
    riippuen on kaksi vaihtoehtoa:

    Tapaus A: CUSTOM.INF-tiedosto EI OLE 
              hakemistossa <WIN98-asennushakemisto>.

              Tällöin annetaan tiedostolle INFPRELO.INF 
              uusi nimi CUSTOM.INF.

    Tapaus B: CUSTOM.INF-tiedosto ON hakemistossa <WIN98
              -asennushakemisto>.

              Sisällytä tällöin tiedoston INFPRELO.INF 
              sisältö olemassa olevaan tiedostoon 
              CUSTOM.INF. Tutustu kohtaan "General
              Customizations for Preloaded Systems"
              oppaassa Microsoft OEM Preload Kit.

3.  Suorita SETUP.EXE asentaaksesi Windows* 98 
    -käyttöjärjestelmän.


**********************************************************
* 8C.  WINDOWS* 95:N INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN ENNEN 
*      KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENTAMISTA
**********************************************************
HUOM: Windows* 95:n OEM-esilatauspaketin 
      jakelu-CD sisältää asennushakemiston, 
      jossa on kaikki käyttöjärjestelmän 
      asennustiedostot (*.CAB) sekä Windows* 95:n 
      asennusohjelma (SETUP.EXE).   

Hakemiston nimi vaihtelee jakelu-CD:n mukaan 
(esim. \WIN95\).

HUOM: Windows* 95 -järjestelmään tarkoitetut 
      tiedostot toimivat vain Windows* 95 
      -järjestelmässä (kaikissa versioissa).

1.  Jos asennat järjestelmää Windows* 95 Original 
    Release tai OSR1, kopioi Windows* 95:n 
    INF-tiedostot hakemistosta 
    <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Old yllä 
    vaiheessa 1 määritettyyn asennushakemistoon 
    ja jatka vaiheesta 4. Muussa tapauksessa siirry 
    vaiheeseen 3.

    Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
          nimi. Lisätietoja saat kohdasta 8.

2.  Jos asennat järjestelmää Windows* 95 OSR2 
    tai sen myöhempää versiota, kopioi Windows* 95:n 
    INF-tiedostot hakemistosta 
    <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Cur yllä 
    vaiheessa 1 määritettyyn asennushakemistoon.  

    TÄRKEÄÄ:  ÄLÄ kopioi hakemiston 
              <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Cur\USB\ 
              tiedostoja vaiheessa 1 määritettyyn
              hakemistoon tässä vaiheessa, vaikka
              tarkoituksesi olisi asentaa USB-lisäys
              käyttöjärjestelmän asennuksen jälkeen.

    Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän kansion 
          nimi.  Lisätietoja saat kohdasta 8.

3.  Hakemiston <WIN95-asennushakemisto> 
    sisällöstä riippuen on kaksi vaihtoehtoa:

    Tapaus A: CUSTOM.INF-tiedosto EI OLE 
              hakemistossa <WIN95-asennushakemisto>.

              Tällöin annetaan tiedostolle 
              INFPRELO.INF uusi nimi CUSTOM.INF.

    Tapaus B: CUSTOM.INF-tiedosto ON hakemistossa 
              <WIN95-asennushakemisto>.

              Sisällytä tällöin tiedoston INFPRELO.INF 
              sisältö olemassa olevaan tiedostoon 
              CUSTOM.INF.  Lisätietoja aiheesta saat 
              kohdasta General Customizations for 
              Preloaded Systems oppaassa Microsoft OEM
              Preload Kit.

4.  Suorita SETUP.EXE asentaaksesi 
    Windows* 95 -käyttöjärjestelmän.

Jos asennat järjestelmää Windows* 95 Original Release,
OSR1 tai OSR2 ilman USB-lisäystä, asennus on valmis.


Vaihetta 5 ja myöhempiä vaiheita tarvitaan vain, jos
    asennetaan Windows* 95 OSR2 tai myöhempi versio JA jos
    tarkoitus on asentaa USB-lisäys. Katso lisätietoja
    kohdasta Järjestelmävaatimukset.

5.  Suorita Laitehallinta päivittääksesi 
    USB-laiteohjaimen:

    a.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
    b.  Valitse Asetukset.
    c.  Valitse Ohjauspaneeli.
    d.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
    e.  Avaa Laitehallinta-välilehti.
    f.  Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
    g.  Napsauta kohtaa Plug and Play -BIOS.
    h.  Napsauta kohtaa PCI-väylä.
    i.  Napsauta kohtaa PCI Universal Serial Bus.
    j.  Valitse Poista.

6.  Jos olet päivittämässä Intel(R) 82440MX Chipset 
    -käyttöympäristöä, kopioi tiedosto 440MXUSB.INF
    hakemistosta <INF-purkuhakemisto>
    \440MX\Win95Cur\USB hakemistoon <WINDOWS-
    hakemisto>\INF, ja siirry sitten vaiheeseen 11. Muussa 
    tapauksessa siirry vaiheeseen 8.

7.  Jos olet päivittämässä Intel(R) 810-, Intel(R) 820-
    tai Intel(R) 840 Chipset -käyttöympäristöä, kopioi 
    tiedosto ICHxUSB.INF hakemistosta <INF-purkuhakemisto>
    \ICH\Win95Cur\USB hakemistoon <WINDOWS-
    hakemisto>\INF, ja siirry sitten vaiheeseen 11. Muussa 
    tapauksessa siirry vaiheeseen 9.

8.  Jos olet päivittämässä Intel(R) Chipset 
    -käyttöympäristöä, johon sisältyy "ICH2"-
    komponentteja, kopioi tiedosto ICH2USB.INF
    hakemistosta <INF-purkuhakemisto>\ICH2\Win95Cur\USB 
    hakemistoon <WINDOWS-hakemisto>\INF, ja siirry sitten
    vaiheeseen 11. Muussa tapauksessa siirry vaiheeseen
    10.

9.  Jos olet päivittämässä Intel(R) Chipset 
    -käyttöympäristöä, johon sisältyy PIIX3- tai PIIX4-
    komponentteja, kopioi tiedosto PIIXXUSB.INF
    hakemistosta <INF-purkuhakemisto>
    \PIIXX\Win95Cur\USB hakemistoon <WINDOWS-
    hakemisto>\INF.

10. Asenna Windows* 95:n USB-lisäys. Käynnistä 
    järjestelmä uudelleen seuraamalla näytön ohjeita.

Asennus on valmis.


**********************************************************
* 9. INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN 
*    ASENNUKSEN JÄLKEEN 
**********************************************************
**********************************************************
* 9A.  WINDOWS* 2000:N INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN 
*      KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENNUKSEN JÄLKEEN
**********************************************************
Windows* 2000 tukee valmiiksi joitakin Intelin 
piirisarjaympäristöjä, jolloin järjestelmää ei ehkä 
tarvitse päivittää tämän ohjelmiston sisältämillä 
INF-tiedostoilla.

Seuraavissa vaiheissa kuvataan Windows* 2000:n 
INF-tiedostojen asentaminen. Voit joutua toistamaan nämä 
vaiheet päivittääksesi kaikki Intelin piirisarjalaitteet, 
joita Windows* 2000 ei tue.

    1.  Kopioi <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win2000 
        -hakemiston sisältö levykkeen 
        juurihakemistoon (A:\).
        
        Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän 
              kansion nimi. 
              Lisätietoja saat kohdasta 8.

    2.  Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
    3.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
    4.  Valitse Asetukset.
    5.  Valitse Ohjauspaneeli.
    6.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
    7.  Avaa Laitteisto-välilehti.
    8.  Valitse Laitehallinta-painike.
    9.  Valitse Näytä-valikosta Laitteet yhteyden mukaan.
    10. Napsauta kohtaa MPS Uniprocessor 
        PC -TAI- MPS Multiprocessor PC.
        HUOM! Vain toinen yllä mainituista vaihtoehdoista
              on esillä määrätyssä järjestelmässä.
    11. Valitse PCI-väylä.
    12. Napsauta hiiren kakkospainikkeella
        riviä, joka sisältää kuvauksen
            PCI standard host CPU bridge
            -tai-
            PCI standard ISA bridge
            -tai-
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
            -tai-
            PCI System Management Bus
            -tai-
            Standard Dual PCI IDE Controller
            -tai-
            Standard Universal PCI to USB Host Controller
            (Kyseinen rivi tulee valituksi.)
    13. Valitse pikavalikosta Ominaisuudet.
    14. Avaa Ohjain-välilehti.
    15. Napsauta Päivitä ohjain -painiketta.
    16. Windows* 2000 käynnistää ohjatun
        laiteohjainpäivityksen. Valitse Seuraava.
    17. Varmista, että seuraava kohta on valittu:
        Etsi laitteelle sopiva ohjain (suositellaan)
    18. Aseta levykeasemaan levyke, joka sisältää 
        Windows* 2000:n INF-tiedostot.
    19. Valitse Seuraava.
    20. Windows* 2000 luettelee sijainnit, joista 
        päivitetty ohjain voi löytyä. Varmista, että 
        seuraava kohta on valittu: Levykeasemat
    21. Valitse Seuraava.
    22. Windows* 2000:n pitäisi ilmoittaa, että ohjain 
        on löytynyt:(Havaitun laitteen nimi näytetään.)
        Valitse Seuraava.            
    23. Valitse Valmis.
    24. Käynnistä järjestelmä uudelleen, kun sinua
        kehotetaan tekemään niin.

**********************************************************
* 9B.  WINDOWS* 98:N/WINDOWS* 98 SE:N/WINDOWS* ME:N/ 
*      WINDOWS* 95:N INF-TIEDOSTOJEN ASENTAMINEN 
*      KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASENNUKSEN JÄLKEEN
**********************************************************
Windows* 98 Second Edition ja Windows* Me tukevat jo
joitakin Intel Chipset -käyttöympäristöjä, joten ei 
välttämättä ole tarpeen päivittää käyttöjärjestelmää 
ohjelmiston mukana tulleita INF-tiedostoja käyttäen.

Seuraavissa vaiheissa kuvataan asennusprosessi 
Windows* 98:n ja Windows* 98 Second Editionin ja 
Windows* ME:n ja Windows* 95:n INF-tiedostoille. Voit 
joutua toistamaan nämä vaiheet päivittääksesi kaikki 
Intelin piirisarjalaitteet, joita nämä 
käyttöjärjestelmät eivät tue.

    1.  Kopioi päivitettävän käyttöjärjestelmän 
        mukaan jonkin seuraavan hakemiston sisältö 
        levykkeen juurihakemistoon (A:\).

        Järjestelmässä Windows* 98: 
                   <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win98
        Järjestelmässä Windows* 98 Second Edition: 
                   <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win98SE
        Järjestelmässä Windows* ME: 
                   <INF-purkuhakemisto>\XXXX\WinME
        Järjestelmissä Windows* 95 Retail tai OSR1: 
                 <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Old
        Järjestelmissä Windows* 95 OSR2 tai myöhempi: 
                 <INF-purkuhakemisto>\XXXX\Win95Cur

        Huom! XXXX on halutun chipsetin sisältävän 
              kansion nimi. 
              Lisätietoja saat kohdasta 8.
    2.  Sulje kaikki käynnissä olevat ohjelmat.
    3.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
    4.  Valitse Asetukset.
    5.  Valitse Ohjauspaneeli.
    6.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
    7.  Avaa Laitehallinta-välilehti.
    8.  Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
    9.  Napsauta kohtaa Plug and Play -BIOS tai 
        kohtaa Lisäasetukset ja virtakäyttöliittymä 
        (ACPI) BIOS.
        HUOM! Vain toinen yllä mainituista vaihtoehdoista 
              on esillä määrätyssä järjestelmässä.
    10. Valitse PCI-väylä.
    11. Napsauta hiiren oikeanpuoleisella painikkeella 
        riviä, joka sisältää kuvauksen
            PCI standardi isäntä-CPU-silta
            -tai-
            PCI standardi ISA-silta
            -tai-
            PCI standardi PCI-PCI -silta
            -tai-
            PCI System Management Bus
            -tai-
            Standardi Dual PCI-IDE -ohjain
            -tai-
            Standard Universal PCI to USB Host Controller
            (Kyseinen rivi tulee valituksi.)
    12. Valitse Poista-painike ikkunan alareunassa.
    13. Jos useampi kuin yksi Intelin piirisarjalaite 
        on päivitettävä, palaa vaiheeseen 11.
    14. Valitse Kyllä, kun sinua kehotetaan 
        käynnistämään järjestelmä uudelleen.
    15. Käynnistä järjestelmä uudelleen.
    16. Windows käynnistää ohjatun uuden laitteen 
        asentamisen.
        Valitse Seuraava valintaikkunassa, jossa lukee:
        "Tämä ohjattu toiminto etsii uusia ohjaimia 
        laitteelle:"
    17. Varmista, että seuraava kohta on valittu:
        Etsi paras ohjain laitteelle. (Suositellaan)
    18. Valitse Seuraava.
    19. Aseta levykeasemaan levyke, 
        joka sisältää INF-tiedostot.
    20. Varmista, että seuraava kohta on valittu:
        Levykeasemat
    21. Jos INF-tiedostot eivät sijaitse levykkeen 
        juurihakemistossa, valitse seuraava ja syötä 
        polku, jossa on käyttöjärjestelmän 
        päivittämiseen tarvittavat INF-tiedostot.
        Määritä sijainti:
    22. Valitse Seuraava.
    23. Windowsin tulisi nyt ilmoittaa, että ohjain 
        on löytynyt ja että se on "valmis asentamaan 
        parhaan ohjaimen tälle laitteelle".
    24. Valitse Seuraava.
    25. Valitse Valmis.
    26. Windows-käyttöjärjestelmä voi kehottaa sinua 
        asentamaan lisäohjaimia, jos vaiheissa 
        11 - 13 poistettiin useampi kuin yksi laite. 
        Noudata samaa menettelyä asentaessasi jäljellä 
        olevat Intel-piirisarjalaitteet.
    27. Käynnistä järjestelmä uudelleen, kun sinua
        kehotetaan tekemään niin.


**********************************************************
* 10.  OHJELMISTON ASENNUKSEN VARMISTAMINEN
**********************************************************
Suorita Laitehallinta varmistaaksesi INF-tiedostojen 
oikean asennuksen ja käytön.

Järjestelmissä Windows* 95, Windows* 98, 
Windows* 98 Second Edition ja Windows* ME:

   1.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
   2.  Valitse Asetukset.
   3.  Valitse Ohjauspaneeli.
   4.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
   5.  Avaa Laitehallinta-välilehti.
   6.  Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
   7.  Napsauta kohtaa Plug and Play -BIOS tai 
       kohtaa Lisäasetukset ja virtakäyttöliittymä
       (ACPI) BIOS.
   8.  Valitse PCI-väylä.

Järjestelmässä Windows* 2000:
   1.  Napsauta Käynnistä-painiketta.
   2.  Valitse Asetukset.
   3.  Valitse Ohjauspaneeli.
   4.  Kaksoisnapsauta Järjestelmä-kuvaketta.
   5.  Avaa Laitteisto-välilehti.
   6.  Valitse Laitehallinta-painike.
   7.  Valitse Näytä-valikosta vaihtoehto Näytä 
       laitteet yhteyden mukaan.
   8.  Napsauta kohtaa Standardi PC tai kohtaa 
       Lisäasetukset ja virtakäyttöliittymä 
       (ACPI) PC.
   9.  Valitse Microsoft ACPI-yhteensopiva järjestelmä
   10. Valitse PCI-väylä.
 
Kun Laitehallinta on käynnistetty yllä kuvatulla tavalla,
tarkista seuraavat kohdat:

    *** HUOM!  Laitehallinta näyttää vain järjestelmästä
               löytyneiden laitteiden nimet.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -tai-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
           Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
    Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 
    815EP Chipset,
        Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 
           244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller -2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 
           2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 
           244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
           - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller 
           - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 
           2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530 
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 
           2532       

   Intel(R) 860 Chipset:
       Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531 
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 
          2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller - 
           248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 
           2485

   Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

11. Joissakin järjestelmissä voidaan päivittää myös 
    seuraava laite:

     a. Valitse Näytä laitteet yhteyden mukaan.
     b. Napsauta kohtaa Plug and Play -BIOS tai kohtaa 
        Lisäasetukset ja virtakäyttöliittymä (ACPI)
        BIOS.     
     c. Tarkista, että seuraava kohta on esillä:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -TAI-
        Intel(R) Security Driver

**********************************************************
* 11.  OHJELMISTON VERSIONUMERON TUNNISTAMINEN
**********************************************************
Jakelupakettiin sisältyvän ohjelmiston versio on 
määritetty tiedostossa RELNOTES.HTM.  

Jakelupakettiin sisältyvän ohjelmiston version voi 
selvittää myös tutkimalla seuraavaa rekisterikohtaa:

    Avaimen nimi:   
       \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Arvon nimi: versio

**********************************************************
* 12.  ONGELMATILANTEET
**********************************************************
Seuraavassa oletetaan, että yllä kohdassa 2 mainitut 
järjestelmävaatimukset on täytetty.

Ongelma:    Järjestelmä lukkiutuu Laitehallinnan 
            Poista-komennon tai uudelleen käynnistyksen 
            aikana.

Ratkaisu:   Järjestelmän lukkiutuminen uudelleen 
            käynnistymisen aikana voi johtua useista 
            järjestelmäongelmista. Jos järjestelmä 
            lukkiutuu, käynnistä kone uudelleen ja avaa 
            Laitehallinta. Jos laitteet on lueteltu 
            oikein eikä järjestelmäongelmia enää esiinny, 
            .INF-tiedoston palauttaminen on onnistunut.  
            Jos laitekokoonpano ei ole oikein, koeta 
            suorittaa kohdan 3 menettely uudelleen.

            Jos tämä ei ratkaise ongelmia tai esiintyy 
            uusia ongelmia, asenna käyttöjärjestelmä 
            uudelleen.


Ongelma:   Suoritettuaan asennusohjelman ja 
           käynnistettyään koneen uudelleen, Windows
           ilmoittaa, että se ei löydä jotain seuraavista
           tiedostoista:
                   ESDI_506.pdr

Ratkaisu:  Napsauta Selaa-näppäintä siinä
           valintaikkunassa, missä ongelma ilmenee, hae 
           <Windows>\System\IOSubsys-hakemisto ja 
           napsauta OK.  Järjestelmän tulisi nyt voida
           paikallistaa kyseinen tiedosto tästä 
           hakemistosta ja jatkaa uusien laitteiden 
           uudelleen luetteloimista.

Ongelma:   Suoritettuaan asennusohjelman ja 
           käynnistettyään koneen uudelleen, Windows 
           ilmoittaa, että se ei löydä jotain 
           seuraavista tiedostoista:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Ratkaisu:  Napsauta Selaa-näppäintä siinä 
           valintaikkunassa, missä ongelma ilmenee, hae
           hakemisto <Windows>\System32\drivers (kun 
           käyttöjärjestelmäsi on Windows* 98, 
           Windows* ME)tai <Windows>\System (kun 
           käyttöjärjestelmäsi on Windows* 95), ja 
           napsauta OK.  Järjestelmän tulisi nyt voida 
           paikallistaa kyseinen tiedosto tästä 
           hakemistosta ja jatkaa uusien laitteiden 
           uudelleen luetteloimista.

Ongelma:   Asennustoiminto pysähtyy asennuksen aikana ja 
           kysyy jotain seuraavista tiedostoista:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Ratkaisu:  Varmista, että koneeseesi on asennettu 
           Windows* 95 USB Supplement ennen Intel(R) 
           Chipset Software Installation Utility
           -asennusohjelman suorittamista.

Ongelma:   Suoritettuaan asennusohjelman ja 
           käynnistettyään koneen uudelleen, Windows 
           ilmoittaa, että se ei löydä jotain 
           seuraavista tiedostoista:
                  isapnp.vxd

Ratkaisu:  Napsauta Selaa-näppäintä siinä 
           valintaikkunassa, missä ongelma ilmenee, hae 
           <Windows>\System-hakemisto, ja napsauta OK.  
           Järjestelmän tulisi nyt voida paikallistaa 
           kyseinen tiedosto tästä hakemistosta ja 
           jatkaa uusien laitteiden uudelleen 
           luetteloimista.

Ongelma:   Suoritettuasi hiljaisen asennuksen, 
           HKLM\Software\Intel\InfInst-avainta ei ole 
           luotu tai arvon "install" tietona ei ole
           "success".

Ratkaisu:  Tämä johtuu jostakin seuraavista syistä:
               - nykyinen järjestelmä ei sisällä tuettua 
                 käyttöjärjestelmää tai
               - nykyinen järjestelmä ei sisällä tuettua 
                 piirisarjaa.

           Varmista osan 2 järjestelmävaatimukset.

**********************************************************
* VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE
**********************************************************
Intel ei esitä mitään käyttökelpoisuuden, tehokkuuden 
tai takuun suhteen. INTELIN 
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 
(Valmistaja/Jakelija, Yksittäinen käyttäjä) määrittää 
täysin tämän ohjelman lisensioidun käytön.
**********************************************************
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot toimitetaan Intelin 
tuotteiden yhteydessä. Tässä asiakirjassa ei myönnetä 
mitään immateriaaliomaisuusoikeuksia, ilmaistua tai 
konkludenttista, pidättämällä tai muuten. Intel ei 
hyväksy mitään vastuuta ja kieltää kaiken ilmaistun tai 
konkludenttisen takuun, joka liittyy Intelin tuotteiden
myyntiin ja/tai käyttöön, mukaan lukien vastuun tai takuun 
sopivuudesta tiettyä tarkoitusta varten, 
myyntikelpoisuudesta tai minkään patentin, 
tekijänoikeuden tai muun henkisen omistusoikeuden 
loukkauksesta. Intelin tuotteita ei ole tarkoitettu 
käytettäväksi lääkinnällisissä, hengenpelastus- tai 
elämää ylläpitävissä sovelluksissa.

**********************************************************
Intel Corporation ei takaa eikä ota vastuuta tämän 
asiakirjan eikä sen sisältämien tietojen käytöstä eikä 
ota vastuuta mistään virheistä, joita asiakirjaan voi 
sisältyä, eikä Intel myöskään sitoudu päivittämään tämän 
asiakirjan sisältämiä tietoja. Intel varaa oikeuden 
tehdä muutoksia tähän asiakirjaan koska tahansa erikseen 
ilmoittamatta.
**********************************************************
**********************************************************

* Kolmansien osapuolten merkit ja nimet ovat 
  omistajiensa omaisuutta.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001





