************************************************************ 
** KOR *************************************************** 
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  설치 Readme
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  본 설명서의 내용
************************************************************
이 설명서에 포함된 내용은 다음과 같습니다.

1.   개요
2.   시스템 요구사항
3.   배포 패키지에 포함된 내용
4.   사용할 수 있는 명령줄 플래그 옵션 목록
5.   추출된 파일들의 내용
6.   소프트웨어를 대화형 모드로 설치
7.   소프트웨어를 자동 모드로 설치
8.   운영 체제 설치 이전에 INF 파일 설치하기 
     8A. 운영 체제 설치 이전에 Windows* 2000 INF 파일 
           설치하기
     8B. 운영 체제 설치 이전에 Windows* 98/Windows* 98 SE/
           WINDOWS* ME INF 파일 설치하기
     8C. 운영 체제 설치 이전에 Windows* 95 INF 파일 설치하기
9.   운영 체제 설치 후에 INF 파일 설치하기 
     9A. 운영 체제 설치 후에 Windows* 2000 INF 파일 설치하기
     9B. 운영 체제 설치 후에 Windows* 98/Windows* 98 SE/
           Windows* ME/Windows* 95 INF 파일 설치하기
10.  소프트웨어 설치 확인
11.  소프트웨어 버전 번호 확인
12.  문제 해결


************************************************************
* 1. 개요
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility는 운영 체제를
위한 칩셋 구성 요소의 구성 방법이 수록된 Windows* INF 파일을
대상 시스템에 설치합니다. 이것은 다음과 같은 기능이 제대로
작동하기 위해 필요합니다.

- 핵심 PCI 및 ISAPNP 서비스
- AGP 지원
- IDE/ATA33/ATA66 저장소 지원
- USB 지원
- 장치 관리자에서 Intel 칩셋 구성 요소 확인

이 소프트웨어는 세 가지 모드로 설치 할 수 있읍니다:  대화형 모드, 
자동 모드, 그리고 비감시 미리 로드.  대화형 모드에서는 설치 중에 
사용자가 입력을 해야 하지만, 자동 모드와 비감시 미리 로드에서는 
사용자 입력이 필요 없습니다.

또한, 이 소프트웨어는 확장 설치 기능을 가능하게 하는 명령줄
플래그 옵션을 제공합니다. 명령줄 플래그에는 대소문자를 구분
하지 않습니다. 이들 플래그에 관한 자세한 설명은 항목 4를 
참조하십시오. 


중요 사항:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility는 자동 압축
해제 .EXE 파일(INFINST_xxx.EXE) 또는 압축된 .ZIP 파일
(INFINST_xxx.ZIP)의 두 가지 포맷으로 배포됩니다. 실행하는
배포 포맷에 따라 명령줄 구문이 달라질 수 있습니다. 자세한
내용은 항목 4를 참고하십시오.


************************************************************
* 2.  시스템 요구 사항
************************************************************
1.  이 배포 패키지에 포함된 소프트웨어는 다음과 같은 칩셋
    구성으로 작동하도록 만들어졌습니다.

     Intel(R) 440BX       AGPset
     Intel(R) 440DX       AGPset
     Intel(R) 440EX       AGPset
     Intel(R) 440GX       AGPset
     Intel(R) 440LX        AGPset
     Intel(R) 440ZX       AGPset
     Intel(R) 440MX       Chipset
     Intel(R) 430TX        PCIset
     Intel(R) 810           Chipset
     Intel(R) 810E         Chipset
     Intel(R) 810E2       Chipset
     Intel(R) 815           Chipset
     Intel(R) 815E         Chipset
     Intel(R) 815EM       Chipset 
     Intel(R) 815EP       Chipset
     Intel(R) 815P         Chipset
     Intel(R) 820           Chipset
     Intel(R) 820E         Chipset
     Intel(R) 840           Chipset
     Intel(R) 850           Chipset
     Intel(R) 860           Chipset
     Intel(R) 830M        Chipset
     Intel(R) 845           Chipset
    
          
2.  이 소프트웨어를 설치하기 전에 다음 운영 체제 중 한가지는 
    반드시 시스템에 완전히 설치, 실행되어야 합니다.

    Windows* 95       4.00.950   (원본 릴리스)
    Windows* 95       4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95       4.00.950b  (OSR2/USB 보조 제외)
    Windows* 95       4.00.950b  (OSR2.1/USB 보조 포함)
    Windows* 95       4.00.950c  (OSR2.5/USB 보조 
                                                 포함 또는 제외)
    Windows* 98       4.10.1998   (원본 릴리스)
    Windows* 98 SE  4.10.2222   (원본 릴리스)
    Windows* ME      4.90.3000   (원본 릴리스)
    Windows* 2000    5.00.2195   (원본 릴리스)
    Windows* XP       5.00.2465   (베타 2)
    

    대상 시스템에 설치되어 있는 운영 체제를 확인하려면 다음과 
    같이 수행합니다.

    a.  [시작]을 누릅니다.
    b.  [설정]을 선택합니다.
    c.  [제어판]을 선택합니다.
    d.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
    e.  [일반] 시스템 등록 정보 탭을 누릅니다.
    f.  [시스템] 정보로부터 설치된 운영 체제를 확인합니다.
                               
3.  Windows* 9x 와 Windows* ME를 사용할 때 최소한 32MB
    시스템 메모리를 지닌 시스템에 이 소프트웨어를 설치하기를
    권장합니다. Windows* 2000은 최소한 64MB 시스템 메모리를 
    필요로 합니다.

4.  이 소프트웨어를 설치하려면 시스템의 <TEMP> 디렉토리
    (주로 C:\WINDOWS\TEMP)에 충분한 하드 디스크 공간을
    확보하기를 권장합니다.

5.  시스템 요구 사항을 확인합니다.  이 소프트웨어를 실행
    하려면 시스템에 운영 체제가 완전하게 설치되어 실행되고 
    있어야 합니다.

6.  실행 중인 응용 프로그램을 모두 닫습니다. 그렇지 않으면
     문제가 생길 수도 있습니다.

7.  Intel(R) Chipset Software Installation Utility를 다른 
    드라이버를 설치하기 전에 해당 시스템에 설치하기를 
    권장합니다.

시스템에 사용할 운영 체제와 Intel 칩셋을 결정하려면 시스템 
공급자와 확인하십시오.

************************************************************
* 3.  배포 패키지에 포함된 내용
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 패키지에 
포함된 내용은 다음과 같습니다.

    파일(들)
    -------
    INFINST_xxx.EXE - 또는 - INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM은 영어로만 사용할 수 있습니다.


*** 중요:  현재 검색된 장치와 관련된 파일만이 시스템에 
              복사됩니다.  INF 파일의 완성된 목록은 
               RELNOTES.HTM 파일을 참조 하십시오.
              
              -A 옵션을 사용하는 경우에는 파일이
              <Windows>\INF 디렉토리로 복사되지 않습니다. 
              자세한 내용은 항목 4를 참고하십시오.  

                                       
************************************************************
* 4. 사용할 수 있는 명령줄 플래그 옵션 목록
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility는 여러 가지 
설치 옵션을 위한 명령줄 플래그를 몇 가지 지원합니다. '-L' 
플래그 다음에 오는 언어 코드의 경우를 제외하고, 모든 명령줄 
플래그와 매개 변수는 공백으로 구분되어야 합니다.

Intel(R) Chipset Software Installation Utility의 배포 포맷에
따라 명령줄 플래그 구문이 달라집니다. 
 
1. 자동 추출 .EXE 배포:
     EXE 배포 포맷을 사용하여 소프트웨어를 설치하면, 별도의
     '-A'를 INFINST_xxx.EXE 프로그램 호출에 추가하여야 (예: 
     INFINST_ENU.EXE -A) 명령줄 매개변수를 제대로 전달할 
     수  있습니다. 자동 추출 .EXE 패키지에 사용하는 별도의 
     '-A' 플래그는 아래에 설명된 '-A' 명령줄 플래그 옵션과는 
     다릅니다.  

      예:  아래 나오는 '-A' 플래그를 사용하여 INF를 추출하려면 
            설치 프로그램을 다음과 같이 호출해야 
            합니다.

            INFINST_ENU.EXE -A -A (-P는 선택 사항임)

2. 압축된 .ZIP 배포:
     .ZIP 배포 포맷을 사용하여 이 소프트웨어를 설치하면,
     명령줄 플래그를 전달하기 위해 별도의 플래그를 SETUP.EXE
     프로그램 호출에 추가할 필요가 없습니다.

      예:  아래 나오는 '-A' 플래그를 사용하여 INF를 추출하려면 
            설치 프로그램을 다음과 같이 호출해야 
            합니다.

            SETUP.EXE -A (-P는 선택 사항임)

프로그램 호출과 함께 사용할 수 있는 명령줄 플래그의 전체 
목록은 다음과 같습니다. 명령줄 플래그 목록의 끝에 '-L'과 
'-S' 플래그를 반드시 지정해야 하는 것에 주의해야 합니다.

플래그      설명
----         -----------
-?            도움말 플래그. 사용할 수 있는 명령줄 플래그
               목록이 표시됩니다. 이 매개 변수는 대화형 
               모드에서만 실행됩니다.  

-A            INF 파일과 README.TXT 파일을 '-P' 플래그를
               사용하여 "C:\Program Files\Intel\InfInst"  
               또는 지정된 <설치 경로> 디렉토리에 추출합니다. 
               소프트웨어는 이러한 INF 파일을 시스템에 설치하지 
               않습니다. 이 플래그는 단지 '-P' 플래그 옵션과 
               합쳐집니다. 다른 모든 옵션은 '-A' 플래그가 지정되어
               있으면 무시됩니다. 이 매개변수는 자동 모드 또는
               대화형 모드에서 실행됩니다.

-B            설치 후 시스템을 자동으로 다시 부팅합니다. 
               '-A' 플래그를 지정하는 경우에는 이 플래그가
               무시됩니다. 이 매개 변수는 자동 모드나 
               대화형 모드에서 실행됩니다.

-L<LangCode>   설치하는 동안 InstallShield 사용자 
               인터페이스에 지정된 언어가 표시되게 합니다.
               '-L'과 4자리 언어 코드 사이에는 공백이 하나도
               없어야 하는 것에 주의해야 합니다 (아래 참고). 
               이 플래그와 '-S' 플래그는 명령줄 플래그 
               목록의 끝에 위치해야 합니다. 이 매개 변수는
               대화형 모드에서만 실행됩니다.

-OVER AUD     오디오 컨트롤러 장치 업 데이트와 관련하여 
               설치자의 기본 기능 설정을 무효화합니다.


-P  <설치 경로> 
               INF 프로그램 파일을 복사할 HDD 
               위치를 정합니다. 명령줄에 이 플래그를 지정
               하지 않으면, <설치 경로> 디렉토리가 다음 
               경로로 기본 설정됩니다.
                
               C:\Program Files\Intel\INFInst
                
               '-A' 옵션 없이 이 플래그를 사용하면 
               README.TXT만이 <설치 경로>에 복사됩니다. 
               디렉토리 이름에는 공백이 포함될 수 있습니다. 
               그러나 공백이 포함되는 경우에는 디렉토리 
               이름을 큰따옴표(")로 묶어야 합니다. 이 매개 
               변수는 자동 모드나 대화형 모드에서 실행됩니다.

-S            설치기가 자동 모드로 실행됩니다. 사용자 
               인터페이스가 표시되지 않습니다. 이 플래그와
               '-L' 플래그는 명령줄 플래그 목록의 끝에 
               위치해야 합니다.

                
다음은 '-L' 플래그와 함께 사용하는 언어 코드입니다.

      언어                       <LangCode>
    --------                   ----------
   중국어 (중국)                  0804
   중국어 (대만)                  0404
   덴마크어                        0006
   네덜란드어                     0013
   영어 (미국)                     0009
   핀란드어                        000B
   프랑스어 (캐나다)            0COC
   프랑스어 (표준)               040C
   독일어                           0007
   이탈리아어                     0010
   일본어                           0011
   한국어                           0012
   노르웨이어                     0014
   폴란드어                        0015
   포르투갈어 (브라질)         0416
   포르투갈어 (표준)            0816
   러시아어                        0019
   스페인어                        000A
   스웨덴어                        001D
   타이어                           001E

************************************************************
* 5.  추출된 파일들의 내용
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility의 실행파일을
'-A' 플래그 (예, "INFINST_ENU.EXE -A -A" 또는 
"SETUP.EXE -A")와 함께 사용하여 실행하면 INF 파일들이 하드
디스크로 복사됩니다. INF 파일들의 위치는 '-A' 플래그와 함께 
'-P' 플래그가 지정되었는지의 여부에 따라 결정됩니다. 

1.  '-P' 플래그가 지정되지 않은 경우, INF 파일들은 다음의 
    디렉토리로 복사됩니다. 
           "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2.  만일 '-P' 플래그가 지정되면, INF 파일들은 '-P' 플래그 
     바로 뒤에 표시된 위치에 복사됩니다.  

     플래그 사용법에 대한 더 자세한 정보는 항목 4 를
     참조하십시오.

INF 파일의 추출후, INF 파일들과 구성요소는 
<INF 추출 디렉토리>에 복사됩니다. 이 파일들과
구성요소는 Intel(R) 칩셋 종류에 의거하여 구분되었습니다.
다음의 표는 칩셋에 따른 INF 파일들의 위치를 요약하여 
보여줍니다.

     참고: INF 파일들은 해당 운영 체제가 지원하지 않는 
             장치만을 업데이트하도록 디자인 되었읍니다.

     참고: "<INF 추출 디렉토리>"는 이 항목의 나머지 
             부분에서 "<IED>"로 약칭됩니다.

<IED>의 하위 디렉토리마다 (예, 440MX, ICH, ICH2, 또는 PIIXX),
INF 파일들은 해당하는 운영 체제에 따라 더 깊이 분류되어
있습니다.

  Win95Old\   --->  Windows* 95의 원본 릴리스와 
                             OSRI 버전에만 해당하는 INF 파일들이
                             포함되어 있습니다.
  Win95Cur\  --->  OSR2와  Windows* 95 이후의 버전에만
                            해당하는 INF 파일들이 포함되어 있습니다.
  Win98\       --->  Windows* 98에만 해당하는 INF 파일들이 
                             포함되어  있습니다.
  Win98SE\    --->  Windows* 98 Second Edition에만 해당하는
                             INF 파일들이 포함되어  있습니다.
  Win2000\    --->  Windows* 2000에만 해당하는 INF
                             파일들이 포함되어  있습니다.
  WinME\      --->  Windows* ME에만 해당하는 INF 
                              파일들이 포함되어 있습니다. 
  WinXP\      --->  Windows* XP 에만 해당하는 INF 
                             파일이 포함되어 있습니다.


참고: 

1.  <IED>\440MX\ 디렉토리에 있는 파일들은  
     Intel(R) 440MX Chipset 플랫폼 전용입니다. 
2.  <IED>\ICH\디렉토리에 있는 파일들은 Intel(R) 810, 
    Intel(R) 810E, Intel(R) 820, Intel(R) 840,
    및 Intel(R) 815 Chipset 플랫폼 전용입니다.
3.  <IED>\ICH2\ 디렉토리에 있는 파일들은 
     Intel(R) 82801BA 구성요소가 있는 Intel(R)
     Chipset 플랫폼 전용입니다.
4.  <IED>\ICH2M\ 디렉토리에 있는 파일들은  Intel(R) 
     82801BAM 구성요소가 있는 Intel(R) Chipset 플랫폼 
     전용입니다.
5.  <IED>\ICH3M\ 디렉토리에 있는 파일들은 Intel(R) 
     82801CAM 구성요소가 있는 Intel(R) Chipset 플랫폼 
     전용입니다.					   
6.  <IED>\PIIXX\ 디렉토리에 있는 파일들은 
    Intel(R) 430TX PCIset, Intel(R) 440BX, 
    Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, 
    Intel(R) 440LX 및 Intel(R) 440ZX AGPset 플랫폼 
    전용입니다.
7.  INFPrelo.INF는 Intel(R) Chipsets 용 INF 파일들을
    운영 체제 설치 도중에 설치해주는 CUSTOM.INF 서식 
    파일을 만듭니다. OEM(주문자 상표 부착 제조자)은 이
    파일을 OEM Preload Kit의 SETUP 디렉토리에 포함시킬
    수 있습니다. (더 자세한 내용은 항목 8를 참조하십시오.)


************************************************************
* 6.  소프트웨어를 대화형 모드로 설치
************************************************************
1.  제 2항에 설명된 모든 시스템 요구사항이 충족되었는지를
    확인합니다.

2.  InstallShield* 설치 프로그램을 실행합니다.
         자동 추출 .EXE 배포판 :  INFINST_xxx.EXE
         압축된 .ZIP 배포판      :  SETUP.EXE

3.  사용권 계약에 대한 동의를 요구하는 메시지가 표시됩니다.
    동의하지 않으면 파일을 추출하지 않은 채로 설치 관리자가
    종료됩니다.
    
4.  운영 체제가 다시 부팅되면 화면에 나타나는 지침에 따라
     기본 설정을 사용하여 설치를 완료합니다.

5.  이렇게 하면 Intel(R) Chipset Software Installation 
    Utility 설치가 완료됩니다. 
 
***********************************************************
* 7.  소프트웨어를 자동 모드로 설치
***********************************************************
1.  제 2항에 설명된 모든 시스템 요구사항이 충족되었는지를
    확인합니다.

2.  InstallShield* 설치 프로그램을 실행합니다.
    자동으로 다시 부팅하는 자동 설치:
       자동 추출 .EXE 배포판 : INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       압축된 .ZIP 배포판      : SETUP.EXE -b -s
    - 또는 -
    자동으로 부팅하지 않는 자동 설치:
       자동 추출 .EXE 배포판 : INFINST_xxx.EXE -a -s
       압축된 .ZIP 배포판      : SETUP.EXE -s

3.  유틸리티는 필요한 업데이트를 수행하고 설치 상태를
     다음 시스템 레지스트리 키에 기록합니다:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  유틸리티를 "-b" 플래그로 시작하면 업데이트가 끝날 때
    시스템이 자동으로 다시 부팅됩니다.

    참고: 모든 장치 업데이트 내용이 적용되려면 반드시
          시스템을 다시 부팅해야 합니다.

5.  설치가 성공적으로 수행되었는지의 여부를 확인하려면
    항목 4에 지정된 레지스트리 키의 '설치' 값을 
    확인합니다.

    다음  테이블에서는 여러가지 매개 변수 값을 설명합니다.

      값       유형       데이터          설명
    ------   ----       ------          -----------
    "설치"    문자열    "완료"          설치되었습니다.
                             "중단"          설치되지 않았습니다.
                                               INF 파일이 시스템에
                                               복사되지 않았습니다.

    "부팅"    문자열     "예"            설치를 끝내려면 다시
                                               부팅해야 합니다.
                              "아니오"      다시 부팅하지 않아도
                                               설치를 끝낼 수 있습니다.
                                
    "버전"    문자열    <다양>        Intel(R) Chipset
                                               Software Installation
                                               Utility의 현재 버전 
                                               번호입니다. 


************************************************************
* 8.  운영 체제 설치 이전에 INF 파일 설치하기
************************************************************
1.  OS 설치 파일을 설정 디렉토리에서 하드 디스크의 디렉토리에
    복사합니다. 이 절차는 대량의 디스크 공간이 필요합니다. 
    복사 절차를 시작하기 전에 충분한 디스크 공간을 확보해야 
    합니다. 디렉토리는 다음을 참조합니다.


      Windows 2000     :  <WIN2000 설치 디렉토리>
      Windows 98        :  <WIN98 설치 디렉토리>
      Windows 98 SE   :  <WIN98SE 설치 디렉토리>
      Windows ME       :  <WINMe 설치 디렉토리>
      Windows 95        :  <WIN95 설치 디렉토리>
  

************************************************************
* 8A.  운영 체제 설치 이전에 Windows* 2000 INF 파일 설치하기
************************************************************
참고: Windows* 2000 OEM Preload Kit 배포 CD에는 모든 기반 
        운영 체제 설치 파일과 설치 프로그램 (WINNT.EXE 및 
        WINNT32.EXE)이 들어있는 설치 디렉토리가 포함되어
        있읍니다.

배포 CD에 따라 디렉토리 이름이 다를 수도 있습니다.
(예, \I386\)


1.  <Win2000 설치 디렉토리>내에 다음과 같은 디렉토리 
    구조를 작성하십시오:  

         \$OEM$\$$\INF

2.  Windows* 2000 INF를 <INF 추출 디렉토리>
    \XXXX\Win2000로부터 위의 단계 1에서 만든 디렉토리로 
    복사합니다: 

    <WIN2000 설치 디렉토리>\$OEM$\$$\INF

    참고: XXXX는 관련된 칩셋에 해당하는 디렉토리 이름입니다.
          자세한 내용은 항목 8를 참조하십시오.

3.  <Win2000 설치 디렉토리>내에 다음과 같은 디렉토리
     구조를 작성하십시오: 

     \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Windows* 2000 INF파일과 카탈로그 파일(.CAT)을 
    <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win2000로부터 위의
    단계 4에서 만든 디렉토리로 복사합니다: 

    <WIN2000 설치 디렉토리>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    참고: XXXX는 관련된 칩셋에 해당하는 디렉토리 이름입니다.
            자세한 내용은 항목 8를 참조하십시오.


5.  <WIN2000 설치 디렉토리>에 있는 기본 Windows* 2000
    설치 답변 파일인 UNATTEND.TXT를 수정하든지, 또는 
    사용자 정의된 답변 파일을 작성합니다. 답변 파일은 반드시
    다음의 정보를 포함하여야 합니다:
   
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Intel(R) Chipset Software Installation Utility 파일을 사전
    로드하기 위한 답변 파일의 일례를 볼 수 있습니다: 
   <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    Windows* 2000 답변 파일과 자동 설치에 대한 더 자세한
    정보는 Microsoft* Windows 2000 자동 설치 안내서를
    참조하십시오. \$OEM$ 폴더에 대한 더 자세한 정보는 
    컴퓨터 제조업체 관계자의 경우, Microsoft* Windows 2000
    OEM Preinstallation Kit (OPK) 사용자 안내서를 
    참조하십시오. 그 이외의 경우, Microsoft Windows* 2000
    배포 안내서를 참조하십시오. 

6.  "WINNT.EXE /u:<answer file name> /s:<WIN2000 설치 
     디렉토리>"를 실행하여 Windows* 2000를 설치합니다.


************************************************************
* 8B.  운영 체제 설치 이전에 Windows* 98/Windows* 98 SE/
*      WINDOWS* ME INF 파일 설치하기
************************************************************
참고: Windows* 98 또는 Windows* 98 Second Edition 또는 
        Windows* ME OEM Preload Kit 배포 CD에는 모든 기반 
        운영 체제 설치 파일(*.CAB)과 설치 프로그램(SETUP.EXE)
        이 있는 설치 디렉토리가 포함되어 있습니다. 


디렉토리의 이름은 배포 CD에 따라 다를 수도 있습니다. 
(예, \WIN98\)   

1.  Windows* 98을 사전 로드하는 경우, Windows* 98 INF
    파일들을 <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win98로부터
    위의 단계 1에 있는 설치 디렉토리로 복사합니다.
      -또는-
    Windows* 98 Second Edition을 사전 로드하는 경우, 
    Windows* 98 Second Edition INF 파일들을 
    <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win98SE로부터 위의 단계 
    1에 있는 설치 디렉토리로 복사합니다.
       -또는-
    Windows* ME를 사전 로드하는 경우 Windows* ME INF 
    파일을 <INF 추출 디렉토리>\XXXX\WinME 에서 명시된 
    설치 디렉토리로 복사합니다.

    참고: XXXX는 관련된 칩셋에 해당하는 디렉토리 이름입니다.
            자세한 내용은 항목 8를 참조하십시오.

2.  <Win98 설치 디렉토리>의 내용에 따라, 두 가지 경우가
    있습니다. 

    경우 A: <WIN98 설치 디렉토리>에 CUSTOM.INF 파일이
           없습니다.

           이 경우에는, INFPRELO.INF를 CUSTOM.INF로 
           이름을 바꾸십시오.

    경우 B: <WIN98 설치 디렉토리>에 CUSTOM.INF 파일이 
           있습니다.

           이 경우에는, INFPRELO.INF 파일을 기존의 
           CUSTOM.INF 파일에 통합시킵니다.   
           더 자세한 내용은, Microsoft OEM Preload Kit
           "사전 로드한 시스템을 위한 일반 사용자 정의"에 
           대한 안내를 참조하십시오.

4.  SETUP.EXE를 실행하여 Windows* 98을 설치합니다.


************************************************************
* 8C.  운영 체제 설치 이전에 Windows* 95 INF 파일 설치하기
************************************************************
참고: Windows* 95 OEM Preload Kit 배포 CD에는 모든 기반 운영
      체제 설치 파일 (*.CAB)과 Windows* 95 설치 프로그램 
      (SETUP.EXE)이 있는 설치 디렉토리가 포함되어 있습니다.

디렉토리의 이름은 배포 CD에 따라 다를 수도 있습니다. 
(예, \WIN95\)

참고: Windows* 95용 파일들은 오직 Windows* 95 (모든 
      버전)에서만 작동하도록 되어있읍니다.

1.  Windows* 95 원본 릴리스 또는 OSR1을 설치하는 경우,
     Windows* 95 INF 파일들을 <INF 추출 디렉토리>\
     XXXX\Win95Old로부터 위의 단계 1에 나와 있는
     설치 디렉토리로 복사한 후, 단계 4로 넘어갑니다. 그렇지
     않은 경우, 단계 3으로 갑니다. 

     참고: XXXX는 관련된 칩셋에 해당하는 디렉토리 
             이름입니다. 자세한 내용은 항목 8를 참조하십시오.

2.  Windows* 95 OSR2 또는 그 이후의 버전을 설치할 경우, 
     Windows* 95 INF 파일을 <INF 추출 디렉토리>\
     XXXX\Win95Cur로부터 위의 단계 1에 나와 있는  
     설치 디렉토리로 복사합니다.  

    중요: 이번에는, 운영 체제 설치 후 USB 보조를 
           설치하고자 하는 경우에도, <INF 추출 디렉토리>\
           XXXX\Win95Cur\USB\ 디렉토리에 있는 
           파일들을 단계 1의 설치 디렉토리로 복사하지
           마십시오.

    참고: XXXX는 관련된 칩셋에 해당하는 디렉토리
           이름입니다.  자세한 내용은 항목 8를 참조하십시오.

3.  <Win95 설치 디렉토리>의 내용에 따라, 두 가지 경우가
    있습니다. 

    경우 A: <WIN95 설치 디렉토리>에 CUSTOM.INF 파일이
               없습니다.

               이 경우에는, INFPRELO.INF를 CUSTOM.INF로 
               이름을 바꾸십시오.

    경우 B: <WIN95 설치 디렉토리>에 CUSTOM.INF 파일이
                있습니다.

                이 경우에는, INFPRELO.INF 파일을 기존의 
                CUSTOM.INF 파일에 통합시킵니다. 더 자세한 내용은, 
                Microsoft OEM Preload Kit의 "사전 로드한 시스템을 
                위한 일반 사용자 정의"에 대한 안내를 참조하십시오. 

4.  SETUP.EXE를 실행하여 Windows* 95을 설치합니다.

    USB 보조가 없는 Windows* 95 원본 릴리스, OSR1
    또는 OSR2를 설치하는 경우에는 이것으로 설치가 끝납니다. 


    단계 5와 그 이후는 Windows* 95 OSR2 또는 그 후속 
    버전을 설치할때, 그리고 USB 보조를 설치하고자 할 때만 
    필요합니다. 더 자세한 정보는 시스템 요구 사항 항목을 
    참조하십시오.

5.  USB 장치 드라이버의 업데이트를 위해 장치 관리자를 
    실행합니다. 

    a.  [시작]을 누릅니다.
    b.  [설정]을 선택합니다.
    c.  [제어판]을 선택합니다.
    d.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
    e.  [장치 관리자] 탭을 누릅니다.
    f.   [연결에 따른 장치 보기] 단추를 누릅니다.
    g.  [플러그 앤 플레이 바이오스]를 누릅니다.
    h.  PCI를 누릅니다.
    i.   PCI Universal Serial Bus를 누릅니다.
    j.   [제거]를 누릅니다.

6.  Intel(R) 82440MX Chipset 플랫폼을 업데이트하는 경우,
    440MXUSB.INF를 <INF 추출 디렉토리>\440MX\
    Win95Cur\USB 디렉토리로부터 <WINDOWS 디렉토리>\
    INF 디렉토리로 복사한 후, 단계 11로 진행합니다. 
    그렇지 않은 경우, 단계 8로 갑니다.

7.  Intel(R) 810, Intel(R) 820 또는 Intel(R) 840 Chipset
    플랫폼을 업데이트하는 경우, ICHxUSB.INF를 
    <INF 추출 디렉토리>\ICH\Win95Cur\USB 디렉토리로부터 
    <WINDOWS 디렉토리>\INF 디렉토리로 복사한 후, 단계 11로
    진행합니다. 그렇지 않은 경우, 단계 8로 갑니다. 

8.  Intel(R) Chipset 플랫폼을 "ICH2" 구성요소를 사용하여
    업데이트하는 경우, ICH2USB.INF를 <INF 추출 디렉토리>\
    ICH2\Win95Cur\USB 디렉토리로부터 <WINDOWS
    디렉토리>\INF 디렉토리로 복사한 후, 단계 11로 
    진행합니다. 그렇지 않은 경우, 단계 10으로 갑니다.

9. Intel(R) Chipset 플랫폼을 PIIX3 또는 PIIX4 구성요소를
    사용하여 업데이트하는 경우, PIIXXUSB.INF를 <INF 
    추출 디렉토리>\PIIXX\Win95Cur\USB 디렉토리로부터 
    <WINDOWS 디렉토리>\INF 디렉토리로 복사합니다.

10. Windows* 95 "USB 보조" 실행 파일을 설치합니다.
     화면의 지시에 따라 시스템을 다시 부팅 합니다.

    이것으로 설치가 끝났습니다.


************************************************************
* 9.   운영 체제 설치 후에 INF 파일 설치하기
************************************************************

************************************************************
* 9A. 운영 체제 설치 후에 Windows* 2000 INF 파일 설치하기 
*
************************************************************

몇몇 Intel 칩셋 플랫폼은 이미 Windows* 2000에서 지원되므로, 
이 소프트웨어에 들어있는 INF 파일들을 사용하여 Windows* 2000
을 업데이트 할 필요가 없을 수도 있습니다.

다음의 단계는 Windows* 2000 INF 파일의 설치 과정을 
설명합니다. Windows* 2000이 지원하지 않는 Intel 칩셋 장치를
모두 업데이트하려면 다음의 단계를 반복하여야 할 수도 
있습니다.

1.  <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win2000 디렉토리의 내용을
    플로피 디스크(A:\)의 루트 디렉토리에 복사합니다.
        
    참고: XXXX는 관련된 칩셋에 해당하는 디렉토리 이름입니다.
            자세한 내용은 항목 8를 참조하십시오.

2.  시스템에서 현재 실행되고 있는 모든 프로그램을 닫습니다.
3.  [시작]을 누릅니다.
4.  [설정]을 선택합니다.
5.  [제어판]을 선택합니다.
6.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
7.  [하드웨어] 탭을 누릅니다.
8.  [장치 관리자] 단추를 누릅니다.
9.  [보기] 메뉴에서 "연결에 따른 장치"를 선택합니다.
10. MPS Uniprocessor PC -또는- MPS Multiprocessor PC를 
    누릅니다.
    참고: 위의 항목 중 하나만 해당 시스템에 표시됩니다.
11. [PCI 버스]를 누릅니다.
12. 설명이 들어있는 줄을 마우스의 오른쪽 단추로 누릅니다.
     PCI standard host CPU bridge
     -또는-
     PCI standard ISA bridge
     -또는-
     PCI standard PCI-to-PCI bridge
     -또는-
     PCI System Management Bus
     -또는-
     Standard Dual PCI IDE Controller
     -또는-
     Standard Universal PCI to USB Host Controller
     (이 줄을 선택하게 됩니다.)
13. 풀 다운 메뉴에서 [등록정보]를 선택합니다.
14. [드라이버] 탭을 누릅니다.
15. [드라이버 업데이트] 단추를 누릅니다.
16. Windows* 2000이 장치 드라이버 업그레이드 마법사를
     시작합니다. [다음]을 선택합니다.
17. 다음의 항목이 선택되었는지 확인하십시오:
          장치에 가장 알맞은 드라이버 검색 
          (권장)
18. 플로피 드라이브에 Windows* 2000 INF 파일이 들어있는
     플로피를 넣습니다.
19. [다음]을 선택합니다.
20. Windows* 2000은 업데이트된 드라이버 파일을 찾을 수
     있는 위치를 목록으로 보여줍니다. 다음의 항목이
     선택되었는지 확인하십시오:
          플로피 디스크 드라이브
21. [다음]을 선택합니다.
22. Windows* 2000이 드라이버를 찾았다는 것을 알려줍니다:
     (검색된 장치의 이름이 나타납니다.)
     [다음]을 선택합니다.            
23. [마침]을 선택합니다.
24. 지시에 따라 시스템을 재시동 합니다.


************************************************************
* 9B.  운영 체제 설치 후에 Windows* 98/Windows* 98 SE/
*      WINDOWS* ME/ WINDOWS* 95 INF 파일 설치하기
************************************************************

몇몇 Intel 칩셋 플랫폼은 이미 Windows* 98 Second Edition과 
Windows* ME에서 지원되므로, 이 소프트웨어에 들어있는 INF 
파일들을 사용하여 이와 같은 운영 체제를 업데이트 할 필요가 
없을 수도 있습니다

다음 단계는 Windows* 98, Windows* 98 Second Edition, 
Windows* ME 그리고 Windows* 95의 INF 파일들에 대한 설치
과정을 설명합니다. 이와 같은 운영체제가 지원하지 않는 Intel 
칩셋 장치를 모두 업데이트하려면 다음의 단계를 반복하여야 
할 수도 있습니다.

1.  업데이트하고자 하는 운영 체제에 따라, 다음 디렉토리 중
     하나의 내용을 플로피 디스크 (A:\)의 루트 디렉토리에
     복사합니다.

    Windows* 98의 경우:
                <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win98
    Windows* 98 Second Edition의 경우: 
                <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win98SE
    Windows* ME의 경우:
                <INF 추출 디렉토리>\XXXX\winME
    Windows* 95 소매 또는 OSR1의 경우:
                 <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win95Old
    Windows* 95 OSR2 또는 그 후 버전의 경우:
                 <INF 추출 디렉토리>\XXXX\Win95Cur


    참고: XXXX는 관련된 칩셋에 해당하는 디렉토리 이름입니다.
            자세한 내용은 항목 8를 참조하십시오.

2.  시스템에서 현재 실행되고 있는 모든 프로그램을 닫습니다.
3.  [시작]을 누릅니다.
4.  [설정]을 선택합니다.
5.  [제어판]을 선택합니다.
6.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
7.  [장치 관리자] 탭을 누릅니다.
8.  [연결에 따른 장치 보기] 단추를 누릅니다.
9.  Plug and Play BIOS, 또는 Advanced Configuration and
    Power Interface (ACPI) BIOS를 누릅니다.
    참고: 위의 항목 중 하나만 해당 시스템에 표시됩니다.
10. [PCI 버스]를 누릅니다.
11. 설명이 들어있는 줄을 누릅니다.
     PCI standard host CPU bridge
     -또는-
     PCI standard ISA bridge
     -또는-
     PCI standard PCI-to-PCI bridge
     -또는-
     PCI System Management Bus
     -또는-
     Standard Dual PCI IDE Controller
     -또는-
     Standard Universal PCI to USB Host Controller
     (이 줄을 선택하게 됩니다.)
12. 윈도우 아래쪽에 있는 [제거] 단추를 누릅니다.
13. 한 개 이상의 Intel 칩셋 장치를 업데이트해야 
     할 경우, 단계 11로 가서 장치를 더 제거합니다.
14. 시스템의 재시동 지시가 있으면 [예]를 
     선택합니다.
15. 시스템을 재시동 합니다.
16. Windows 운영 체제가 새 하드웨어 추가 마법사를 
     시작할 것입니다.
     아래와 같은 메시지가 있는 대화 상자에서 [다음]을 
     선택합니다. 
    "마법사는 다음을 위한 새 드라이버를 찾습니다."
17. 다음의 항목이 선택되었는지 확인하십시오:
          장치에 가장 알맞은 드라이버 검색 
          (권장)
18. [다음]을 선택합니다.
19. 플로피 드라이브에 .INF 파일이 들어있는 플로피를
     넣습니다.
20. 다음의 항목이 선택되었는지 확인하십시오:
          플로피 디스크 드라이브
21. 만일 .INF 파일이 플로피 디스크의 루트 디렉토리에
     들어있지 않으면, 아래 사항을 선택하고 이 운영 체제를 
     업데이트하는데 필요한 .INF 파일이 있는 경로를 입력합니다.
          위치 지정:
22. [다음]을 선택합니다.
23. Windows 운영 체제는 드라이버를 찾았다는 것과 "이 
    장치에 가장 알맞은 드라이버를 설치할 준비가 되었음"을
    알려줍니다.
24. [다음]을 선택합니다.
25. [마침]을 선택합니다.
26. Windows 운영 체제는 단계 11과 13 사이에서 한 개 이상의
    장치가 제거 되었을 경우 추가 장치를 설치할 것을 요구할
    수도 있습니다. 같은 방법을 사용하여 추가 Intel 칩셋 
    장치를 설치합니다. 
27. 지시에 따라 시스템을 재시동 합니다.


************************************************************
* 10.  소프트웨어 설치 확인
************************************************************

장치 관리자를 실행하여 INF 파일의 정확한 설치와 용도를
확인합니다.

Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Second Edition 및
Windows* ME의 경우: 

1.  [시작]을 누릅니다.
2.  [설정]을 선택합니다.
3.  [제어판]을 선택합니다.
4.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
5.  [장치 관리자] 탭을 누릅니다.
6.  [연결에 따른 장치 보기] 단추를 누릅니다.
7.  Plug and Play BIOS 또는 Advanced Configuration and
    Power Interface (ACPI) BIOS를 누릅니다.
8.  [PCI 버스]를 누릅니다.

Windows* 2000의 경우:
1.  [시작]을 누릅니다.
2.  [설정]을 선택합니다.
3.  [제어판]을 선택합니다.
4.  [시스템] 아이콘을 두 번 누릅니다.
5.  [하드웨어] 탭을 누릅니다.
6.  [장치 관리자] 단추를 누릅니다.
7.  [보기] 메뉴에서 [연결에 따른 장치]를 선택합니다.
8.  Standard PC 또는 Advanced Configuration and Power 
     Interface (ACPI) PC를 누릅니다. 
9.  Microsoft ACPI Compliant System을 누릅니다.
10. [PCI 버스]를 누릅니다.
 
위에 설명한 대로 장치 관리자를 시작한 후에는 다음 항목들에
대한 설명을 확인합니다.

     *** 참고: 장치 관리자에는 시스템에서 현재 검색된 장치 
                   이름만 표시됩니다.

     Intel(R) 810 Chipset:
         Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
         -또는-
         Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
         Controller
  
     Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
         Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
         Controller

     Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
         Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
         Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

     Intel(R) 840 Chipset:
         Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
         Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
         Intel(R) 82840 PCI Bridge
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
         Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
         Controller
         Intel(R) 82806AA PCI Bridge
         Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

     Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
         Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller
         Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller
         Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller
         Intel(R) 82801AA SMBus Controller
         Intel(R) 82801AA PCI Bridge
      
     Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
         Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller
         Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller
         Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller
         Intel(R) 82801AB SMBus Controller
         Intel(R) 82801AB PCI Bridge

     Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
         Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
         Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
         Intel(R) 82371AB Power Management Controller
         Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
         Controller
         Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
         Controller
   
     Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
         Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
         Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
         Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
         Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
         Controller
         Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
         Controller

     Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
         Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
         Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
         Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
         Controller

     Intel(R) 440MX Chipset:
         Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
         Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
         Intel(R) 82440MX Power Management Controller
         Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
         Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

     Intel(R) 430TX PCIset:
         Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

     Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
       Intel(R) 440ZX AGPset:
         Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
         Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
         controller

     Intel(R) 440GX AGPset:
         Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
         Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

     Intel(R) 440LX AGPset:
         Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
         Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

     Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 
     815EP Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
         Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller   - 1130
         Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131

     Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
         Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
         Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
         Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
         Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
         Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
         Controller - 2442
         Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
         Controller - 2444
         Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445
         
     Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
         Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
         Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
         Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A
         Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
         Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
         Controller - 2442
         Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
         Controller - 2444
         Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445
            
     Intel(R) 850 Chipset:
         Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530
         Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 2532
            
     Intel(R) 860 Chipset:
         Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531            
         Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
         Controller - 2532
         Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
         Intel(R) 82860 PCI Controller (reserved) - 2537
   
     Intel(R) 830M Chipset:
         Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575
         Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576
         Intel(R) 82830 Processor to I/O  Controller - 3578
         
     Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
         Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
         Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
         Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
         Controller - 248A 
         Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
         Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
         Controller - 2482 
         Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
         Controller - 2484 
         Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
         Controller - 2487 
         Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

     Intel(R) 845 Chipset
         Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
         Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31
           

11. 특정 시스템에서는 다음 장치가 업데이트될 수도 있습니다.

    a. [연결에 따른 장치 보기] 단추를 누릅니다.
    b. Plug and Play BIOS, 또는 Advanced Configuration and
        Power Interface (ACPI) BIOS를 누릅니다.     
    c. 다음 항목이 있는지 확인합니다.
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -또는-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 11.  소프트웨어 버전 번호 확인
************************************************************
이 배포 패키지에 포함된 소프트웨어의 버전은 파일 
RELNOTES.HTM에 지정되어 있습니다.  

다음 레지스트리 위치를 확인하여 이 배포 패키지에 포함된
소프트웨어 버전을 확인할 수도 있습니다.

  키 이름: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
  값 이름: version


************************************************************
* 12.  문제 해결
************************************************************

위의 항목 2에 나오는 시스템 요구 사항이 충족된 것으로 
가정합니다.

문제:    장치 관리자 제거 또는 다시 시작 하는 중에 시스템이 
           잠금 상태가 됩니다.

해결 방법: 다시 시작하는 동안 몇 가지 시스템 문제로 인해 
          시스템 잠금 상태가 발생할 수 있습니다. 시스템 잠금
          상태가 발생하는 경우에는 시스템을 다시 시작한 다음
          장치 관리자를 봅니다. 장치들이 제대로 표시되고 
          시스템에 더 이상 문제가 발생하지 않으면 .INF 파일
          복원 작업이 성공적으로 수행된 것입니다. 만일 장치가 
          정확하게 구성되어 있지 않으면 항목 3에서 설명한 
          절차를 다시 실행해 보십시오.

          그래도 문제가 해결되지 않고 지속되면 운영 체제를
          다시설치합니다.


문제:   설치 프로그램을 실행하고 시스템을 다시 부팅한 후에
          Windows에서 다음 파일 중 하나를 찾을 수 없다는 
          메시지가 나타납니다.
               ESDI_506.pdr

해결 방법: 이 문제가 발생하는 대화 상자에서 [찾아보기]를 
          눌러 

          <Windows>\System\IOSubsys 

          디렉토리로 이동한 다음 [확인]을 누릅니다. 시스템은 
          이 디렉토리에서 해당 파일을 찾고 계속해서 새 장치들을 
          다시 열거할 수 있어야 합니다. 

문제:   설치 프로그램을 실행하고 시스템을 다시 부팅한 후에
          Windows에서 다음 파일 중 하나를 찾을 수 없다는 
          메시지가 나타납니다.
 
                UHCD.SYS
                USBD.SYS
                USBHUB.SYS

해결 방법: 이 문제가 발생하는 대화 상자에서 [찾아보기]를 눌러
            
           <Windows>\System32\drivers (Windows* 98,
                              Windows* ME의 경우) 

           - 또는 -
           <Windows>\System  (Windows* 95의 경우)
          
          디렉토리로 이동한 다음 [확인]을 누릅니다. 
          시스템은 이 디렉토리에서 해당 파일을 찾고 
          계속해서 새 장치에 대해 다시 열거할 수 있어야 
          합니다.

문제:   설치 중에 설치가 중단되고 다음 파일 중 하나를 
          요구하는 메시지가 나타납니다.
      
                UHCD.SYS
                USBD.SYS
                USBHUB.SYS

해결 방법: Intel(R) Chipset Software Installation 
          Utility 설치 프로그램을 실행하기 전에 Windows* 95 
          USB 보조가 먼저 설치되어 있는지 확인합니다.
         
문제:   설치 프로그램을 실행하고 시스템을 다시 부팅한 후에 
          Windows에서 다음 파일을 찾을 수 없다는 메시지가 
          나타납니다.
                 isapnp.vxd

해결 방법: 이문제가 발생하는 대화 상자에서 [찾아보기]를 눌러

          <Windows>\System 

          디렉토리로 이동하여 [확인]을 누릅니다. 
          시스템은 이 디렉토리에서 해당 파일을 찾고 계속해서
          새 장치에 대해 다시 열거할 수 있어야 합니다.
          

문제:   자동 설치를 수행한 후에 
          HKLM\Software\Intel\InfInst 키가 만들어지지 
          않았거나 "install" 값의 데이터가 "success"로 
          지정되지 않았습니다.

해결 방법: 이 문제는 다음 두 가지 상황에서 발생합니다.
          - 현재 시스템에 지원되는 운영 체제가 설치되지 
            않았거나, 또는
          - 현재 시스템에 지원되는 칩셋이 없습니다.

          항목 2의 시스템 요구 사항을 확인하십시오.

************************************************************
* 부인
************************************************************
Intel에서는 사용 가능성, 유효성 또는 보증에 대한 어떠한 
승인도 하지 않습니다.   
Intel 소프트웨어 라이센스 계약서
(OEM / IHV / ISV 배포판과 단일 사용자)
이 소프트웨어의 허가된 사용을 모두 정의합니다.
************************************************************
이 설명서의 정보는 Intel 제품과 관련해서만 제공됩니다. 이
설명서에서는 반금언이나 그 밖의 방법을 통해 지적 재산권에
대한 어떠한 형태의 명시적 또는 묵시적 사용 권한도 부여하지
않습니다. Intel은 그에 대한 어떠한 책임도 지지 않으며 특정
목적에의 적합성, 상품성이나 특허권, 저작권 또는 기타 지적
재산권 침해와 관련된 책임 또는 보증을 비롯하여 Intel 제품의
판매 및/또는 사용에 관련된 모든 명시적 또는 묵시적 보증을
배제합니다. Intel 제품은 의학, 구명 또는 생명 연장 분야에 
사용하기 위한 것이 아닙니다.

************************************************************
Intel Corporation은 이 설명서와 여기에 포함된 정보의 사용에
대한 모든 보증과 책임을 배제하고 이 설명서에 있을 수 있는
오류에 대해 아무런 책임도 지지 않으며, 이 설명서에 포함된
정보를 업데이트할 의무도 지지 않습니다. Intel은 사전 통지
없이 언제든지 이 설명서의 내용을 변경할 수 있는 권한을
보유합니다.
************************************************************
************************************************************

* 제 3자의 상표와 이름은 각각 해당 소유자의 재산입니다. 

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001 





